**Specificaţii Tehnice Autoturisme:**

| **Nr** | **Produs / sistem** | **Descriere tehnică** |
| --- | --- | --- |
|  | **Autoturism** | * + **Prezentare exterioara:**

 - **Sedan** - caroserie cu 4 uși pasageri +ușa portbagaj; - dimensiuni minime de gabarit:  - 4,30-5,00 m lungime  - 1,750 m lățime max.  - 1,40-1,50 m înalțime - Dimensiune anvelope min.R15 max. R16* + **Prezentare interioara, confort și siguranța pasageri:**

 - 5 locuri;  - scaune fata reglabile;  - centuri de siguranța pentru toți pasagerii;  - airbag frontal șofer și pasager;  - ABS, EBD,- sisteme antipatinare- HSA asistenta la pornire in rampă  - aer condiționat;  - reglaj oglinzi din interior;  - reglaj faruri din interior;  - închidere centralizata cu telecomanda cheie;  - geamuri electrice fata;  **Motorizare** **- Euro 6**  - putere motor – max 75 CP - combustibil: **benzină****- manuală** **-** Capacitatea motorului **max. 1000 cm3** **-** Directia asistată hidraulic* + An fabricației**: 2019**;
	+ Garanție minima **:**

**- 3 ani sau 100.000 km;** * + **Consumuri maxime acceptate:**

 - urban – 6,5 litri  - extraurban – 5 litri  - mixt – 5,4 litri * Autoturismele vor fi livrate împreuna cu manuale complete de utilizare și exploatare, cărți De service și întreținere, toate in limba romană;
 |
|  | **SUV – Sport Utility Vehicle (off-road)** | * **Prezentare exterioara:**

 - caroserie cu 4-5 uși; - dimensiuni de gabarit:  - max. 4345 mm lungime - max.1700 mm înalțime  - volum portbagaj cu roata de rezerva **470-480** litri. - Dimensiune anvelope **max. R16*** **Prezentare interioara, confort și siguranța pasageri:**

 - 5 locuri;  - scaune fata reglabile;  - centuri de siguranța pentru toți pasagerii;  - volan reglabil pe înălțime;  - airbag frontal șofer ; - airbag pasager fata cu deconectare manuala; - airbaguri frontal si laterale - ABS ,EBD, EBA:  - direcție asistata hidraulic; - HSA  - aer condiționat;  - reglaj oglinzi din interior;  - reglaj faruri din interior;  - închidere centralizata cu telecomanda;  - proiectoare ceata - set covorase cauciuc* **MOTORIZARE** –

- **Euro 6 WLTP**- putere motor – **minim 110 CP, 4X4**  - combustibil – **motorină.**  **- manuală****-** Capacitatea motorului min.**1450 cm3-1465 cm3*** Anul fabricație: **2019;**
* Directia asistată electric,
* Garanție minima**:**

**- 3 ani sau 100.000 km;** * **Consumuri maxime acceptate la 100 km:**

 - urban – 5,0 litri  - extraurban – 4,5 litri - mixt – 4,8 litri* Autoturismele vor îndeplini normele prevăzute in legislația naționala in vigoare care

Reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor; * Autoturismele vor fi livrate împreuna cu manuale complete de utilizare și exploatare, cărți

De service și întreținere, toate in limba romana; |