Sistemul de iluminat public in sat.Bilicenii Vechi r-nul Singerei № 15/2019-IEE-10	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
Deviz-oferta № 2-1-10
PT-21SG110. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-10)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,210			
 2	Pret de piata
	Кабель СИП-5 2х25 мм2	m	1 210,000			
 3	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА1500	buc	36,000			
 4	Цена поставщика
	Анкерный зажим РА1500	buc	43,000			
 5	Цена поставщика
	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	106,000			
 6	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	106,000			
 7	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	159,000			
 8	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	10,000			
 9	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	120,000			
 10	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	18,000			
   		Capitolul 1.2. Cтроительные работы					
11	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ105)	buc	1,000			
 12	Pretul firmei
	Стойка СВ-105	buc	1,000			
 13	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000			
 14	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Кабельные изделия					
15	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	3,600			
 16	Pret de piata
	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 	m	360,000			
   		Capitolul 2.2. Оборудование светотехническое					
17	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный)	buc	40,000			
   		Capitolul 2.3. Электротехническое оборудование					
18	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	40,000			
   		Capitolul 2.4. Прочие материалы					
19	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050			
 20	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна К1П-1,2-1,2)	buc	40,000			
 21	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	80,000			
 22	Pretul firmei
	Хомут ХП220	buc	80,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
23	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 15Вт/IP65/220B/световой поток 1493 Lм	buc	40,000			
 24	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	40,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)