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CAIET DE SARCINI

Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 42+150 – 66+000 (Selectiv)
   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. R3 Chisinau – Hincesti – Cimislia – Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, 
km 42,150 - 52,150
	
	
	

	
	
	1.1. Plombare
	
	
	

	1
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70) 
	m2
	
	1 200,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BA16
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 2
	TsI51B5

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la depozitul beneficiarului)
 
	t
	
	121,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076000
	

	 
	
	1.2. Structura rutiera
	
	
	

	3
	DI155D

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2
	
	6 500,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,013400
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,007100
	

	 4
	TsI51B5

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la depozitul beneficiarului)
 
	t
	
	658,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076000
	

	 5
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	4,55

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 6
	DB16H k=1.25

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25
 K (h=5 cm)=1,2500

	m2
	
	6 500,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.3. Caseta
	
	
	

	7
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm 
 
	m2
	
	1 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,058100
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,053000
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030300
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,030300
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,030300
	

	 8
	TsI51B5

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la depozitul beneficiarului)
 
	t
	
	202,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076000
	

	 9
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	2,00

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250000
	

	 10
	TsI51A5

	Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	320,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,038300
	

	 11
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui stratului de fundatie, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
 
	100m2
	
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000000
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200000
	

	 12
	DA10B

	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm
 
	m3
	
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,720000
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,160000
	

	
	1421302200464
	Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6 conform SM EN 14227-1:2015
	m3
	1,003000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,115000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,720000
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,077000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,072000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,004000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,077000
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,077000
	

	 13
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,70

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 14
	DB19G aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica  (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	1 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,141000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,007900
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,007900
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,007900
	

	 15
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)  
	t
	
	0,30

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 16
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	1 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.4. Slurry seal
	
	
	

	17
	DI114 aplicativ

	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos (Norma de consum pentru Mastic bituminos: se modifica la 0,035 t)
 
	100 m
	
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,440000
	

	
	23203226000401
	Mastic bituminos
	t
	0,035000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	1,670000
	

	 18
	DI156A

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm
 
	1000 м2
	
	80,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om.
	4,000000
	

	
	00000037
	Pinza de sac sau cauciuc
	m2
	0,370000
	

	
	2413317000002
	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 
	t
	1,840000
	

	
	1411122201634
	Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice  conform CP D.02.28:2023 
	m3
	2,070000
	

	
	14211022000547
	Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice  conform CP D.02.28:2023 

	m3
	4,670000
	

	
	1412122100880
	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)
	t
	0,110000
	

	
	261122100000
	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R 
	t
	0,420000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,210000
	

	
	2952240004026
	Mixer repartizor de amestec mineral turnat
	h-ut
	0,670000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,670000
	

	
	3952270004039
	Autostropitoare 6t
	h-ut
	0,700000
	

	
	2952270007400
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc
	h-ut
	0,660000
	

	
	29522200000002
	Autogudronator 15t
	h-ut.
	0,260000
	

	 19
	DI156B

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm
 
	1000 м2
	
	80,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om.
	7,720000
	

	
	00000037
	Pinza de sac sau cauciuc
	m2
	0,750000
	

	
	2413317000002
	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 
	t
	3,690000
	

	
	1411122201634
	Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice  conform CP D.02.28:2023 
	m3
	4,150000
	

	
	14211022000547
	Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice  conform CP D.02.28:2023 
	m3
	9,340000
	

	
	1412122100880
	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)
	t
	0,210000
	

	
	261122100000
	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R 
	t
	0,840000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,390000
	

	
	2952240004026
	Mixer repartizor de amestec mineral turnat
	h-ut
	1,280000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,280000
	

	
	3952270004039
	Autostropitoare 6t
	h-ut
	1,230000
	

	
	2952270007400
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc
	h-ut
	1,260000
	

	
	29522200000002
	Autogudronator 15t
	h-ut.
	0,520000
	

	 
	
	1.5. Siguranta rutiera
	
	
	

	20
	DF17A aplicativ

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) 
 
	m2
	
	3 773,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,016000
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,016000
	

	
	2430126108720
	Email ii E. 109-5
	kg
	0,730000
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,056000
	

	
	1111000100020
	Microbile reflectorizante
	kg
	0,350000
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,010600
	


 
Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 15 823,46 mii lei






