LOTUL NR.2 - Remorca /5tone     si
Incarcator pentru containere si tomberoane

	

Nr. d/o
	

Cod CPV
	
Denumirea bunurilor/serviciilor  sau de lucrări      solicitate
	
Unitatea de măsură
	

Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință
	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	       Lotul 2                                         Mătură stradală
	bb buc uc


	1
1 buc
	
     Stare: nou
Lățime de lucru: 1800 -2000 mm
central: hydraulic
Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic 
Volumul containerului pentru deseuri: 190L
 Presiunea de lucru al uleiului:       16-20 MPa
Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min 
Viteza de lucru: 6 km/h
Productivitate: 11875m2h Greutate: 380kg
Diametrul periei laterale pentru bordure: 650 mm
Sistem de pulverizare a apei:       130 L cu pulverizatori
Garanție minim – 12 luni

	25 000,00
MDL

	Valoarea estimativă totală
	25 000,00       MDL



