Centru de Excelenta in Viticultura si Venificatie	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  2 169 143,41 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reparatii
					
		1.1. Prdoseli
					
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	560,000	27,34
——————————
25,30
	15 310,40
——————————
14 168,00
	
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	560,000	78,28
——————————
46,20
	43 839,60
——————————
25 872,00
	
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	560,000	67,66
——————————
38,50
	37 889,60
——————————
21 560,00
	
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	616,000	2,99
——————————
2,48
	1 843,39
——————————
1 524,60
	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	560,000	5,10
——————————
1,65
	2 856,00
——————————
924,00
	
6	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	560,000	576,33
——————————
60,50
	322 743,41
——————————
33 880,00

		Total Prdoseli
Inclusiv salariu				424 482,40
97 928,60	
		1.2. Pereti
					
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	646,000	36,35
——————————
12,65
	23 482,10
——————————
8 171,90
	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	646,000	5,10
——————————
1,65
	3 294,60
——————————
1 065,90
	
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	646,000	82,41
——————————
67,10
	53 237,51
——————————
43 346,60
	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	646,000	45,51
——————————
30,25
	29 398,17
——————————
19 541,50
	
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	646,000	45,15
——————————
41,25
	29 165,97
——————————
26 647,50

		Total Pereti
Inclusiv salariu				138 578,35
98 773,40	
		1.3. Reparatia capitala a pereului
					
12	RpCG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)
	m	400,000	78,81
——————————
73,70
	31 524,42
——————————
29 480,00
	
13	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
	m	1 330,000	23,12
——————————
19,80
	30 750,79
——————————
26 334,00
	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	200,000	5,10
——————————
1,65
	1 020,00
——————————
330,00
	
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	200,000	82,41
——————————
67,10
	16 482,20
——————————
13 420,00
	
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	200,000	45,51
——————————
30,25
	9 101,60
——————————
6 050,00

		Total Reparatia capitala a pereului
Inclusiv salariu				88 879,01
75 614,00	
		1.4. Sistem de incalzire
					
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm
	buc	40,000	1 724,79
——————————
44,00
	68 991,60
——————————
1 760,00
	
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	160,000	45,65
——————————
12,65
	7 304,00
——————————
2 024,00
	
19	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	185,000	37,79
——————————
19,25
	6 991,15
——————————
3 561,25
	
20	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m	55,000	55,99
——————————
22,00
	3 079,45
——————————
1 210,00
	
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	18,000	107,04
——————————
9,90
	1 926,65
——————————
178,20
	
22	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm
	buc	7,000	737,62
——————————
68,75
	5 163,37
——————————
481,25
	
23	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	45,000	30,00
——————————
16,50
	1 350,00
——————————
742,50

		Total Sistem de incalzire
Inclusiv salariu				94 806,22
9 957,20	
		1.5. Tavan
					
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	702,500	16,15
——————————
14,85
	11 345,36
——————————
10 432,12
	
25	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual
	m2	702,500	30,83
——————————
19,25
	21 659,47
——————————
13 523,12
	
26	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	702,500	70,30
——————————
60,50
	49 383,05
——————————
42 501,25

		Total Tavan
Inclusiv salariu				82 387,88
66 456,49	
		1.6. Sistem de ventilare
					
27	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg
	buc	2,000	424,26
——————————
383,90
	848,52
——————————
767,80
	
28	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	58,800	573,52
——————————
178,20
	33 723,21
——————————
10 478,16

		Total Sistem de ventilare
Inclusiv salariu				34 571,73
11 245,96	
		1.7. Ferme metalice
					
29	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv   
	t	4,700	320,28
——————————
254,65
	1 505,30
——————————
1 196,86
	
30	CN28C	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile medii, executate manual
	t	4,700	722,75
——————————
297,00
	3 396,92
——————————
1 395,90

		Total Ferme metalice
Inclusiv salariu				4 902,22
2 592,76	
		1.8. Usi
					
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	9,890	23,10
——————————
23,10
	228,47
——————————
228,47
	
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,890	1 664,37
——————————
52,25
	16 460,65
——————————
516,72

		Total Usi
Inclusiv salariu				16 689,12
745,19	
		1.9. Balcon
					
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	5,500	13,75
——————————
13,75
	75,62
——————————
75,62
	
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	70,000	2,62
——————————
2,20
	183,27
——————————
154,00
	
35	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 
	kg	70,000	47,89
——————————
14,30
	3 352,16
——————————
1 001,00
	
36	Calucl	Montarea panoului din lemn la parapetul din beton
	buc	3,000	3 330,00
——————————
0,00
	9 990,00
——————————
0,00
	
37	Material	Balustrada din lemn
	m	7,500	666,00
——————————
0,00
	4 995,00
——————————
0,00

		Total Balcon
Inclusiv salariu				18 596,05
1 230,62	
		1.10. Grilaje metalice
					
38	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg	55,000	0,66
——————————
0,63
	36,37
——————————
34,82
	
39	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta 
	kg	55,000	85,15
——————————
18,15
	4 683,11
——————————
998,25
	
40	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat
	t	0,055	357,27
——————————
102,91
	19,65
——————————
5,66

		Total Grilaje metalice
Inclusiv salariu				4 739,13
1 038,73	
		1.11. Balcon
					
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	40,000	27,34
——————————
25,30
	1 093,60
——————————
1 012,00
	
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	40,000	67,66
——————————
38,50
	2 706,40
——————————
1 540,00
	
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	40,000	363,64
——————————
137,50
	14 545,60
——————————
5 500,00
	
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	200,000	5,10
——————————
1,65
	1 020,00
——————————
330,00
	
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	200,000	45,51
——————————
30,25
	9 101,60
——————————
6 050,00
	
46	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2	40,000	184,61
——————————
110,00
	7 384,26
——————————
4 400,00

		Total Balcon
Inclusiv salariu				35 851,46
18 832,00	
		1.12. Gardroba nr.1
					
47	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	16,000	27,34
——————————
25,30
	437,44
——————————
404,80
	
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,000	67,66
——————————
38,50
	1 082,56
——————————
616,00
	
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,000	363,64
——————————
137,50
	5 818,24
——————————
2 200,00
	
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	50,000	5,10
——————————
1,65
	255,00
——————————
82,50
	
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,000	45,51
——————————
30,25
	2 275,40
——————————
1 512,50
	
52	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2	16,000	184,51
——————————
110,00
	2 952,21
——————————
1 760,00
	
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,830	1 656,67
——————————
44,55
	8 001,72
——————————
215,16
	
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	2,880	1 209,14
——————————
30,81
	3 482,32
——————————
88,72
	
55	RCsG05B	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm
	m3	2,500	1 663,98
——————————
386,10
	4 159,96
——————————
965,25
	
56	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,020	75 805,00
——————————
17 435,00
	1 516,10
——————————
348,70
	
57	Material.	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc	2,000	488,00
——————————
0,00
	976,00
——————————
0,00

		Total Gardroba nr.1
Inclusiv salariu				30 956,95
8 193,63	
		1.13. Gardroba nr.2
					
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	16,000	27,34
——————————
25,30
	437,44
——————————
404,80
	
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,000	67,66
——————————
38,50
	1 082,56
——————————
616,00
	
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,000	363,64
——————————
137,50
	5 818,24
——————————
2 200,00
	
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	50,000	5,10
——————————
1,65
	255,00
——————————
82,50
	
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,000	45,51
——————————
30,25
	2 275,40
——————————
1 512,50
	
63	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2	16,000	184,51
——————————
110,00
	2 952,21
——————————
1 760,00
	
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,830	1 656,67
——————————
44,55
	8 001,72
——————————
215,16
	
65	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	2,880	1 209,14
——————————
30,81
	3 482,32
——————————
88,72
	
66	RCsG05B	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm
	m3	2,500	1 663,98
——————————
386,10
	4 159,96
——————————
965,25
	
67	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,020	75 805,00
——————————
17 435,00
	1 516,10
——————————
348,70
	
68	Material.	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc	2,000	488,00
——————————
0,00
	976,00
——————————
0,00

		Total Gardroba nr.2
Inclusiv salariu				30 956,95
8 193,63	
		1.14. Baia
					
69	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	8,000	52,65
——————————
50,60
	421,20
——————————
404,80
	
70	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	54,000	88,44
——————————
88,00
	4 775,65
——————————
4 752,00
	
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	0,960	23,15
——————————
23,15
	22,22
——————————
22,22
	
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	8,000	385,64
——————————
159,50
	3 085,12
——————————
1 276,00
	
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	54,000	305,44
——————————
134,75
	16 493,87
——————————
7 276,50
	
74	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	0,960	1 279,49
——————————
51,68
	1 228,31
——————————
49,61
	
75	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric 
	m2	0,960	215,36
——————————
139,68
	206,75
——————————
134,09
	
76	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,020	75 805,00
——————————
17 435,00
	1 516,10
——————————
348,70
	
77	Material.	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc	2,000	488,00
——————————
0,00
	976,00
——————————
0,00

		Total Baia
Inclusiv salariu				28 725,22
14 263,92	
		1.15. Tribuna
					
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	2 950,000	73,94
——————————
11,55
	218 117,10
——————————
34 072,50
	
79	RCsO16A	Confectionarea cutiilor de rulou, din cherestea de rasinoase
	m	45,000	450,79
——————————
210,65
	20 285,47
——————————
9 479,25
	
80	RCsR12B	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei
	m2	14,000	79,24
——————————
70,95
	1 109,30
——————————
993,30
	
81	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	2,950	172,70
——————————
90,74
	509,47
——————————
267,68

		Total Tribuna
Inclusiv salariu				240 021,34
44 812,73	
		1.16. Montarea utilaj
					
82	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw
	buc	2,000	23 625,84
——————————
1 832,60
	47 251,67
——————————
3 665,20
	
83	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	70,000	16,50
——————————
16,50
	1 155,00
——————————
1 155,00
	
84	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,700	72 034,39
——————————
14 905,00
	50 424,07
——————————
10 433,50

		Total Montarea utilaj
Inclusiv salariu				98 830,74
15 253,70	
		1.17. Utilaj
					
85	1	Ventilator Industrial
	buc	2,000	8 888,00
——————————
0,00
	17 776,00
——————————
0,00
	
86	3	Svetodiodnaea trubca3 1883 18Bt elmos
	buc	140,000	333,00
——————————
0,00
	46 620,00
——————————
0,00
	
87	333	Svetodiodnii sfetilnik 60 cm 24Bt 6500 k elmos
	buc	2,000	488,00
——————————
0,00
	976,00
——————————
0,00

		Total Utilaj
Inclusiv salariu				65 372,00

		Total Reparatii
Inclusiv salariu				1 439 346,77
475 132,56	

		Total	 lei			1 439 346,77
	
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			130 661,45
	
		Transport	7,00 %			66 398,98
	
		Total	100,00 +			1 636 407,20
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			68 894,22
	
		Total	100,00 +			1 705 301,42
	
		Beneiciu de deviz	6,00 %			102 318,09
	
		Total	100,00 +			1 807 619,51
	
		Tva	20,00 %			361 523,90

Total deviz:
Inclisiv salariu				2 169 143,41
——————
605 794,01