WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 ООО ТЖВ Софт

 Reconstructie acoperisului in cladirea administrativa a IP Edinet 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)
Intocmit in preturi 17.10.2005
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Acoperis					
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)
	m			8,22
—————
8,08	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	15,00	0,15	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2			41,82
—————
41,52	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3600	57,66	20,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3600	57,66	20,76	
	2922140006703	Macara fereastra 	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)
	m2			23,54
—————
22,49	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0700	15,00	1,05	
4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) 
	m3			228,97
—————
227,76	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81	
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0800	15,00	1,21	
5	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом до 0,2 м3 включительно)
	buc			83,74
—————
49,01	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	900,00	1,73	
	2666122800600	Element  prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,00	
	2922140006700	Macara turn 	h-ut.	0,1500	220,00	33,00	
		2. 2. Zidarii					
6	CD58A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм  с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м)
	m3			1 632,48
—————
325,21	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	57,66	272,14	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,07	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	38,1600	1,50	57,24	
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	0,00	0,00	
	00000052	Nisip	m3	0,3020	200,00	60,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5140	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,4000	15,00	6,00	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0840	20,00	1,69	
7	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)
	buc			73,80
—————
73,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19	
		3. 3. Briu Antiseismic					
8	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2			94,85
—————
69,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	85,00	11,06	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,18	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,18	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	205,00	4,07	
9	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			13,93
—————
3,17	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76	
10	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			12,26
—————
1,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76	
11	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3			1 215,70
—————
380,60	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,97	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	443,41	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	157,85	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	167,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3400	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	16,00	9,60	
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,2800	175,00	49,03	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	25,00	8,12	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg			31,89
—————
11,53	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,20	0,14	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg			31,85
—————
11,51	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,20	0,14	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00	
		4. 4.Bloc de Ventilar E V1(foia4}					
14	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg			31,45
—————
14,42	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,40	16,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,00	0,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00	
15	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc			92,60
—————
74,96	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96	
	271040364	Tabla zincate 0.5x800x2000	kg	0,9800	18,00	17,64	
16	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2			137,21
—————
46,32	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,84	
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,10	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,82	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,20	
17	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2			319,85
—————
79,01	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,06	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	57,66	6,94	
	2811236300	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	154,00	157,02	
	2523156720005	Profil de ficsare	m	3,2000	15,00	48,00	
	2710703520285	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,50	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	62,00	10,84	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1000	175,00	17,48	
18	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2			74,48
—————
46,14	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,74	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,40	
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	3 200,00	19,98	
	2710703434920	Otel lat 	kg	0,7500	10,50	8,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,25	
		5. 4.Bloc de Ventilar E V2 (foia5)					
19	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg			31,44
—————
14,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,40	16,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,00	0,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00	
20	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc			92,60
—————
74,96	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96	
	271040364	Tabla zincate 0.5x800x2000	kg	0,9800	18,00	17,64	
21	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2			136,65
—————
45,82	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,77	
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,08	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,86	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,73	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,17	
22	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2			319,89
—————
78,99	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	57,66	6,91	
	2811236300	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	154,00	157,06	
	2523156720005	Profil de ficsare	m	3,2000	15,00	48,00	
	2710703520285	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,50	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	62,00	10,85	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1000	175,00	17,50	
23	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2			74,49
—————
46,13	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	3 200,00	20,00	
	2710703434920	Otel lat 	kg	0,7500	10,50	8,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,25	
		6. 4.Bloc de Ventilar E V3(foia6)					
24	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg			31,44
—————
14,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,40	16,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,00	0,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00	
25	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc			92,60
—————
74,96	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96	
	271040364	Tabla zincate 0.5x800x2000	kg	0,9800	18,00	17,64	
26	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2			137,05
—————
46,13	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,05	
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,07	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,74	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,82	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,29	
27	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2			319,95
—————
78,97	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,06	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	57,66	6,91	
	2811236300	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	154,00	157,10	
	2523156720005	Profil de ficsare	m	3,2000	15,00	48,00	
	2710703520285	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,50	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	62,00	10,85	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1000	175,00	17,53	
28	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2			74,41
—————
46,11	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,70	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,40	
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	3 200,00	19,94	
	2710703434920	Otel lat 	kg	0,7500	10,50	8,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,25	
		7. 4.Bloc de Ventilar E V4(foia7)					
29	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg			31,44
—————
14,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,40	16,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,00	0,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00	
30	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc			92,60
—————
74,96	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96	
	271040364	Tabla zincate 0.5x800x2000	kg	0,9800	18,00	17,64	
31	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2			137,34
—————
46,58	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,11	
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,05	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,77	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,75	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,19	
32	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2			319,84
—————
78,96	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,06	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	57,66	6,90	
	2811236300	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	154,00	157,05	
	2523156720005	Profil de ficsare	m	3,2000	15,00	48,00	
	2710703520285	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,50	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	62,00	10,86	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1000	175,00	17,48	
33	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2			74,17
—————
46,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,40	
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	3 200,00	19,70	
	2710703434920	Otel lat 	kg	0,7500	10,50	8,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,26	
		8. Раздел. Acoperis					
34	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3			4 736,56
—————
1 297,35	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,63	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 800,00	2 604,65	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,26	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	2,80	9,52	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,26	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,89	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1500	0,00	0,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut.	0,3300	15,00	4,95	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2300	10,00	2,30	
35	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2			20,16
—————
17,01	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	0,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	25,00	0,75	
36	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2			22,54
—————
14,42	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	30,00	0,30	
37	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3			262,42
—————
49,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	23,00	39,10	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	23,00	154,10	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,77	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,40	15,40	
	2410520006700	Automacara 	h-ut.	0,0050	175,00	0,84	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	30,00	1,79	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	120,00	1,41	
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))
	m2			173,25
—————
28,83	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	91,00	109,88	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,3000	20,00	6,30	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	145,00	15,22	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	145,00	6,09	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	25,00	1,25	
39	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон)
	buc			1 365,85
—————
380,75	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	57,66	344,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,52	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,00	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	285,00	142,50	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1100	200,00	22,00	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut.	0,1600	10,00	1,60	
40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)
	m2			66,25
—————
34,60	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5000	57,66	28,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	25,00	0,75	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	25,00	3,00	
41	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)
	kg			17,09
—————
2,59	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	14,00	14,14	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,50	0,15	
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,0006	15,00	0,01	
42	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m			119,66
—————
17,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	50,00	54,08	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	8,00	1,65	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	21,00	2,16	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,94	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	24,00	4,94	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	30,00	0,60	
43	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m			171,72
—————
20,18	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,00	39,27	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	77,00	19,64	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,50	0,77	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	83,00	21,17	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	37,50	9,56	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,00	7,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	30,00	0,45	
44	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) 
	m2			558,85
—————
234,10	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0600	57,66	3,46	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	128,00	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,00	
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	12,00	60,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	25,00	0,75	
45	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 
	m2			33,30
—————
14,71	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	57,66	0,87	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	18,02	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56	
		9. Fragmentul 1 la planuri acoperisului					
46	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2			88,51
—————
69,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,16	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,79	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	85,00	10,98	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	0,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,45	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	205,00	4,27	
47	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			12,26
—————
1,49	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,49	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76	
48	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			13,94
—————
3,18	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,18	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76	
49	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3			724,82
—————
380,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	156,63	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	166,27	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3400	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	16,00	9,64	
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,2800	15,00	4,16	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	25,00	8,13	
50	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)
	m3			901,24
—————
241,97	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,61	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,35	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,17	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 950,00	4,33	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	21,6900	1,50	32,54	
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,20	43,47	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,23	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1520	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,3700	15,00	5,54	
51	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом до 0,2 м3 включительно)
	buc			184,66
—————
49,01	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	900,00	1,50	
	2666122800600	Element  prefabricat	buc	1,0100	98,00	98,98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 200,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,67	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50	
	2922140006700	Macara turn 	h-ut.	0,1500	220,00	33,00	
		10. Bariera de protectie					
52	CL10A
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на болтах)
	t			18 897,00
—————
4 323,26	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	63,7500	57,66	3 675,51	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	57,66	215,91	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	57,66	215,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	215,91	
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,50	14 500,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	42,00	10,72	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	5,0000	2,50	12,51	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	5,0000	3,00	15,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	39,00	13,28	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	12,23	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut.	0,2500	0,00	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	9,0000	0,00	0,00	
INTOCMIT					APROBAT:      
Antreprenor	Investitor	
		
______________________________________________	__________________________________________________	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.