	[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095]

                                                                                                                                                                                                                             



[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Servicii de reparație a cutiilor de viteze automate Voith 864.5 pentru autobuze.

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
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	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă
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	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
 

	Servicii de reparație a cutiilor de viteze automate Voith 864.5 pentru autobuze
	
	
	
	Pentru remedierea defecțiunilor constatate la cutia de viteze automate Voith 864.5 , prestatorul va efectua în mod obligatoriu următoarele lucrări
tehnologice:

1. Reparație cutie de viteze: Verificare cu detectarea defectelor, spălarea pieselor, dezasamblarea și asamblarea, schimbul pieselor defecte, testarea pe stand după reparație.
2. Reparația blocului hydraulic: Diagnosticarea avansată, curățarea canalelor hidraulice, înlocuirea
componentelor uzate și calibrarea parametrilor de presiune.

La etapa inițială de evaluare și reparație, se estimează necesarul de piese de schimb și materiale
consumabile conform tabelului de mai jos. Operatorul economic ofertant va include în prețul ofertei livrarea pieselor originale sau echivalente de calitate superioară compatibile cu standardele Voith:
1)  Chit garnituri set 1
2)  Chit inele de etanșare set 1
3)  Butucul cutiei de viteză buc 1
4) Chit discuri metalice set 1
5) Chit discuri de fricțiune set 1
6) Filtru buc 1
7)  Rulment buc 1

[bookmark: _GoBack]Garanție: Prestatorul va oferi o garanție de funcționare de cel puțin 6 (șase) luni sau 50 000 km parcurși pentru lucrările efectuate și piesele înlocuite.

Executarea lucrărilor de reparație se va realiza în cel mai scurt timp posibil de la data
predării ansamblurilor, având în vedere urgența punerii în linie a unităților de transport.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

