____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Drum local (str. M. Eminescu) din s. Scoreni acces spre drumul regional G 70
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	6,320	
2	TsC22K1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	6,320	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	6,320	
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	1 146,000	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	6,320	
6	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	18,440	
7	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	5,530	
8	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast
	m3	176,000	
9	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m) 
	m3	352,000	
10	DA17B
	Acoperirea cu polietilena 
	m2	1 650,000	
11	RpDD03A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C25/30 W6 F200 - SM EN 206) h=16cm
	m3	264,000	
12	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura
	m	243,000	
13	RpAr6B
	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos
	m	243,000	
14	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura
	m	38,000	
15	DI137B
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5- 20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi
	m	38,000	
16	DI137B1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) 
	m	38,000	
17	RpAr6B
	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (190kg) 
	m	38,000	
18	
	Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B) 
	kg	129,200	
19	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,470	
20	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	257,950	
21	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	1,470	
22	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	7,370	
23	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2	737,000