____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025 - IVC
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  constructie
	
		1.1. Incalzire
	
		1.1.1. Demontaj
	
1	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	30,0000
	
2	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	8,0000
	
3	RpIB12A apl
	Demontarea  radiatorului  din  otel  de  tip  panou
	buc	1,0000
	
		1.1.2. Sistem  de  incalzire
	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator  PHO  20-505-805 )
	buc	3,0000
	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator  PHO  20-505-905 )
	buc	1,0000
	
6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   ( radiator  PHO  20-505-1305 )
	buc	2,0000
	
7	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( supapa  de  inchidere  a  radiatorului  RLV  D15 mm  retur )
	buc	6,0000
	
8	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( supapa  de  inchidere  a  radiatorului  RA-N  D15 mm  tur )
	buc	6,0000
	
		1.2. Ventilare
	
		1.2.1. A-1
	
9	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 225x225 )
	buc	7,0000
	
10	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  150x150 )
	m2	4,2000
	
11	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  200x150 )
	m2	1,4000
	
12	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  300x150 )
	m2	6,3000
	
13	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  400x150 )
	m2	49,5000
	
14	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 mm )
	m2	6,9200
	
15	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	10,0000
	
16	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( izover  KIM-AL  gr. 20 mm )
	m2	65,0000
	
17	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( plasa  din  otel  inoxidabil  cu  dimensiunea  celulei  de  20x20  D315 mm )
	buc	1,0000
	
18	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
19	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2	0,1000
	
20	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm ( узел  прохода  через  кровлю  УП-1-02  D315 mm )
	buc	1,0000
	
		1.2.2. R-1
	
21	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 225x225 )
	buc	7,0000
	
22	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 150x150 )
	buc	1,0000
	
23	VC13A
	Montarea filtrului de aer static tip V ( filtru  HEPA  305x305x80 mm )
	buc	2,0000
	
24	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila  PH 400x400  mm )
	buc	2,0000
	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila  ОРГ 350x100  mm )
	buc	6,0000
	
26	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  150x150 )
	m2	6,0000
	
27	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  200x150 )
	m2	4,9000
	
28	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  300x150 )
	m2	4,5000
	
29	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  400x150 )
	m2	11,2000
	
30	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal  500x500 )
	m2	6,0000
	
31	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	11,0000
	
32	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	10,0000
	
		1.2.3. A-2
	
33	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  250x150 )
	m2	32,0000
	
34	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canal  D250 mm )
	m2	7,8500
	
35	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( plasa  din  otel  inoxidabil  cu  dimensiunea  celulei  de  20x20  D250 mm )
	buc	1,0000
	
36	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2	0,1000
	
37	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( izover  KIM-AL  gr. 20 mm )
	m2	48,0000
	
38	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	10,0000
	
39	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
40	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm ( узел  прохода  через  кровлю  УП-1-02  D250 mm )
	buc	1,0000
	
		1.2.4. A-3
	
41	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  350x150 )
	m2	40,0000
	
42	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 mm )
	m2	9,8900
	
43	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	10,0000
	
44	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( izover  KIM-AL  gr. 20 mm )
	m2	60,0000
	
45	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( plasa  din  otel  inoxidabil  cu  dimensiunea  celulei  de  20x20  D315 mm )
	buc	1,0000
	
46	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
47	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2	0,1000
	
48	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm ( узел  прохода  через  кровлю  УП-1-02  D315 mm )
	buc	1,0000
	
		2. Lucrari  de  montare
	
		2.1. Ventilare
	
		2.1.1. A-1
	
49	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw  ( ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  )
	buc	1,0000
	
50	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  D315 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
51	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  150x150 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
52	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( atenuator  de  zgomot  D315 )
	buc	1,0000
	
53	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Insertie  flexibila  D315 mm  ASS )
	buc	2,0000
	
54	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  Belimo  400x150, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
55	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	1,0000
	
56	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  150x150 )
	buc	4,0000
	
57	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  200x150 )
	buc	1,0000
	
		2.1.2. R-1
	
58	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( instalatie  Komfovent  VERSO-S-1300-F-E/15-X-F7/X-C5-X )
	buc	1,0000
	
59	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( clapeta  de  ventilatie  500x200  cu  actionare  electrica  Belimo  400x150 )
	buc	1,0000
	
60	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  Belimo  400x150, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
61	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	2,0000
	
62	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  150x150 )
	buc	2,0000
	
63	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  200x150 )
	buc	2,0000
	
64	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm ( atenuator  de  zgomot  500x200 )
	buc	1,0000
	
		2.1.3. A-2
	
65	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw  ( ventilator  de  canal  axial  TD-1300/250  Silent  )
	buc	1,0000
	
66	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  D250 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
67	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( atenuator  de  zgomot  D250 )
	buc	1,0000
	
68	VB29B
	Deflector rectangular cu perimetrul  2500 - 3600 mm  ( Hota  de  aspiratie  700x600x400(h) , in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	2,0000
	
69	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  D250 )
	buc	1,0000
	
70	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  Belimo  250x150, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
71	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	1,0000
	
		2.1.4. A-3
	
72	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw  ( ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  )
	buc	1,0000
	
73	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  D315 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
74	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( atenuator  de  zgomot  D315 )
	buc	1,0000
	
75	VB29B
	Deflector rectangular cu perimetrul  2500 - 3600 mm  ( Hota  de  aspiratie  1000x500x400(h) , in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	2,0000
	
76	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  D315 )
	buc	2,0000
	
77	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  Belimo  350x150, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
78	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	1,0000
	
		3. Utilaj
	
		3.1. Ventilare
	
		3.1.1. A-1
	
79	Pret  furnizor
	Ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  L=850 m3/h, n=2680 rot/min, P=297W, I=1.28A, 25 kg, 39 dB
	buc	1,0000
	
80	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  D315 mm
	buc	1,0000
	
81	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  150x150 mm
	buc	1,0000
	
82	Pret  frnizor
	Atenuator  de  zgomot  D315
	buc	1,0000
	
83	Pret  frnizor
	Insertie  flexibila  D315 mm  ASS
	buc	2,0000
	
84	Pret  furnizor
	Supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  400x150
	buc	1,0000
	
85	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
86	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  150x150
	buc	4,0000
	
87	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  200x150
	buc	1,0000
	
		3.1.2. R-1
	
88	Pret  furnizor
	Instalatie  Komfovent  VERSO-S-1300-F-E/15-X-F7/X-C5-X  complet  cu  filtru  F7, ventilator  1045 m3/h, P=400Pa, n=3740  rot/min, N=0.5kW  si  incalzitor  electric  15kW
	buc	1,0000
	
89	Pret  furnizor
	Supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  400x150
	buc	1,0000
	
90	Pret  furnizor
	Clapeta  de  ventilatie  cu  actionare  electrica  500x200
	buc	1,0000
	
91	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	2,0000
	
		3.1.3. А-2
	
92	Pret  furnizor
	Ventilator  de  canal  axial  TD-1300/250  Silent  L=450 m3/h, n=2570 rot/min, P=197W, I=0,83A, 20 kg, 35 dB
	buc	1,0000
	
93	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  D250 mm
	buc	1,0000
	
94	Pret  furnizor
	Atenuator  de  zgomot  D250
	buc	1,0000
	
95	Pret  furnizor
	Hota  de  aspiratie  700x600x400(h)
	buc	2,0000
	
96	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  D250
	buc	2,0000
	
97	Pret  furnizor
	Supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  250x150
	buc	1,0000
	
98	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
		3.1.4. A-3
	
99	Pret  furnizor
	Ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  L=750 m3/h, n=2680 rot/min, P=297W, I=1.28A, 25 kg, 39 dB
	buc	1,0000
	
100	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  D315 mm
	buc	1,0000
	
101	Pret  frnizor
	Atenuator  de  zgomot  D315
	buc	1,0000
	
102	Pret  furnizor
	Hota  de  aspiratie  1000x500x400(h)
	buc	2,0000
	
103	Pret  furnizor
	Supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  350x150
	buc	1,0000
	
104	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
105	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  D315 mm
	buc	2,0000