
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-12 Instalatia de racire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R8.
(denumirea lucrări)  
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari santehnice
	
	
	

	
	
	1.1. Tevi si armatura
	
	
	

	1
	IC17A

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3,5 mm
 
	m
	
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,4000
	

	
	25212167010003
	Teava din otel д=57х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0990
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2460
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0690
	

	 2
	IC17C

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,7000
	

	
	25212167010009
	Teava din otel д=76х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1390
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3430
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1020
	

	 3
	IC12E

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm
 
	m
	
	130,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000
	

	
	252121670100082
	Teava din otel  D=108x3.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3200
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0680
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0070
	

	 4
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	

	
	29131345000001
	Dezaerator automat DN15
	buc
	1,0000
	

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	

	 5
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
 
	kg
	
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	

	
	2710700000001
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	

	 6
	IE03C

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
 
	m
	
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1300
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0600
	

	 7
	IE03E

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm
 
	m
	
	130,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1700
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0800
	

	 8
	RpSF50A

	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
 
	m
	
	160,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0700
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0025
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut.
	0,0090
	

	 
	
	1.2. lucrari de izolarea  
	
	
	

	9
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	20,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352239
	Termoizolatie conducte ACE-19x060 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 10
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352240
	Termoizolatie conducte ACE-19x076 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 11
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x108,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	130,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352242
	Termoizolatie conducte ACE-19x108 Armoflex
	m
	1,0300
	


 



