____
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparația capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" pînă la str. N. Testemițanu)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
 	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
4	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
7	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30х15 см, по бетонному основанию 30х15 см)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	1,0050			
8	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)
Vezi descrierea tehnică a pavajului în Caietul de sarcini
 	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare  gri	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
9	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)
Vezi descrierea tehnică a pavajului în Caietul de sarcini
 	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare  rosu	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
10	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)
 Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500			
	2640112300739	Caramizi 	buc	44,0000			
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300