Reparatia str Decebal (de la sectiia de  boli  infectioasa pina la casa Nr 121a)		
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Demolarea  bordurei 
					
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m	744,0000			
2	TsC02D11	Incarcarea  mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc  deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка  cтроительного мусора  в автотранспорт )
 	100 m3	0,7300			
3	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t	131,4000			
							
		Total	 Lei				
		Total Demolarea  bordurei 
Inclusiv salariu					
		2. Demolarea  imbracamintei  rutiere 
					
4	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2	19,7200			
5	TsI50A10	Transportarea   gunoiului de constructie  cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора  автосамосвалом на расстояние  до 10 км)
 	t	355,0000			
6	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора)
 	100 m3	1,9720			
							
		Total	 Lei				
		Total Demolarea  imbracamintei  rutiere 
Inclusiv salariu					
		3. Amenajarea sistemului rutier
					
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории- устройство корыта )
 	100 m3	2,4600			
8	TsI51A10	Transportarea pamintului  cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта  автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t	418,2000			
9	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работа   на отвале )
 	100 m3	2,4600			
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -  )
 	m3	123,0000			
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
 	m2	350,0000			
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2	19,7200			
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
 	t	1,3300			
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
 	m2	3 202,0000			
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
 	t	0,9600			
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)
 	m2	3 202,0000			
17	TsI51A10	Transportarea materialului  cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалами  на расстояние  до 10 км)
 	t	1 016,5000			
							
		Total	 Lei				
		Total Amenajarea sistemului rutier
Inclusiv salariu					
		4.  Executarea trotuarului .Montarea bordurelor
					
18	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)
 	m2	141,0000			
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта)
 	100 m3	1,0300			
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t	175,0000			
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,0300			
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -  )	m3	15,1000			
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600			
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	141,0000			
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m	94,0000			
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30х15 см)	m	838,0000			
27	TsI50A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	237,3000			
							
		Total	 Lei				
		Total  Executarea trotuarului .Montarea bordurelor
Inclusiv salariu					
		5. Executarea parcarii
					
28	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта )	100 m3	0,4650			
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)	t	79,0000			
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,4650			
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)
 	m3	73,9000			
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	462,0000			
33	TsI51A10	Transportarea materialului  cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалами  на расстояние  до 10 км)	t	130,0000			
							
		Total	 Lei				
		Total Executarea parcarii
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu	6 %				
		Total	 				
		TVA	20 %				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu