Centrul de excelenta in economie Lot 2	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatii camin nr.2 Centrul de excelenta in economie Lot 2

Valoarea de deviz  150 301,72 MDL	
Intocmit in preţuri  curente 20.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari capitala a coridorului si a bucatariei et.4 cam. Nr.2
					
1	CA02A	Strat suport din polisterolo-beton de 10 cm
	m3	65,25	656,00
——————————
128,80
	42 804,17
——————————
8 404,20
	
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,25	45,67
——————————
19,60
	2 980,23
——————————
1 278,90
	
3	CG08A	Linoleum industrial clasa 43 sudat si instalat pe adeziv de tip FATRA.
	m2	65,25	139,49
——————————
30,80
	9 101,85
——————————
2 009,70
	
4	CJ09A	Plintus
	buc	92,00	35,72
——————————
21,00
	3 286,61
——————————
1 932,00
	
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului la pereti
	m2	114,00	8,95
——————————
3,92
	1 020,30
——————————
446,88
	
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare  cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime, la pereti 
	m2	114,00	65,94
——————————
47,60
	7 517,22
——————————
5 426,40
	
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	114,00	48,87
——————————
34,16
	5 570,72
——————————
3 894,24
	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la pereti.
	m2	114,00	20,69
——————————
15,40
	2 358,26
——————————
1 755,60
	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor Peretilor
	m2	114,00	4,19
——————————
0,84
	477,66
——————————
95,76
	
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti
	m2	114,00	29,10
——————————
19,32
	3 317,86
——————————
2 202,48
	
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului 
	m2	42,00	8,95
——————————
3,92
	375,90
——————————
164,64
	
12	CF50B	Tencuieli interioare , cu amestec uscat pe baza de ipsos,executate manual
	m2	42,00	48,87
——————————
34,16
	2 052,37
——————————
1 434,72
	
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la pereti.
	m2	42,00	20,69
——————————
15,40
	868,83
——————————
646,80
	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor
	m2	42,00	4,19
——————————
0,84
	175,98
——————————
35,28
	
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, straturi pe glet existent.
	m2	42,00	29,10
——————————
19,32
	1 222,37
——————————
811,44
	
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm
	m2	18,00	45,67
——————————
19,60
	822,13
——————————
352,80
	
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400 clasa 1 instalate pe adeziv.
	m2	18,00	204,46
——————————
81,20
	3 680,35
——————————
1 461,60
	
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti  driscuite 
	m2	43,00	7,68
——————————
7,56
	330,24
——————————
325,08
	
19	CN54A	Grunduirea peretilor
	m2	43,00	8,95
——————————
3,92
	384,85
——————————
168,56
	
20	CF50B	Tencuieli interioarecu amestec uscat (pereti)
	m2	19,00	48,87
——————————
34,16
	928,45
——————————
649,04
	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1-3 mm pe suprafetele  peretilor,  
	m2	19,00	20,69
——————————
15,40
	393,04
——————————
292,60
	
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicatei pe glet existent, executate manual in doua straturi
	m2	19,00	29,10
——————————
19,32
	552,98
——————————
367,08
	
23	RpCJ04C	Tencuieli de 2 cm grosime, cu mortar var ciment 100T
	m2	24,00	73,52
——————————
48,16
	1 764,47
——————————
1 155,84
	
24	CI06C	Instalarea pe adeziv (pereti)a teracotei 300x300mm clasa I.H=1,5m la pereti
	m2	24,00	171,61
——————————
68,60
	4 118,74
——————————
1 646,40
	
25	SC05A	Chiuveta din fonta la bucatarie cu toate elementele conexe conectat la reteaua de canalizare
	buc	2,00	609,16
——————————
47,60
	1 218,32
——————————
95,20
	
26	RpED09A	Schimbarea cablurilor electrice
	m	32,00	25,85
——————————
9,52
	827,12
——————————
304,64
	
27	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent LED 4x36
	buc	1,00	381,95
——————————
30,80
	381,95
——————————
30,80
	
28	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -
	buc	2,00	31,61
——————————
8,40
	63,22
——————————
16,80
	
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	2,00	34,55
——————————
8,68
	69,11
——————————
17,36

		Total Lucrari capitala a coridorului si a bucatariei et.4 cam. Nr.2
Inclusiv salariu				98 665,30
37 422,84	

		Total	 MDL			98 665,30
	
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			8 420,14
	
		Cheltueli de transport	4,00 %			2 400,08
	
		Total	100,00 +			109 485,52
	
		Cheltueli regie	10,00 %			10 948,55
	
		Total	100,00 +			120 434,07
	
		Beneficiu de deviz	4,00 %			4 817,36
	
		Total	100,00 +			125 251,43
	
		TVA	20,00 %			25 050,29

Total deviz:
Inclisiv salariu				150 301,72
——————
37 422,84

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)