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CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
[bookmark: _Hlk163070887]3. Obiectul achiziţiilor: «Капитальный ремонт зала бокса с к.к. 960120.187.01, расположенного в мун.Комрат, ул.Ленина, 19»

	
	Formular Nr.1
WinCmeta2000


Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков)
	m2
	30,27

	 2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок)
	m2
	1,80

	 3
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков)
	m2
	6,34

	 4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	17,36

	 5
	CK29F corect

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) 
	m2
	265,24

	 6
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	570,00

	 7
	RpCH32E

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены)
	m3
	0,11

	 8
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены)
	m2
	11,61

	 9
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	248,26

	 10
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом)
	m2
	248,26

	 11
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	1,56

	 12
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3
	2,85

	 13
	

	Moloz
	
	

	 14
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	0,10

	 15
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	3,70

	 16
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	18,50


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli  pentru depozitare
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


							
	 


WinСмета2000
Formular Nr.5


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0101
 Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков)

	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок)

	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	3
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков)

	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	
	

	5
	CK29F corect

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) 
Коэффициент к трудозатратам=0,60

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	
	

	6
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	
	

	7
	RpCH32E

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены)

	m3
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	
	

	8
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены)

	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	
	

	9
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	10
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом)

	m2
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	11
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

	m3
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	
	

	12
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	
	

	13
	

	Moloz

	
	
	
	

	14
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,6000
	
	

	15
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	
	

	16
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	
	




	
	Formular Nr.1
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie. (marca C)
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Фундаменты Фм1 ... Фм4
	

	1
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3
	10,20

	 2
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3
	6,80

	 3
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10
	m3
	0,81

	 4
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg
	15,60

	 5
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg
	63,20

	 6
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	26,00

	 7
	pret piata

	Болт 1.1 М16х700
	buc
	40,00

	 8
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  C16/20
	m3
	3,30

	   
	
	Capitolul 2. Каркас
	
	

	9
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)
	m2
	2,50

	 10
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	2,50

	 11
	CL01A

	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t
	1,222

	 12
	CL03A

	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t
	0,714

	 13
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,225

	 14
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	2,161

	 15
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t
	2,161

	   
	
	Capitolul 3. Монолитная ж/б плита Пм1
	

	16
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	431,00

	 17
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20
	m3
	5,50

	 18
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	44,60

	 19
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc
	67,00

	   
	
	Capitolul 4. Лестница Лм1
	
	

	20
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3
	0,50

	 21
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3
	0,20

	 22
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20
	m3
	0,30

	 23
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ-24)
	kg
	4,60

	 24
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	1,80

	 25
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,16

	 26
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,16

	 27
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,16

	 28
	

	Ступени Сm1 (16 шт)
	
	

	 29
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,16

	 30
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,16

	 31
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,16

	 32
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	16,32

	 33
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20
	m3
	0,208

	 34
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	3,90

	   
	
	Capitolul 5. Усиление стен с трещинами
	

	35
	RpCU06C1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	39,80

	 36
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.1, в)
	m
	39,80

	 37
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3)
	m
	17,00

	 38
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.4)
	m
	18,00

	 39
	RpCG17A corect

	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plase 4 BpI pas 150x150 - 144,0 kg; armatura 8 A240, l=210 - 21,84 kg)
	m2
	40,00

	 40
	RCsB21A k=0,24

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm)
	buc
	47,00

	 41
	CC03A corect

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (plase 4 BpI pas 150x150 - 26,10 kg; armatura 8 A240, l=210 - 4,0 kg)
	kg
	26,10

	 42
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)
	m2
	14,50

	 43
	CF17B k=4

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М150
	m2
	14,50


   
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli  pentru depozitare
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


							
	 


WinСмета2000
Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0102
 Lucrari generale de constructie. (marca C)
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Фундаменты Фм1 ... Фм4
	
	
	
	

	1
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	
	

	2
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi

	m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	3
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C8/10
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,2500
	
	

	4
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	5
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0550
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	6
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	7
	pret piata

	Болт 1.1 М16х700

	buc
	
	
	

	
	1225520167
	Болт 1.1 М16х700
	buc
	1,0000
	
	

	8
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa С16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,2500
	
	

	
	
	2. Каркас
	
	
	
	

	9
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0300
	
	

	10
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0030
	
	

	11
	CL01A

	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	14,4000
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,8000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,9000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9000
	
	

	
	2811106302000
	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati
	kg
	1 000,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,9500
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1500
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	
	

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	4,0000
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	3,5000
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut.
	0,9500
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	0,8000
	
	

	12
	CL03A

	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,2000
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,9500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9500
	
	

	
	2811106301000
	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate
	kg
	1 000,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,5000
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0800
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,2500
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut.
	0,5000
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	0,9000
	
	

	13
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0000
	
	

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	1 020,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,4500
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0650
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,0000
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	0,1500
	
	

	14
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	15
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	
	
	3. Монолитная ж/б плита Пм1
	
	
	
	

	16
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,0010
	
	

	17
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	
	

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa С16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,2800
	
	

	18
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1300
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,0200
	
	

	19
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,0100
	
	

	
	
	4. Лестница Лм1
	
	
	
	

	20
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	
	

	21
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi

	m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	22
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa С16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,2500
	
	

	23
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ-24)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	
	
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,0800
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0100
	
	

	24
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	25
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	
	

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut.
	5,5000
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	9,5000
	
	

	26
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	27
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	28
	

	Ступени Сm1 (16 шт)

	
	
	
	

	29
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0000
	
	

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	1 020,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,4500
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0650
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,0000
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	0,1500
	
	

	30
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	31
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	32
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,0010
	
	

	33
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	
	

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa С16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,2800
	
	

	34
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1300
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	0,0200
	
	

	
	
	5. Усиление стен с трещинами
	
	
	
	

	35
	RpCU06C1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7000
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2500
	
	

	36
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.1, в)

	m
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	
	

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0010
	
	

	37
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3)

	m
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	
	

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0010
	
	

	38
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.4)

	m
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	
	

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0010
	
	

	39
	RpCG17A corect

	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plase 4 BpI pas 150x150 - 144,0 kg; armatura 8 A240, l=210 - 21,84 kg)
Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,04

	m2
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,8000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,4400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9700
	
	

	
	287312200414
	Plase sudate 4 BpI pas 150x150
	kg
	3,4700
	
	

	
	27106020008
	Otel beton profil neted 8 A240
	kg
	0,5250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0340
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	
	

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,4000
	
	

	
	2664102101214
	Mortar M 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0410
	
	

	
	2664102101207
	Mortar M 100-T (pt. informatie)
	m3
	0,0700
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut.
	0,1200
	
	

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut.
	0,0220
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut.
	0,0220
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0500
	
	

	40
	RCsB21A k=0,24

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm)
Materiale marunte=0,24
Коэффициент к трудозатратам=0,24
Коэффициент к машинам=0,24

	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut.
	0,0600
	
	

	41
	CC03A corect

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (plase 4 BpI pas 150x150 - 26,10 kg; armatura 8 A240, l=210 - 4,0 kg)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	287312200414
	Plase sudate 4 BpI pas 150x150
	kg
	1,0100
	
	

	
	27106021008
	Otel beton OB 37 diam. 8 A240
	kg
	0,1533
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,0006
	
	

	42
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2664102102015
	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0040
	
	

	43
	CF17B k=4

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М150
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2664102102015
	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0010
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie. (marca SA)
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Заделка проемов
	
	

	1
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 
	m3
	1,91

	   
	
	Capitolul 2. Вентиляционные каналы
	

	2
	VA05A

	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC)
	m
	15,80

	 3
	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (рlaci ghips-carton gr.12,5 mm)
	m2
	2,67

	   
	
	Capitolul 3. Окна и двери
	
	

	4
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, Ок1)
	m2
	30,45

	 5
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   (PVC, шир.250 мм)
	m
	7,25

	 6
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m
	17,40

	 7
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д1)
	m2
	2,86

	 8
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д4 ... Д8)
	m2
	17,85

	 9
	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д2, Д3)
	m2
	5,50

	   
	
	Capitolul 4. Полы
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Cota 0,000
	
	

	
	
	Capitolul 4.1.1. Tip I
	
	

	10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (PE6)
	m3
	41,80

	 11
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C10/12,5, gr.8 cm)
	m2
	208,30

	 12
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C10/12,5)
	m2
	-208,30

	 13
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)
	kg
	208,30

	 14
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3
	16,664

	 15
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)
	m2
	208,30

	 16
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-208,30

	 17
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm)
	m2
	208,30

	   
	
	Capitolul 4.1.2. Tip II
	
	

	18
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm)
	m2
	118,50

	   
	
	Capitolul 4.1.3. Tip III
	
	

	19
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,29

	 20
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)
	m2
	29,01

	 21
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)
	m2
	-29,01

	 22
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)
	kg
	29,01

	 23
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3
	2,32

	 24
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)
	m2
	29,01

	 25
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-29,01

	 26
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm)
	m2
	29,01

	   
	
	Capitolul 4.1.4. Tip IV
	
	

	27
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,06

	 28
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)
	m2
	5,88

	 29
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)
	m2
	-5,88

	 30
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)
	kg
	5,88

	 31
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3
	0,47

	 32
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)
	m2
	5,88

	 33
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-5,88

	 34
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm)  
	m2
	5,88

	     
	
	Capitolul 4.2. Cota 2,800
	
	

	
	
	Capitolul 4.2.1. Tip V
	
	

	35
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)
	m2
	22,31

	 36
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-22,31

	 37
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm)
	m2
	22,31

	   
	
	Capitolul 4.2.2. Tip VI
	
	

	38
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)
	m2
	11,18

	 39
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-11,18

	 40
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm)  
	m2
	11,18

	       
	
	Capitolul 5. Узел 1, РЕ4
	
	

	41
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3
	1,50

	 42
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3
	0,75

	 43
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  (C10/12,5)
	m3
	2,00

	 44
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	20,00

	 45
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16)
	m2
	5,70

	 46
	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2
	5,70

	   
	
	Capitolul 6. Внутрения отделка
	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Cota 0,000
	
	

	
	
	Capitolul 6.1.1. Потолок
	
	

	47
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	238,06

	 48
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	132,07

	 49
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	132,07

	 50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	132,07

	 51
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)
	m2
	132,07

	   
	
	Capitolul 6.1.2. Стены
	
	

	52
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	484,77

	 53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	484,77

	 54
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)
	m2
	484,77

	 55
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	42,94

	     
	
	Capitolul 6.2. Cota 2,800
	
	

	
	
	Capitolul 6.2.1. Потолок
	
	

	56
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	22,31

	   
	
	Capitolul 6.2.2. Стены
	
	

	57
	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)
	m2
	95,11

	 58
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	95,11

	 59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	95,11

	 60
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)
	m2
	95,11

	       
	
	Capitolul 7. Balustrada B1 - B3
	
	

	61
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,15

	 62
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,15

	 63
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,15

	   
	
	Capitolul 8. Trepte scena
	
	

	64
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	50,65

	 65
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,05

	 66
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,05

	 67
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti
	m3
	0,037

	 68
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	0,037

	 69
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3
	0,037

	 70
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16)
	m2
	0,46

	 71
	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2
	0,46

	   
	
	Capitolul 9. Paranteze K1, K2
	
	

	72
	RCsB21A k=0,24

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm)
	buc
	20,00

	 73
	RCsB21A k=0,30

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,5 cm)
	buc
	5,00

	 74
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	195,94

	 75
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,20

	 76
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,20

	 77
	pret piata

	Анкерный болт М8 L=150 mm
	buc
	20,00


   
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli  pentru depozitare
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
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Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0103
 Lucrari generale de constructie. (marca SA)
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Заделка проемов
	
	
	
	

	1
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

	m3
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,4800
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9200
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	394,0000
	
	

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,2400
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4400
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	
	

	
	
	2. Вентиляционные каналы
	
	
	
	

	2
	VA05A

	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC)
Material marunt(suruburi, gernituri, nituri  etc.)=1,02

	m
	
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3000
	
	

	
	252130573401
	Canal de ventilatie din PVC, Dn150 mm
	m
	1,0100
	
	

	3
	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (рlaci ghips-carton gr.12,5 mm)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	
	

	
	266210270102
	Placi ghips-carton gr.12,5 mm
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	
	

	
	
	3. Окна и двери
	
	
	
	

	4
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, Ок1)

	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	203011293810
	Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm
	m2
	1,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	5
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   (PVC, шир.250 мм)
Materiale marunte (dopuri)=1,02

	m
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	
	

	
	252110671839
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre  PVC  шир.250 мм
	m
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	
	

	6
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

	m
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	
	

	
	274312354902
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 
	m
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	
	

	7
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д1)

	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	
	

	
	281210630605
	Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	8
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д4 ... Д8)

	m2
	
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	9
	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д2, Д3)

	m2
	
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	4. Полы
	
	
	
	

	
	
	4.1. Cota 0,000
	
	
	
	

	
	
	4.1.1. Tip I
	
	
	
	

	10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (PE6)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	11
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C10/12,5, gr.8 cm)

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/12,5
	m3
	0,1025
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	
	

	12
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C10/12,5)
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/12,5
	m3
	0,01025
	
	

	13
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	287312200404
	Plase sudate 4 Br I pas 200x200
	kg
	1,0100
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	
	

	14
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	
	

	
	26631021011
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	
	

	15
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	16
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	17
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm)
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0000
	
	

	
	252311671634
	Промышленный линолиум gr.15 мм
	m2
	1,0500
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0300
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6000
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,2000
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0240
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	4.1.2. Tip II
	
	
	
	

	18
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm)
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0000
	
	

	
	252311671634
	Промышленный линолиум gr.15 мм
	m2
	1,0500
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0300
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6000
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,2000
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0240
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	4.1.3. Tip III
	
	
	
	

	19
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	20
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,1025
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	
	

	21
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,01025
	
	

	22
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	287312200404
	Plase sudate 4 Br I pas 200x200
	kg
	1,0100
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	
	

	23
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	
	

	
	26631021011
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	
	

	24
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	25
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	26
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm)
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,2500
	
	

	
	252311671633
	Линолиум бытовой gr.5 mm
	m2
	1,0500
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0300
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6000
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,2000
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0240
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	4.1.4. Tip IV
	
	
	
	

	27
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	28
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,1025
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	
	

	29
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,01025
	
	

	30
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	287312200404
	Plase sudate 4 Br I pas 200x200
	kg
	1,0100
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	
	

	31
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	
	

	
	26631021011
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	
	

	32
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	33
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	34
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm)  

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	
	

	
	266111280703
	Placa ceramica gr.11 mm
	m2
	1,0300
	
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	4.2. Cota 2,800
	
	
	
	

	
	
	4.2.1. Tip V
	
	
	
	

	35
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	36
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	37
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm)
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,2500
	
	

	
	252311671633
	Линолиум бытовой gr.5 mm
	m2
	1,0500
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0300
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6000
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,2000
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0240
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	4.2.2. Tip VI
	
	
	
	

	38
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	39
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	266410212024
	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	40
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm)  

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	
	

	
	266111280703
	Placa ceramica gr.11 mm
	m2
	1,0300
	
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	5. Узел 1, РЕ4
	
	
	
	

	41
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	
	

	42
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi

	m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	43
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  (C10/12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/12,5
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	44
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	45
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16)

	m2
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000
	
	

	
	2020132920527
	Placi ОСБ16
	m2
	1,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	46
	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0800
	
	

	
	2430116106105
	Email (Durex) pentru dusumele
	kg
	0,1900
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000
	
	

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,1000
	
	

	
	
	6. Внутрения отделка
	
	
	
	

	
	
	6.1. Cota 0,000
	
	
	
	

	
	
	6.1.1. Потолок
	
	
	
	

	47
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	
	

	48
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	49
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	
	

	50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	51
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	243011610385
	Emulsie apoasa 
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	
	
	6.1.2. Стены
	
	
	
	

	52
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	
	

	53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	54
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	243011610385
	Emulsie apoasa 
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	55
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	6.2. Cota 2,800
	
	
	
	

	
	
	6.2.1. Потолок
	
	
	
	

	56
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	
	

	
	
	6.2.2. Стены
	
	
	
	

	57
	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	
	

	
	266210270109
	Placi ghips-carton gr.9,5 mm
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	
	

	58
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	60
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	243011610385
	Emulsie apoasa 
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	
	
	7. Balustrada B1 - B3
	
	
	
	

	61
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	
	

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	
	

	62
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	63
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	
	
	8. Trepte scena
	
	
	
	

	64
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	65
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	66
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	67
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti

	m3
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	20,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	1,0000
	
	

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,2500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,0000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	5,0000
	
	

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	3,5000
	
	

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	3,5000
	
	

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	3,5000
	
	

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	5,0000
	
	

	68
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8500
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,2300
	
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	1,7000
	
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	6,7000
	
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0120
	
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	1,0000
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0120
	
	

	69
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2500
	
	

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	1,9600
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0020
	
	

	70
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16)

	m2
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000
	
	

	
	2020132920527
	Placi ОСБ16
	m2
	1,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	71
	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0800
	
	

	
	2430116106105
	Email (Durex) pentru dusumele
	kg
	0,1900
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500
	
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000
	
	

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,1000
	
	

	
	
	9. Paranteze K1, K2
	
	
	
	

	72
	RCsB21A k=0,24

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm)
Materiale marunte=0,24
Коэффициент к трудозатратам=0,24
Коэффициент к машинам=0,24

	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0600
	
	

	73
	RCsB21A k=0,30

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,5 cm)
Materiale marunte=0,30
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30

	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0600
	
	

	74
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	75
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	76
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	77
	pret piata

	Анкерный болт М8 L=150 mm

	buc
	
	
	

	
	12255201815
	Анкерный болт М8 L=150 mm
	buc
	1,0000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 
Apeduct A1.
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10)
	m
	8,00

	 2
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10)
	m
	4,00

	 3
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	12,00

	 4
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	12,00

	 5
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый)
	buc
	5,00

	 6
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый)
	buc
	1,00

	 7
	SF51A

	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm
	компл.
	1,00

	 8
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен)
	buc
	8,00

	 9
	SA38B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (клипсы полипропилен)
	buc
	4,00

	 10
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель на гибком шланге)
	buc
	2,00

	 11
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс")
	m
	8,00

	 12
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (изоляция "Изофлекс")
	m
	4,00

	 13
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena)
	piesa
	1,00

	  
	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de rejie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	14
	

	Счетчик холодной воды Ду15 мм
	buc
	1,00

	 15
	

	Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм
	buc
	1,00

	  
	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
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Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0131
 Apeduct A1.
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari sanitare
	
	
	
	

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10)

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	
	

	
	2521216717020
	Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn20x1,9 mm
	m
	1,0200
	
	

	
	252315671920
	Cot din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0600
	
	

	
	252315671820
	Teu din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,1500
	
	

	
	252315671720
	Reductie din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0500
	
	

	
	252315671620
	Mufa din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0900
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	
	

	2
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10)

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	
	

	
	2521216717025
	Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm
	m
	1,0200
	
	

	
	252315671925
	Cot din material plastic Dn25 mm
	buc
	0,0600
	
	

	
	252315671825
	Teu din material plastic Dn25 mm
	buc
	0,1500
	
	

	
	252315671725
	Reductie din material plastic Dn25 mm
	buc
	0,0500
	
	

	
	252315671625
	Mufa din material plastic Dn25 mm
	buc
	0,0900
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	
	

	3
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	
	

	4
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	
	

	5
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	
	

	
	291312450315
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	6
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	
	

	
	291312450320
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm
	buc
	1,0000
	
	

	7
	SF51A

	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm

	компл.
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1400
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2300
	
	

	
	332052732800
	Manometru ОБМ-100
	buc
	1,0000
	
	

	
	291312420215
	Клапан обратный муфтовый латунный d=15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	291312450320
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm
	buc
	2,0000
	
	

	
	291312450315
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	29131242025
	Кран трехходовой Ду15 мм
	buc
	1,0000
	
	

	
	23650022015
	Переход муфтовый латунный Ду20х15 мм
	buc
	2,0000
	
	

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,3000
	
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,0300
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,2400
	
	

	8
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0400
	
	

	
	287527420415
	Клипсы полипропилен, Ду15 мм
	buc
	1,0000
	
	

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	
	

	9
	SA38B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (клипсы полипропилен)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	
	

	
	287527420420
	Клипсы полипропилен, Ду20 мм
	buc
	1,0000
	
	

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	
	

	10
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель на гибком шланге)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	
	

	
	2913124201350
	Смеситель на гибком шланге
	buc
	1,0000
	
	

	11
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс")

	m
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	
	

	
	33205173522
	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм
	m
	1,0300
	
	

	12
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (изоляция "Изофлекс")

	m
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	
	

	
	33205173528
	Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28х5,0 мм
	m
	1,0300
	
	

	13
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena)

	piesa
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,2400
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	
	

	
	2521216717025
	Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm
	m
	0,4000
	
	

	
	
	2. Utilaj
	
	
	
	

	14
	

	Счетчик холодной воды Ду15 мм

	buc
	
	
	

	
	202240051015
	Счетчик холодной воды Ду15 мм
	buc
	1,0000
	
	

	15
	

	Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм

	buc
	
	
	

	
	202240052015
	Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм
	buc
	1,0000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 
Apeduct T3.
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16)
	m
	7,00

	 2
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	7,00

	 3
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	7,00

	 4
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый)
	buc
	4,00

	 5
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен)
	buc
	7,00

	 6
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс")
	m
	7,00

	 7
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя")
	buc
	1,00

	  
	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de rejie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	8
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete  (бойлер электрический V=150 l)
	buc
	1,00

	  
	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de rejie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	9
	

	Бойлер электрический V=150 l
	buc
	1,00

	  
	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


							
	 


WinСмета2000
Formular Nr.5


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0132
 Apeduct T3.
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari sanitare
	
	
	
	

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16)

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	
	

	
	2521216717020
	Teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16, Dn20x2,8 mm
	m
	1,0200
	
	

	
	252315671920
	Cot din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0600
	
	

	
	252315671820
	Teu din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,1500
	
	

	
	252315671720
	Reductie din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0500
	
	

	
	252315671620
	Mufa din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,0900
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	
	

	2
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	
	

	3
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	
	

	4
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	
	

	
	291312450315
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	5
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0400
	
	

	
	287527420415
	Клипсы полипропилен, Ду15 мм
	buc
	1,0000
	
	

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	
	

	6
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс")

	m
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	
	

	
	33205173522
	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм
	m
	1,0300
	
	

	7
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя")

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	
	

	
	291312450415
	Автоматический клапан давления со спуском ''после себя", Dn15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	8
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete  (бойлер электрический V=150 l)

	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2200
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	
	

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,0500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0900
	
	

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1050
	
	

	
	
	3. Utilaj
	
	
	
	

	9
	

	Бойлер электрический V=150 l

	buc
	
	
	

	
	202240051015
	Бойлер электрический V=150 l
	buc
	1,0000
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[bookmark: _GoBack]Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 
Canalizare.
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический и сифоном с выпуском)
	buc
	1,00

	 2
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc
	1,00

	 3
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт")
	buc
	1,00

	 4
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап пластиковый горизонтальный)
	buc
	2,00

	 5
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой мелкий)
	buc
	2,00

	 6
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  (teava din polipropilena)
	m
	7,00

	 7
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena)
	m
	5,00

	 8
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	1,20

	 9
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena)
	piesa
	1,00

	 10
	SD12C

	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  100 mm (воздушный клапан)
	buc
	1,00


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli  pentru depozitare
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
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Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0141
 Canalizare.
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический и сифоном с выпуском)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	
	

	
	262210243800
	Lavuar din ceramcia
	buc
	1,0100
	
	

	
	287511420280
	Сифоном с выпуском
	buc
	1,0000
	
	

	2
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	
	

	
	291312420137
	Baterie amestecatoare pt. lavoar
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	
	

	3
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт")

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	
	

	
	26221024271
	Унитаз типа "Компакт"
	buc
	1,0100
	
	

	4
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап пластиковый горизонтальный)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	
	

	
	25231267450
	Трап пластиковый горизонтальный Dn50 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	
	

	5
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой мелкий)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	
	

	
	287511420780
	Поддон душевой мелкий
	buc
	1,0000
	
	

	6
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  (teava din polipropilena)

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	
	

	
	2521216730100
	Teava din polipropilena, Dn100 mm
	m
	1,0300
	
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	
	

	7
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena)

	m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	
	

	
	2521216730050
	Teava din polipropilena, Dn50 mm
	m
	1,0300
	
	

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	
	

	8
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	
	

	9
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena)

	piesa
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,9500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5600
	
	

	
	2521216730100
	Teava din polipropilena, Dn100 mm
	m
	0,4000
	
	

	10
	SD12C

	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  100 mm (воздушный клапан)

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	
	

	
	29131242010
	Воздушный клапан, Ду100 мм
	buc
	1,0000
	
	




	                                                                                     
	
	Formular Nr.1A

	
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-6
Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RCsB29S

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм) / К=4*0,9=3,6 
К=3,6000

	buc
	4,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	8,0640

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,4560

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,1411

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3262

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	5,6160

	2
	RCsB29G

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 80 мм) / К=4*0,9=3,6 
К=3,6000

	buc
	4,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,4352

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,9008

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0979

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2894

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	3,0240

	3
	RCsU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) 

	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,9200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	2.1. Tablouri de distributie

	
	

	
	
	2.1.1. TIA

	
	

	4
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	5
	

	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-6
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	6
	

	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-7
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	7
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800

	8
	

	Pictograma pe panou TIA 

	buc
	1,0000

	
	55564-3
	Pictograma pe panou
	buc
	1,0000

	9
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,2400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2800

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1960

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,8800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0560

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,8800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0240

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1440

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0040

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,4000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0800

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0080

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,5200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0080

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TIA
	            
	

	 
	
	2.1.2. TI

	
	

	10
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	11
	

	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-6
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	12
	

	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-7
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	13
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800

	14
	

	Pictograma pe panou TI 

	buc
	1,0000

	
	55564-3
	Pictograma pe panou
	buc
	1,0000

	15
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	6,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,3600

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,4200

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0060

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2940

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,3200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0840

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,3200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0360

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2160

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,6000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0060

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0120

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7800

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0120

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TI
	            
	

	 
	
	2.1.3. TD

	
	

	16
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	17
	

	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-1
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	18
	

	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-2
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	19
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800

	20
	

	Pictograma pe panou TD 

	buc
	1,0000

	
	55564-3
	Pictograma pe panou
	buc
	1,0000

	21
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	10,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,6000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4900

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3600

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0100

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	61,0000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	10,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,3000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,4000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200

	22
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TD
	            
	

	 
	
	2.1.4. TDv

	
	

	23
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	24
	

	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-1
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	25
	

	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-2
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	26
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800

	27
	

	Pictograma pe panou TDv 

	buc
	1,0000

	
	55564-3
	Pictograma pe panou
	buc
	1,0000

	28
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	8,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3920

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,7600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1120

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,7600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0480

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2880

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0080

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	48,8000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0080

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0160

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,0400

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0160

	29
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TDv
	            
	

	 
	
	2.1.5. TGD

	
	

	30
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	31
	

	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-1
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	32
	

	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A 

	buc
	1,0000

	
	55564-2
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000

	33
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800

	34
	

	Pictograma pe panou TGD 

	buc
	1,0000

	
	55564-3
	Pictograma pe panou
	buc
	1,0000

	35
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,2400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2800

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1960

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,8800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0560

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,8800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0240

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1440

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0040

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,4000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0800

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0080

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,5200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0080

	36
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050

	37
	08-01-055-1

	Declansator independent modular 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0700

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TGD
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablouri de distributie
	            
	

	 
	
	2.2. Contor

	
	

	38
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Contor
	            
	

	 
	
	2.3. Sursa neitreruptibila de curent

	
	

	39
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,0001

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,0000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,0010

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sursa neitreruptibila de curent
	            
	

	 
	
	2.4. Echipamente de iluminat

	
	

	40
	08-03-594-17

	Corp de iluminat LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate 

	100 buc
	0,5600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	91,8400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0297

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0560

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0017

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2352

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8680

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	31,9200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8680

	41
	

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ALS.OPL UNI LED sau analog) 

	buc
	19,0000

	
	34555263-1
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V
	buc
	19,0000

	42
	

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (OPL/R ECO LED sau analog) 

	buc
	24,0000

	
	34555263-2
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V
	buc
	24,0000

	43
	

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a salilor sportive, IP66, IK08, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 76W, reflector din sticla bronata transparenta, plasa metalica de protectie flux luminos 10000Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (UNIOR SCHOOL/S sau analog) 

	buc
	9,0000

	
	34555263-3
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a salilor sportive, IP66, IK08, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 76W, reflector din sticla bronata transparenta, plasa metalica de protectie flux luminos 10000Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V
	buc
	9,0000

	44
	

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior (exterior pe fatada), IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 22W, reflector cu opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (CD LED sau analog) 

	buc
	4,0000

	
	34555263-4
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior (exterior pe fatada), IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 22W, reflector cu opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V
	buc
	4,0000

	45
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete  

	100 buc
	0,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,9100

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2040

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0105

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0560

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,2800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0560

	46
	

	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MIZAR 6523-3 LED SP AT sau analog) 

	buc
	5,0000

	
	34555263-6
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	5,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipamente de iluminat
	            
	

	 
	
	2.5. Ansamblu de cabluri

	
	

	47
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	17,2500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	200,1000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0017

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0107

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0019

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0124

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	31,0500

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,3588

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,7250

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,4226

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	4,4850

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,6225

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	47,4375

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	47,4375

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	3,6225

	48
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x1,5 mm2 

	m
	500,0000

	
	454543545-315
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x1,5 mm2
	m
	500,0000

	49
	

	Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 3x1,5 mm2 

	m
	205,0000

	
	454543545-315f
	Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 3x1,5 mm2
	m
	205,0000

	50
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 4x1,5 mm2 

	m
	100,0000

	
	454543545-415
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 4x1,5 mm2
	m
	100,0000

	51
	

	Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 4x1,5 mm2 

	m
	40,0000

	
	454543545-415f
	Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 4x1,5 mm2
	m
	40,0000

	52
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x2,5 mm2 

	m
	700,0000

	
	454543545-325
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x2,5 mm2
	m
	700,0000

	53
	

	Cablu ВВГнг( А)-FRHFLTx 3x2,5 mm2 

	m
	10,0000

	
	454543545-325f
	Cablu ВВГнг( А)-FRHFLTx 3x2,5 mm2
	m
	10,0000

	54
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x2,5 mm2 

	m
	10,0000

	
	454543545-525
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x2,5 mm2
	m
	10,0000

	55
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x4 mm2 

	m
	15,0000

	
	454543545-54
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x4 mm2
	m
	15,0000

	56
	

	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x10 mm2 

	m
	60,0000

	
	454543545-510
	Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x10 mm2
	m
	60,0000

	57
	

	Cablu ПВ-3 1х4-380 

	m
	60,0000

	
	454543545-91
	Cablu ПВ-3 1х4-380
	m
	60,0000

	58
	

	Cablu ПВ-3 1х6-380 

	m
	25,0000

	
	454543545-92
	Cablu ПВ-3 1х6-380
	m
	25,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ansamblu de cabluri
	            
	

	 
	
	2.6. Accesorii electrice

	
	

	59
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,0600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,9320

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0002

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0024

	60
	

	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 

	buc
	6,0000

	
	35454354-1
	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20
	buc
	6,0000

	61
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,1100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6080

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0003

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	11,2200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0044

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0044

	62
	

	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 

	buc
	11,0000

	
	35454354-2
	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20
	buc
	11,0000

	63
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,2000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,6200

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	20,4000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0840

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0080

	64
	

	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V 

	buc
	20,0000

	
	35454355-1
	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V
	buc
	20,0000

	65
	

	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata 

	buc
	50,0000

	
	35454355-3
	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata
	buc
	50,0000

	66
	

	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 

	buc
	25,0000

	
	35454355-4
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20
	buc
	25,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Accesorii electrice
	            
	

	 
	
	2.7. Tevi si accesorii

	
	

	67
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	16,6500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	396,2700

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0350

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	15,9840

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	223,1100

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	223,1100

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	3,3300

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	16,6500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	111,5550

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	299,7000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	29,9700

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,8315

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	263,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	44,9550

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	80,5860

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,8315

	68
	

	Teava din PVC D20 

	m
	845,0000

	
	454543765-20
	Teava din PVC D20
	m
	845,0000

	69
	

	Teava din PVC D25 

	m
	820,0000

	
	454543765-25
	Teava din PVC D25
	m
	820,0000

	70
	08-02-409-2

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

	100 m
	0,6000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,6400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,0400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,0400

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2400

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,6000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,0200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,8000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1980

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	14,1000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,6200

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,1760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1980

	71
	

	Teava din PVC D40 

	m
	60,0000

	
	454543765-40
	Teava din PVC D40
	m
	60,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tevi si accesorii
	            
	

	 
	
	2.8. Montare echipamente si inventar

	
	

	72
	VC37A

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) 
Materiale marunte=1,0500

	buc
	4,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	14,0000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	21,0000

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	2,1000

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	8,4000

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	42,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	63,0000

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	21,0000

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	21,0000

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,7392

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	3,7800

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3200

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,5600

	73
	

	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (недостающий объем) 

	m
	24,0000

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	24,0000

	74
	

	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (недостающий объем) 

	m
	24,0000

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	24,0000

	75
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка рекуператоров) 
Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100

	buc
	4,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	46,2000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6000

	76
	IB09A

	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv (Отопительный электроприбор настенный или потолочный, с муфтовым соединением и тепловой мощностью до 8 кВт, включительно) 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,0000

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,8000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montare echipamente si inventar
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	

	
	
	3.1. Tablouri de distributie

	
	

	
	
	3.1.1. TIA

	
	

	77
	

	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module 

	buc
	1,0000

	
	55567-0
	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module
	buc
	1,0000

	78
	

	Separator de sarcina modular, bipolar, In=20А, Un=230V (BH 32/2P/20A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-2
	Separator de sarcina modular, bipolar, In=20А, Un=230V
	buc
	1,0000

	79
	

	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V (BA47-29/1P/B-4A sau analog) 

	buc
	3,0000

	
	55567-3
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V
	buc
	3,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TIA
	            
	

	 
	
	3.1.2. TI

	
	

	80
	

	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module 

	buc
	1,0000

	
	55567-0
	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module
	buc
	1,0000

	81
	

	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V (BH 32/3P/20A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-22
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V
	buc
	1,0000

	82
	

	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V (BA47-29/1P/B-4A sau analog) 

	buc
	5,0000

	
	55567-3
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V
	buc
	5,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TI
	            
	

	 
	
	3.1.3. TD

	
	

	83
	

	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module 

	buc
	1,0000

	
	55567-01
	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module
	buc
	1,0000

	84
	

	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-23
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V
	buc
	1,0000

	85
	

	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=230V (BA47-29/1P/C-10A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-31
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=230V
	buc
	1,0000

	86
	

	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V 

	buc
	8,0000

	
	55567-4
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V
	buc
	8,0000

	87
	

	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=10mA, Un=230V 

	buc
	1,0000

	
	55567-41
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=10mA, Un=230V
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TD
	            
	

	 
	
	3.1.4. TDv

	
	

	88
	

	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 18 module 

	buc
	1,0000

	
	55567-02
	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 18 module
	buc
	1,0000

	89
	

	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-23
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V
	buc
	1,0000

	90
	

	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=6А, Un=230V (BA47-29/1P/C-6A sau analog) 

	buc
	4,0000

	
	55567-32
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=6А, Un=230V
	buc
	4,0000

	91
	

	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=230V (BA47-29/1P/C-16A sau analog) 

	buc
	4,0000

	
	55567-33
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=230V
	buc
	4,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TDv
	            
	

	 
	
	3.1.5. TGD

	
	

	92
	

	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module 

	buc
	1,0000

	
	55567-01
	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module
	buc
	1,0000

	93
	

	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-23
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V
	buc
	1,0000

	94
	

	Intrerupator automat modular, bipolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V (BA47-29/2P/B-10A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-34
	Intrerupator automat modular, bipolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V
	buc
	1,0000

	95
	

	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V (BA47-29/3P/B-10A sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-35
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V
	buc
	1,0000

	96
	

	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V (BA47-29/3P/C-20A sau analog) 

	buc
	2,0000

	
	55567-36
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V
	buc
	2,0000

	97
	

	Declansator independent modular, Un=230V (PH 47 sau analog) 

	buc
	1,0000

	
	55567-5
	Declansator independent modular, Un=230V
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TGD
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablouri de distributie
	            
	

	 
	
	3.2. Contor

	
	

	98
	

	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...120A, 230/380V 

	buc
	1,0000

	
	55568
	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...120A, 230/380V
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Contor
	            
	

	 
	
	3.3. Sursa neitreruptibila de curent

	
	

	99
	

	Sursa neitreruptibila de curent cu bypass Pnom = 0,6 kW, Uint = 230V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 230 , fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare o ora la Pmax, incadrat in panou cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie 

	buc
	1,0000

	
	887686
	Sursa neitreruptibila de curent cu bypass Pnom = 0,6 kW, Uint = 230V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 230 , fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare o ora la Pmax
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sursa neitreruptibila de curent
	            
	

	 
	
	3.4. Echipamente si inventar

	
	

	100
	

	Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I или аналог 

	buc
	4,0000

	
	78787-1
	Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I 
	buc
	4,0000

	101
	

	Рекуператор РДЦ-250 Standart или аналог 

	buc
	4,0000

	
	78787-2
	Рекуператор РДЦ-250 Standart
	buc
	4,0000

	102
	

	Конвектор с механическим термостатом 2000Вт 

	buc
	6,0000

	
	78787-4
	Конвектор с механическим термостатом 2000Вт
	buc
	6,0000






	                                                                                     
	
	Formular Nr.1A

	
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-7
Echipament sportiv
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Utilaj

	
	

	
	
	1.1. Echipamente si inventar

	
	

	1
	

	MATS Taekwondo WT 

	buc
	100,0000

	
	959595-1
	MATS Taekwondo WT
	buc
	100,0000

	2
	

	Saltea lupte libere (cupertino inclusiv), Dimensiune: 12 x 12 m 

	buc
	1,0000

	
	959595-2
	Saltea lupte libere (cupertino inclusiv), Dimensiune: 12 x 12 m
	buc
	1,0000

	3
	

	Tatami Judo, Dimensiune placa: 2x1 m, grosimea 4 cm 

	buc
	98,0000

	
	959595-3
	Tatami Judo, Dimensiune placa: 2x1 m, grosimea 4 cm
	buc
	98,0000

	
	
	


	
	





	                                                                                     
	
	Formular Nr.1A

	
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-8
Semnalizare de incendiu
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	

	1
	10-08-001-01

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600

	2
	10-04-087-02

	Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Передатчик) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,3000

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,4500

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,1000

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	45,0000

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,1400

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,7600

	3
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор 12V, 7Ah) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000

	4
	10-08-002-03

	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  

	buc
	54,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	108,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0011

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0216

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	16,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,2160

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	10,2600

	5
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Извещатель пожарный ручной) 

	buc
	6,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,0000

	6
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Sonerie 

	buc
	8,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0080

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0320

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0160

	7
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000

	8
	10-01-055-02

	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 

	100 m
	6,7000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	248,5700

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0037

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0093

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	247,2300

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	20,9040

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	10,2510

	9
	

	Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 2х0,8 

	m
	450,0000

	
	2233225-1
	Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 2х0,8
	m
	450,0000

	10
	

	Кабель ВВГнг FRLSLTx 3х1,5 

	m
	120,0000

	
	2233225-2
	Кабель ВВГнг FRLSLTx 3х1,5
	m
	120,0000

	11
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 

	100 m
	5,8500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	95,2965

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	5,8500

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	1 170,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	35,5680

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	35,5680

	12
	

	Желоб пластиковый 10х22 мм (MCS-1) 

	m
	110,0000

	
	2233225-3
	Желоб пластиковый 10х22 мм (MCS-1)
	m
	110,0000

	13
	

	Труба гофрированная ф20мм с зондом 

	m
	450,0000

	
	2233225-4
	Труба гофрированная ф20мм с зондом
	m
	450,0000

	14
	

	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22УЗ 

	m
	25,0000

	
	2233225-5
	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22УЗ
	m
	25,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	

	15
	

	Контрольная панель EN54, ''FP9000/8 '' 

	buc
	1,0000

	
	464564665-1
	Контрольная панель EN54, ''FP9000/8 ''
	buc
	1,0000

	16
	

	Передатчик 1-канальный (ATS-100) 

	buc
	1,0000

	
	464564665-2
	Передатчик 1-канальный (ATS-100)
	buc
	1,0000

	17
	

	Аккумулятор 12В, 17 А/ч 

	buc
	2,0000

	
	464564665-3
	Аккумулятор 12В, 17 А/ч
	buc
	2,0000

	18
	

	Датчик дымовой EN54 (''D 9000SR''') 

	buc
	36,0000

	
	464564665-5
	Датчик дымовой EN54 (''D 9000SR''')
	buc
	36,0000

	19
	

	Датчик дымовой с индикатором EN 54 -7 (''RI9000") 

	buc
	18,0000

	
	464564665-51
	Датчик дымовой с индикатором EN 54 -7 (''RI9000")
	buc
	18,0000

	20
	

	Извещатель пожарный ручной EN54 (''D 9000MCP'') 

	buc
	6,0000

	
	464564665-7
	Извещатель пожарный ручной EN54 (''D 9000MCP')
	buc
	6,0000

	21
	

	Сирена EN54-3 (''S9000'') 

	buc
	7,0000

	
	464564665-6
	Сирена EN54-3 (''S9000'')
	buc
	7,0000

	22
	

	Сирена уличная EN54 (''SB112F'') 

	buc
	1,0000

	
	464564665-61
	Сирена уличная EN54 (''SB112F'')
	buc
	1,0000

	23
	

	Бокс металлический 650х545х230 с замком в компл. 

	buc
	1,0000

	
	464564665-8
	Бокс металлический 650х545х230 с замком в компл.
	buc
	1,0000
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WinCmeta2000

	
	



Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1
Deviz-oferta № 
Retele exterioare de canalizare
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,30

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	0,90

	 3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,22

	 4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	0,22

	 5
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	5,40

	 6
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	5,40

	 7
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	0,76

	 8
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10
	buc
	2,00

	 9
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3
	buc
	3,00

	 10
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1
	buc
	2,00

	 11
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  КЦО-1
	buc
	2,00

	 12
	

	Scara cu vanguri din otel
	kg
	19,40

	 13
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,02

	 14
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t
	0,02

	 15
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	0,04

	 16
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л"
	buc
	2,00

	 17
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	0,38

	 18
	DB16A

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	3,80

	 19
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41)
	m
	12,00

	 20
	AcA07B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) 
	m
	32,00

	 21
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 110 mm 
	m
	12,00

	 22
	AcF12B

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 160 mm 
	m
	32,00

	 23
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	1,70

	 24
	RCsU05B

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc
	1,00

	 25
	RCsB08A

	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 
	buc
	1,00


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 LEI
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli  pentru depozitare
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


							


WinСмета2000
Formular Nr.5


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 9110
 Retele exterioare de canalizare
(formular desfăşurat)

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	
	

	2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	
	

	3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	
	

	5
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	6
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	
	

	7
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	
	

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,4100
	
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0770
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000
	
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	
	

	8
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10

	buc
	
	
	

	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	9
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3

	buc
	
	
	

	
	266112643316
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	10
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1

	buc
	
	
	

	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	11
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  КЦО-1

	buc
	
	
	

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	12
	

	Scara cu vanguri din otel

	kg
	
	
	

	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	1,0000
	
	

	13
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3900
	
	

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	1,5600
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1100
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0760
	
	

	14
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	15
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,4800
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9200
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	394,0000
	
	

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,2400
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4400
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	
	

	16
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л"

	buc
	
	
	

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta* люк "Л"
	buc
	1,0000
	
	

	17
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	18
	DB16A

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala

	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0800
	
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0590
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0070
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0072
	
	

	19
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41)

	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	
	

	
	2521216710110
	Tрубы поливинилхлоридные SN2/SDR41, Dn110 mm
	m
	1,0050
	
	

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	
	

	20
	AcA07B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) 

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3700
	
	

	
	252121670160
	Tрубы поливинилхлоридные SN2/SDR41, Dn160 mm
	m
	1,0500
	
	

	
	252490671016
	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) Dn160 mm
	buc
	0,1710
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	21
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 110 mm 

	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0020
	
	

	22
	AcF12B

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 160 mm 

	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0030
	
	

	23
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	
	

	24
	RCsU05B

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime

	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3700
	
	

	25
	RCsB08A

	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 

	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,4200
	
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0370
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0095
	
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0340
	
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,0350
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	
	





	                                                                                     
	
	Formular Nr.1A

	
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Столярные изделия
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Timplarie

	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) 

	m2
	49,2200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,3362

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,3362

	2
	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 

	m2
	49,2200

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	25,1022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4610

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	49,2200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	147,6600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	8,1213

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	6,0541

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	19,6880

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	34,4540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9844

	3
	RpCJ06A

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней  штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой,  известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) / внутренние 

	m
	61,2000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	19,5840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,0160

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	45,2880

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0490

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,2448

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2999

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0734

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0612

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0612

	4
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней  штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной  15-25 см) / наружные 

	m
	61,2000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	26,9280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,4640

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	59,9760

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0612

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,3060

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3794

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0918

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0612

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0612

	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) 

	m2
	18,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9000

	6
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 

	m2
	18,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,7480

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,4000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	262,9800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4220

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,5328

	7
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) 

	m2
	18,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	8,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	18,9882

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0180

	8
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) 

	m2
	18,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9000

	9
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) 

	m2
	18,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,9000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	7,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0360

	10
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из жести) 

	m
	22,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7600

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	22,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	88,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2200
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