CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul: Lucrările de renovare iluminatului stradal /demontarea infrastructurii/, situat pe bd. Calea Orheiului, Chișinău.

Autoritatea contractantă: ÎM REI LUMTEH

Lista cu cantitățile de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2 )
Коэффициент к трудозатратам=1,3800
Коэффициент к машинам=1,3800
			
1	33-04-004-4
	Demontarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (k=0.5)  (L=22m, k=1.34)
	buc	34,000	
 2	TrB22E6F
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t  (incarcare piloni demontati )  (5tn*34buc)
	t	170,000	
 3	TsI50A10
	Transportarea   cu autobasculanta   de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea pilonilor demontati, cu autospeciale Kamaz)
	t	170,000	
 4	TrB22E6F
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 4-5 t  (descarcare piloni demontati )  (5tn*34buc)
	t	170,000	
 5	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) incarcare
	t	5,100	
 6	TsI50A10
	Transportarea    cu autobasculanta   de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)
	t	5,100	
 7	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 34buc*150kg) descarcare
	t	5,100	
 8	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) incarcare
	t	1,560	
 9	TsI50A10
	Transportarea    cu autobasculanta   de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -console)
	t	1,560	
 10	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (console demontate 78buc*20kg) descarcare
	t	1,560	
 11	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminare ,demontate 78buc*10kg) incarcare
	t	0,780	
 12	TsI50A10
	Transportarea    cu autobasculanta   de 5 t la distanta de 10 km (Transportarea materiale demontate -corpuri de iluminare)
	t	0,780	
 13	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (corpuri de iluminat,  demontate 78buc*10kg) descarcare
	t	0,780	
 14	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (34buc *(1.5m*0.5*0.5))
	m3	12,750	
 15	RpIF03B
	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (taiere console)
	m	17,000	
 16	33-04-017-1
	Demontarea  conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (k=0.5)
	1000 m	1,650	
 		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj (ord. nr. 117, din 03.09.07, p.4, p7, k =1.15, k=1.2 )
Коэффициент к трудозатратам=1,3800
Коэффициент к машинам=1,3800
			
17	08-02-369-2
	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (k=0.5)
	buc	78,000	
 18	08-02-363-2
	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 (k=0.5)
	buc	34,000	
 19	08-02-363-1
	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5)
	buc	78,000	
 20	08-03-545-1
	Demontare cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (k=0.5)
	buc	34,000	
 21	08-01-082-1
	Demontare cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (k=0.5)
	100 buc	1,360	
 22	08-02-148-1
	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (k=0.5)
	100 m	2,100	

	                                                                                                         

.