CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Î.S. „AIC”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S. „AIC”
3. Obiectul achiziţiilor  Executia drumului de acces și parcare al zonei Express a Aeroportului Internațional Chișinău cu S aproximativă de 1150 mp
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Parcare Aeroport


	
	
	1.1. Demolarea imbracamintei rutiere


	0
	deviz 1-1

	Lucrari de restabilirea traseului

	m
	50,000


	
	topo-geodezist
	lucrari topo-geodezice
	h-om.
	0,3490

	1
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1,16)
Коэффициент к трудозатратам=1,160
Коэффициент к материалам=1,160
Коэффициент к машинам=1,160

	m2
	704,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0530

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303

	
	3410540000001-10
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0303

	2
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	154,900


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	3
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea materialului frezat

	100 m3
	0,704


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	4
	RpDB35A

	Desfaceri de pavaje

	m2
	241,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700

	5
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat)

	100 m3
	0,145


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	6
	TsI51A10

	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	34,700


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	7
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea materialului demolat

	100 m3
	0,145


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	8
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)

	m3
	160,700


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138

	9
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)

	100 m3
	1,607


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	10
	TsI51A10

	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	257,000


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	11
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea materialului demolat

	100 m3
	1,607


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	
	
	1.2. Demolarea bordurei


	12
	DC04A

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii

	m
	117,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600

	13
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (demontarea bordurei mari BR100.30.15cm)

	m
	117,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	14
	RpDB38B

	Spargerea si desfacerea betonului de ciment |(fundatie de beton)

	m3
	9,200


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2300

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,6000

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6000

	15
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.25 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului demolat)

	100 m3
	0,092


	
	2952260003521-25
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.25 mc buldoex
	h-ut
	4,7700

	16
	TsI51A10

	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	22,700


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	17
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea materialului demolat

	100 m3
	0,092


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	
	
	1.3. Demontarea indicatoarelor rutiere


	18
	DF21A

	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera

	buc
	9,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1100

	19
	PJ05B

	Darimarea betoanelor cu ciocan cu aer comprimat

	m3
	0,522


	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060

	20
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)

	100 m3
	0,005


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	21
	TsI51A10

	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	1,250


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	22
	DF22A

	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (16.7kg/buc)

	buc
	5,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0100

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2100

	23
	TrI1AF07A4

	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1

	t
	0,084


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000

	24
	TsI51A10

	Transportarea indicatoarelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,084


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	25
	TrI1AF09A4

	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 1, pe rampa

	t
	0,084


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9500

	
	
	1.4. Reamenajarea capacelor existente la cotele proiectate


	26
	RpAcF34A

	Demontarea capacelor la camine

	buc
	18,000


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200

	27
	PJ05B

	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (fundatie de beton)

	m3
	1,310


	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060

	28
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)

	100 m3
	0,013


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	29
	TsI51A10

	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	3,144


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	30
	TsC51B

	Lucrari la descarcare

	100 m3
	0,013


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752
	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	31
	Dl119

	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor )
Alte utilaje=1,030

	m3
	0,620


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900

	
	2663102100000-25
	Beton C20/25 
	m3
	1,0200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280

	32
	AcE08C

	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capac din fonta D.600 EN-124 D400 50 kg cu garnitura din cauciuc)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010

	buc
	15,000


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000

	
	2875274200000-40
	Capac din fonta D.600 EN-124 D400 50 kg cu garnitura din cauciuc
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300

	
	2661126420769
	Placa KTP 1-15-1
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500

	33
	AcE08B

	Reamenajarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  la trotuar (Capac din fonta D.600 EN-124 B125 24.5 kg cu surub RCB700)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020

	buc
	3,000


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000

	
	2875274200000-12
	Capac din fonta D.600 EN-124 B125 24.5 kg cu surub RCB700
	buc
	1,0000

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	36,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300

	
	2661126420769
	Placa KTP 1-15-1
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500

	
	
	1.5. Reamenajarea arborilor


	34
	TsH108A

	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat

	buc
	13,000


	
	2952260003520
	Sapator de gropi
	h-ut
	0,0125

	35
	TsH109A

	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude din norma arborii)

	buc
	13,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0145

	36
	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Arbori decorativi (Reamenajare- se exclude din norma arborele)

	buc
	3,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	37
	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Arbori decorativi (Catalpa Nana) h-1,60 m (se corecteaza norma de1,05 in 1,00)

	buc
	10,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	
	2830127303001-01
	Arbori decorativi (Catalpa Nana) h-1,60 m 
	buc
	1,0000

	38
	TsH94A

	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani

	100 buc
	0,130


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1300

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	2,0000

	
	3110320003013-01
	GAZ-53 OG autocisterna 5-8 tone
	h-ut
	2,1300

	
	
	1.6. Fintini de vizitare si teava de protectie


	39
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului)

	100 m3
	0,151


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	40
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	10,080


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600

	41
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP ( Umplutura cu pamant de la excavare)

	100 m3
	0,088


	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400

	42
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,088


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	43
	TsC54B

	Strat din pietris LA/30 fr.16-31,5, h=0,10m, sub  corpul fintinii

	m3
	1,360


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752-8-31.5
	Piatra split LA/30 fr.16-31.5
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	44
	Dl119

	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale h=12 cm
Alte utilaje=1,030

	m3
	0,136


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900

	
	2663102100000-25/30
	Beton C25/30 XC3
	m3
	1,0200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280

	45
	AcE11A1

	Placa КЦД-10 (1buc=0.18m3)

	buc
	8,000


	
	26611264331520-10
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,0000

	46
	Dl119

	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale  (pentru cresterea fintinii la cota de proiect)
Alte utilaje=1,030

	m3
	0,100


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900

	
	2663102100000-25/30
	Beton C25/30 XC3
	m3
	1,0200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280

	47
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Amenajarea fintinilor pentru captarea apelor pluviale) - 8 buc
Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

	m3
	4,640


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600

	
	2663102100957-C16/20
	Beton monolit C16/20, XF1
	m3
	0,4100

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300

	
	2664102101196-12/15
	Mortar monolit M20
	m3
	0,0770

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	0,8000

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900

	48
	AcE10A1

	Inel prefabricat КЦ-10-9 (0,24m3)

	buc
	8,000


	
	26611264331011-10-9
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24m3)
	buc
	1,0000

	49
	AcE10A1

	Placi prefabricate КЦП 1-10-1 (0,16 m3)

	buc
	8,000


	
	26611264331014-10-1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,16m3)
	buc
	1,0000

	50
	Dl119

	Fundatii monolite din mortar de ciment M40  la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,030

	m3
	0,150


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900

	
	26631021000022-12/15
	Mortar de ciment M40
	m3
	1,0200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280

	51
	DI121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
Alte materiale=1,030

	m2
	26,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045

	
	2664102101196-12/15
	Mortar monolit M20
	m3
	0,0075

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016

	52
	AcE07C

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (capace noi de tip greu)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020

	buc
	8,000


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200

	
	2875274200000-1
	Capac cu rama de 40t
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0130

	53
	TsC02B2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	1,840


	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	5,4900

	54
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP ( Umplutura cu pamant de la excavare)

	100 m3
	1,840


	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400

	55
	AcA07A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Montarea tevii de protectie PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE) (din norma se exclude piese de legatura si electropompa)
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020

	m
	460,000


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,2800

	
	2521216700000-50
	Teava PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE
	m
	1,0500

	56
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	1,840


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	
	
	1.7. Lucrari de terasament


	57
	TsC04B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(excavarea pamintului in debleu,din caseta sistemului rutier)

	100 m3
	2,740


	
	2952260003502-65
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc
	h-ut
	1,1600

	58
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	493,600


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	59
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului

	100 m3
	2,740


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	60
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar compactorul) 6 treceri

	100 m3
	1,850


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400

	
	
	1.8. Consolidarea acostamentelor si zonelor verzi


	61
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal)

	100 m3
	0,030


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	62
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	4,500


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	63
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului

	100 m3
	0,030


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	64
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	3,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800

	65
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp

	100m2
	0,200


	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,2000

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,0000

	66
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	0,200


	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860

	
	
	1.9. Amenajarea sistemului rutier


	67
	DI110

	Amenajarea stratului suport (Amestec din materiale de la demolare prundis amestecat cu asfalt frazat) H-20 cm (Materiale pret ZERO)

	m3
	185,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500

	
	1421102200467-0-63
	Amestec din materiale de la demolare prundis amestecat cu asfalt frazat (pret ZERO)
	m3
	1,2200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097

	68
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)

	m3
	146,900


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050

	69
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14cm

	m3
	124,600


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000

	
	1411122201646-8
	Piatra split fr.8-31.5mm LA/30
	m3
	0,2030

	
	1411122201672-31
	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	70
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,  0.7l/m2 ( bitum)

	t
	0,620


	
	23203226000401
	Bitum 50/70
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	71
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude

	m2
	880,000


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010000-22
	Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	72
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.4 l/mp

	t
	0,350


	
	23203226000401
	Bitum 50/70
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	73
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude;  H=4 cm

	m2
	880,000


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	74
	material

	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului

	t
	1,800


	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000

	
	
	1.10. Amenajarea bordurii BR 100.30.15


	75
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )

	m3
	4,600


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752-8
	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	76
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2

	m
	131,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100000-16
	Beton C16/20; XF2
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm
	m
	1,0050

	77
	

	Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)

	m3
	-1,180


	
	2663102100000-16
	Beton C16/20; XF2
	m3
	1,0000

	
	
	1.11. Constructia trotuarului


	78
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decaparea covatei) incarcarea

	100 m3
	0,424


	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	79
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	78,830


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571

	80
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului

	100 m3
	0,424


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800

	
	1411122201646-31.5
	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30
	m3
	0,0050

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200

	81
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)

	100m2
	1,630


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	82
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split LA/30 la trotuare ( amenajarea stratului de piatra split; fr 8-63 LA/30, Н= 15cm	)

	m2
	163,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560

	
	1411122004-8
	Piatra split fr.8-31.5 LA/30
	m3
	0,1740

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055

	83
	Dl112

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
Coeficient  la manoperei=3,000
Coeficient  la pentru materiale=3,000
Coeficient  la utilajului=3,000

	m2
	163,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0057

	
	1411122004-8
	Piatra split fr.8-31.5 LA/30
	m3
	0,0135

	84
	DE18A

	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat (romb cu suprafata de granit 19,3 X 19,3 X6 cm)

	m2
	146,000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655-6
	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vibropresat (romb cu suprafata de granit 19,3 X 19,3 X6 cm)
	m2
	1,0150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	85
	DE18A

	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;

	m2
	17,000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655-61
	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil  tip caramida H= 6 cm culoare galbena)
	m2
	1,0150

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,6000

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	7,8700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	86
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2

	m
	48,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100000-16/20
	Beton C16/20 XF2
	m3
	0,0200

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030

	
	2666122800325
	Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030

	87
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; Amenajare suprainaltare  H=4 cm

	m2
	18,000


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	88
	material

	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului

	t
	0,038


	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000

	89
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; Amenajare suprainaltare  H=4 cm

	m2
	18,000


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	90
	material

	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului

	t
	0,018


	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000

	91
	DE16B

	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricatrigola DN150, H160 cu gratar D400)

	buc
	12,000


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,1900

	
	2666122800611-150
	Rigola carosabila DN150, H160 cu gratar D400
	buc
	1,0000

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0600

	92
	

	Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE16B)

	m3
	0,580


	
	2663102100000-16/20
	Beton C16/20 XF2
	m3
	1,0000

	
	
	1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere


	93
	DF18A

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45)

	buc
	13,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600

	
	2663102100000-16
	Beton C16/20; XF2
	m3
	0,1000

	
	2811106301794-2.45
	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45
	buc
	1,0000

	94
	DF18A

	Reamplasarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Indicatoare de la demontare-se exclude din norma)

	buc
	9,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600

	
	2663102100000-16
	Beton C16/20; XF2
	m3
	0,1000

	95
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700

	buc
	1,000


	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105-7000
	Indicatoare(А700)
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400

	96
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700

	buc
	10,000


	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105-7
	Indicatoare (В700)
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400

	97
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700

	buc
	4,000


	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105-70
	Indicatoare (D700)
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400

	98
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 350x700

	buc
	3,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105-350/70
	Indicator BH 350x700
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400

	99
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 1200x700

	buc
	1,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105-1500-1
	Indicator BH 1200x700
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400

	100
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

	m2
	92,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300

	
	2430226109418-17
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 
	kg
	0,3500

	
	2513206621650
	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime
	kg
	0,1140

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480

	101
	DF58A

	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (treceri de pietoni)

	m2
	54,000


	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320

	
	1111000100038-1
	Termoplast
	kg
	6,3000

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050

	
	2430126108729
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085




