Lucrari de reparatie la IET nr.179, din str.Sadoveanu 1, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-11

Valoarea de deviz  197 293,45 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		Capitolul 1. Lucrari de constructie
					
		Capitolul 1.1. Casa scarii 1
					
		 Capitolul 1.1.1 Demontari
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi
	m2	5,520	24,213
——————————
24,213
	133,656
——————————
133,656
	
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv
	m2	25,500	45,400
——————————
44,975
	1 157,695
——————————
1 146,858
	
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari  la trepte
	m	29,000	14,542
——————————
14,415
	421,732
——————————
418,035
	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Strault de finisare de pe trepte si contratrepte
	m2	14,100	15,653
——————————
15,568
	220,710
——————————
219,512
	
5	RpCK28A	Demontarea  plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi","Diblu", k=0,5 la manopera
	m	32,140	19,605
——————————
19,605
	630,108
——————————
630,108
	
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ pereti
	m2	110,560	15,653
——————————
15,568
	1 730,609
——————————
1 721,208
	
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ stratul de finisare la tavan
	m2	11,530	15,652
——————————
15,568
	180,473
——————————
179,495
	
8	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama
	buc	2,000	13,838
——————————
13,838
	27,677
——————————
27,677
	
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada
	kg	52,800	2,573
——————————
2,306
	135,848
——————————
121,778

		Total Capitolul 1.1.1 Demontari
Inclusiv salariu				4 638,508
4 598,327	
		Capitolul 1.1.2. Pardosea si scari
					
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	39,600	4,685
——————————
1,730
	185,518
——————————
68,500
	
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min.10mm, calit. 1 rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog
	m2	14,100	499,968
——————————
222,277
	7 049,543
——————————
3 134,109
	
12	CG17D1	Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr.min.10mm, calit.1,rezist. abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog 
	m2	25,500	445,047
——————————
167,214
	11 348,707
——————————
4 263,957
	
13	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  h=10 cm
	m	32,140	35,830
——————————
23,064
	1 151,572
——————————
741,277

		Total Capitolul 1.1.2. Pardosea si scari
Inclusiv salariu				19 735,340
8 207,843	
		Capitolul 1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri si partea laterala a scarii
					
14	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	68,700	47,571
——————————
43,245
	3 268,145
——————————
2 970,931
	
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	110,560	131,158
——————————
98,022
	14 500,795
——————————
10 837,312
	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2	110,560	5,390
——————————
1,730
	595,908
——————————
191,258
	
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	110,560	84,988
——————————
70,345
	9 396,226
——————————
7 777,354
	
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	110,560	18,597
——————————
11,532
	2 056,084
——————————
1 274,978
	
19		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m	29,350	5,400
——————————
0,000
	158,490
——————————
0,000
	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	110,560	3,487
——————————
1,288
	385,560
——————————
142,363
	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	110,560	37,418
——————————
31,713
	4 136,935
——————————
3 506,189
	
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	110,560	4,685
——————————
1,730
	517,963
——————————
191,258
	
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	110,560	44,923
——————————
31,713
	4 966,688
——————————
3 506,189
	
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg	3,320	65,222
——————————
4,029
	216,537
——————————
13,377

		Total Capitolul 1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri si partea laterala a scarii
Inclusiv salariu				40 199,331
30 411,209	
		Capitolul 1.1.4. Tavan, scari
					
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	22,500	278,779
——————————
126,852
	6 272,535
——————————
2 854,170
	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	11,530	4,685
——————————
1,730
	54,013
——————————
19,950
	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,530	37,416
——————————
31,710
	431,404
——————————
365,622
	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	11,530	4,685
——————————
1,730
	54,013
——————————
19,950
	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	11,530	44,921
——————————
31,710
	517,934
——————————
365,622

		Total Capitolul 1.1.4. Tavan, scari
Inclusiv salariu				7 329,899
3 625,314	
		 Capitolul 1.1.5. Balustrada
					
30	CH06A	Balustrada din inox cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice  de dezinfectare,drepta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) 
	m	8,700	382,912
——————————
51,894
	3 331,338
——————————
451,478

		Total Capitolul 1.1.5. Balustrada
Inclusiv salariu				3 331,338
451,478	
		 Capitolul 1.1.6. Timplarii
					
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag,inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 860x2020h - 1 buc
	m2	2,750	1 436,628
——————————
103,788
	3 950,726
——————————
285,417
	
32	CK03C	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag,inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1200x2100h - 1 buc cu luminator 1200x1050h- 1buc
	m2	3,780	1 406,372
——————————
77,841
	5 316,087
——————————
294,240
	
33	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele
	buc	2,000	438,750
——————————
144,150
	877,500
——————————
288,300
	
34	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru hidrant 800x800 mm - 2buc
	m2	1,280	2 246,047
——————————
54,191
	2 874,940
——————————
69,365

		Total Capitolul 1.1.6. Timplarii
Inclusiv salariu				13 019,253
937,322	
		 Capitolul 1.1.7. Retele electrice
					
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	1,800	5,766
——————————
5,766
	10,379
——————————
10,379
	
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	1,800	23,998
——————————
17,298
	43,196
——————————
31,136
	
37	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	1,000	13,144
——————————
6,919
	13,144
——————————
6,919
	
38	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	1,000	17,713
——————————
16,145
	17,713
——————————
16,145

		Total Capitolul 1.1.7. Retele electrice
Inclusiv salariu				84,432
64,579	
		 Capitolul 1.1.8. Alte lucrari
					
39	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m	2,700	12,129
——————————
8,649
	32,749
——————————
23,352

		Total Capitolul 1.1.8. Alte lucrari
Inclusiv salariu				32,749
23,352	
		Capitolul 1.1.9. Deseuri
					
40	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t	7,100	70,345
——————————
70,345
	499,451
——————————
499,451
	
41	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	7,100	25,947
——————————
25,947
	184,224
——————————
184,224
	
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	7,100	64,507
——————————
0,000
	458,000
——————————
0,000

		Total Capitolul 1.1.9. Deseuri
Inclusiv salariu				1 141,675
683,675	
							
		Total Capitolul 1.1. Casa scarii 1
Inclusiv salariu				89 512,525
49 003,099	
		 Capitolu 1.2. Casa scarii 2
					
		Capitolul 1.2.1 Demontari
					
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestra PVC, demontare ingrijita pentru montare ulterioara
	m2	5,520	24,213
——————————
24,213
	133,656
——————————
133,656
	
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usa exterioara metal, demontare ingrijita pentru montare ulterioara
	m2	5,520	24,213
——————————
24,213
	133,656
——————————
133,656
	
45	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / beton sub fereastra
	m3	0,100	257,930
——————————
197,200
	25,793
——————————
19,720
	
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv
	m2	9,620	45,402
——————————
44,977
	436,768
——————————
432,680
	
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Strault de finisare de pe trepte si contratrepte
	m2	14,100	15,653
——————————
15,568
	220,710
——————————
219,512
	
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la trepte si plinte
	m	42,100	14,542
——————————
14,415
	612,235
——————————
606,871
	
49	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama
	buc	1,000	13,838
——————————
13,838
	13,838
——————————
13,838
	
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada
	kg	52,800	2,573
——————————
2,306
	135,848
——————————
121,778

		Total Capitolul 1.2.1 Demontari
Inclusiv salariu				1 712,504
1 681,711	
		 Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari
					
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,720	4,686
——————————
1,731
	111,147
——————————
41,054
	
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min.10mm, calit. 1 rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog
	m2	14,100	499,968
——————————
222,277
	7 049,543
——————————
3 134,109
	
53	CG17D1	Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr.min.10mm, calit.1,rezist. abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog 
	m2	9,620	445,058
——————————
167,214
	4 281,455
——————————
1 608,598
	
54	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  h=10 cm
	m	24,200	35,830
——————————
23,064
	867,077
——————————
558,149

		Total Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari
Inclusiv salariu				12 309,222
5 341,910	
		Capitolul 1.2.3. Tavan
					
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	15,600	278,779
——————————
126,852
	4 348,960
——————————
1 978,891

		Total Capitolul 1.2.3. Tavan
Inclusiv salariu				4 348,960
1 978,891	
		Capitolul 1.2.4. Balustrada
					
56	CH06A	Balustrada din inox cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice  de dezinfectare,drepta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) 
	m	8,700	382,912
——————————
51,894
	3 331,338
——————————
451,478

		Total Capitolul 1.2.4. Balustrada
Inclusiv salariu				3 331,338
451,478	
		 Capitolul 1.2.5. Timplarii
					
57	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	0,750	142,336
——————————
69,192
	106,752
——————————
51,894
	
58	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,100	1 755,190
——————————
380,560
	175,519
——————————
38,056
	
59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra demontata anterior
	m2	1,920	103,408
——————————
42,073
	198,543
——————————
80,781
	
60	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa demontata anterior
	m2	2,500	323,621
——————————
268,119
	809,053
——————————
670,298

		Total Capitolul 1.2.5. Timplarii
Inclusiv salariu				1 289,867
841,029	
		 Capitolul 1.2.6. Alte lucrari
					
61	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Se exclude: hidrant,garnitura,cutie,rama,geam,furtun,consum materiale noi: Cutie pentru hidrant din PVC cu sticla 1,0 buc/buc diam. 800x800 mm
	buc	2,000	739,890
——————————
230,640
	1 479,780
——————————
461,280

		Total Capitolul 1.2.6. Alte lucrari
Inclusiv salariu				1 479,780
461,280	
		 Capitolul 1.2.7. Deseuri
					
62	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t	0,810	70,331
——————————
70,331
	56,968
——————————
56,968
	
63	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	0,810	25,983
——————————
25,983
	21,046
——————————
21,046
	
64	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	0,810	64,506
——————————
0,000
	52,250
——————————
0,000

		Total Capitolul 1.2.7. Deseuri
Inclusiv salariu				130,264
78,014	
							
		Total Capitolu 1.2. Casa scarii 2
Inclusiv salariu				24 601,935
10 834,313	
							
		Total	 lei			 114 114,460
	
		Asigurarea sociala si medicina	24,00 %			 14 360,979
	
		Transport	7,00 %			 3 744,408
	
		Total	100,00 +			 132 219,847
	
		Cheltuieli de regie	10,00 %			 13 221,985
	
		Total	100,00 +			 145 441,832
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			 8 726,510
	
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				154 168,342
59 837,412	
		 Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
					
		 Capitolul 2.1. Casa scarii 1
					
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,000	12,685
——————————
12,685
	12,685
——————————
12,685
	
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare
	buc	1,000	3,460
——————————
3,460
	3,460
——————————
3,460
	
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,411	417,314
——————————
388,608
	171,516
——————————
159,718
	
68		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m	41,100	11,400
——————————
0,000
	468,540
——————————
0,000
	
69	08-02-410-1	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m	0,411	3 582,516
——————————
962,964
	1 472,414
——————————
395,778
	
70	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc	0,030	67 322,300
——————————
15 625,867
	2 019,669
——————————
468,776
	
71	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010	1 907,700
——————————
1 856,700
	19,077
——————————
18,567
	
72		Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000	42,000
——————————
0,000
	42,000
——————————
0,000

		Total Capitolul 2.1. Casa scarii 1
Inclusiv salariu				4 209,361
1 058,984	
		Capitolul 2.2. Casa scarii 2
					
73	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,308	417,250
——————————
388,643
	128,513
——————————
119,702
	
74		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m	30,800	11,400
——————————
0,000
	351,120
——————————
0,000
	
75	08-02-410-1	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m	0,308	3 599,442
——————————
962,997
	1 108,628
——————————
296,603
	
76	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc	0,030	67 322,300
——————————
15 625,867
	2 019,669
——————————
468,776

		Total Capitolul 2.2. Casa scarii 2
Inclusiv salariu				3 607,930
885,081	
							
		Total	 lei			 7 817,291
	
		Asigurarea sociala	24,00 %			 466,576
	
		Transport	7,00 %			 407,151
	
		Total	100,00 +			 8 691,018
	
		Cheltuieli de regie	50,00 %			 972,033
	
		Total	100,00 +			 9 663,051
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			 579,783
	
		Total Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
Inclusiv salariu				10 242,834
1 944,065	

		Total	 lei			164 411,21
	
		TVA	20,00 %			32 882,24

Total deviz:
				197 293,45

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)