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	Amenajarea riuletului Dirnovat in s.Dereneu r-n.Calarasi
	Formular Nr.1B 
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Caiet de sarcini desfasurat
 (denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari pregatitoare

	
	
	

	1
	TsH75A

	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm 

	buc
	251,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	50,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	50,200

	
	2952270004706
	Motoferestraul
	h-ut
	50,200

	2
	TsH75C

	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm 

	buc
	30,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	264,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	261,000

	
	3410520005701
	Autoturn
	h-ut
	174,000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,500

	
	2952270004706
	Motoferestraul
	h-ut
	75,000

	3
	TsH62A

	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie 

	100m2
	5,820

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,021

	4
	TsC03F2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	2,100

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	5,901

	5
	TsI50A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km  

	t
	357,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	32,487

	6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	3,570

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	3,891

	7
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	2,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,522

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	21,819

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari pregatitoare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de terasamente

	
	
	

	8
	TsC02B11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor 

	100 m3
	3,200

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	16,160

	9
	TsC18A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 

	100 m3
	3,200

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	6,720

	10
	TsC22A1

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I 

	100 m3
	3,200

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	4,256

	11
	TsC03F2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	6,360

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	17,872

	12
	TsI50A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km  

	t
	1 081,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	98,371

	13
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	6,360

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	6,932

	14
	TsD09A1

	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 

	100 m3
	6,360

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,670

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	23,405

	
	2952240004001
	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)
	h-ut
	23,405

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasamente
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de planificare

	
	
	

	15
	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  

	100m2
	7,500

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,938

	16
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

	100m2
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	62,850

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de planificare
	            
	


 
	
	Total  
	
	

	
	Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % 
	
	

	
	Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 % 
	
	

	
	Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
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