Constructia sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in com. Chioselia r-nul Cantemir  №04/16-AE 	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa (s.Chioselia) 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Lucrari terasamente
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	106,760
			
 2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	330,000
			
 3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 
	m3	17,000
			
 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3	3,370
			
 5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	573,000
			
 6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,370
			
 7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	106,860
			
 8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	106,860
			
		1.2. Conducte si armaturi
					
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 RC PN10 SDR17 d90mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  -  A1.1) 
	m	9 593,250
			
 10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 RC PN10 SDR17 d75mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075    -  A1.1) 
	m	2 470,800
			
 11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului  (PE100 RC PN10 SDR17 d63mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075    -  A1.1) 
	m	1 121,500
			
 12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului  (PE100 RC PN10 SDR17 d50mm  triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  -  A1.1) 	m	87,150
			
 13		Banda de avertizare
	m	13 192,900
			
 14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	3 679,450
			
 15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	9 593,250
			
 16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	13 272,700
			
 17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  B20 (pentru sprijine)
	m3	1,600
			
 18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d250mm) 
	m	542,350
			
 19	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d200mm)
	m	105,900
			
 20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d180mm)
	m	15,800
			
 21	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tub de protectie d273x7mm)
	m	64,750
			
 22	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d219x7mm L=0,2m
	buc	100,000
			
 23	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2	233,000
			
 24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm
	buc	57,000
			
 25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm
	buc	9,000
			
 26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm
	buc	7,000
			
 27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d40mm
	buc	2,000
			
 28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse d80mm
	buc	1,000
			
 29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm
	buc	14,000
			
 30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d65mm
	buc	4,000
			
 31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x50mm
	buc	3,000
			
 32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d50x40mm
	buc	1,000
			
 33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm
	buc	2,000
			
 34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm
	buc	11,000
			
 35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm
	buc	4,000
			
 36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x50mm
	buc	5,000
			
 37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d50x40mm
	buc	1,000
			
 38	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d88x4mm
	m	22,000
			
 39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet golire d15mm
	buc	1,000
			
 40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm
	buc	78,000
			
 41	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm
	buc	11,000
			
 42	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm
	buc	9,000
			
 43	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d50 mm
	buc	2,000
			
 44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d90mm 
	buc	78,000
			
 45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d75mm 
	buc	11,000
			
 46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d63mm 
	buc	9,000
			
 47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d50mm 
	buc	2,000
			
 48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d80mm 
	buc	1,000
			
 49	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm
	buc	4,000
			
 50	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d63mm
	buc	7,000
			
 51	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d50mm
	buc	2,000
			
		1.3. Camine
					
52	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton B7,5 - 1,55m3)
	m3	47,120
			
 53	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 - 0,20m3)
	m3	9,400
			
 54	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana  (Beton B15 - 0,05 m3)
	m3	2,350
			
 55		Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc	31,000
			
 56		Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc	5,000
			
 57		Inel prefabricat pt. camine  КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc	62,000
			
 58		Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc	10,000
			
 59		Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-15-1 (0,27 m3)
	buc	17,000
			
 60		Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-15-1 (0,27 m3)
	buc	14,000
			
 61		Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-20-1 (0,51 m3)
	buc	3,000
			
 62		Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-20-1 (0,51 m3)
	buc	2,000
			
 63		Inel de reazem  КЦO-1 (0,02 m3)
	buc	36,000
			
 64		Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)
	buc	36,000
			
 65		Scara cu vanguri din otel
	kg	615,000
			
 66		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	1 011,960
			
 67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	1,627
			
 68		Capacul cu rama din fonta  C250
	buc	11,000
			
 69		Capacul cu rama din fonta  B125
	buc	25,000
			
 70	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( Pereu)
	m3	4,800
			
 71	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm ( Pereu)
	m2	48,000
			
		1.4. Demolarea si reconditionarea
					
		1.4.1. Drumul din asfalt (L=702m, b=700mm)
					
72	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	1 404,000
			
 73	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	49,000
			
 74	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3	1,520
			
 75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
	m3	74,000
			
 76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)
	m3	39,500
			
 77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)
	m3	39,500
			
 78	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	491,000
			
 79	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	491,000
			
		1.4.2. Drumul din pietris (L=24m, b=700mm)
					
80	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3	0,040
			
 81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
	m3	2,000
			
 82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)
	m3	1,500
			
 83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)
	m3	1,500
			
		1.4.3. Transportarea gunoiului
					
84	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,490
			
 85	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	93,000
			
 86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,490
			
		2. Lucrari de montare
					
87	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subterani pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm 
	buc	16,000
			
		3. Utilaj
					
88	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m
	buc	14,000
			
 89	Pret de piata	Hidrant DN65mm H=1,0m
	buc	2,000

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Constructia sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in com. Chioselia r-nul Cantemir  №04/16-AE	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Retele exterioare de alimentare cu apa (s.Chioselia) 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Lucrari terasamente
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400			
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
5	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640			
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000			
7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900			
8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
		1.2. Conducte si armaturi
					
9	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 RC PN10 SDR17 d90mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075    -  A1.1) 
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711090	Conducta PE100 RC PN10 SDR17 d90mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  	m	1,0150			
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
10	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 RC PN10 SDR17 d75mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075    -  A1.1) 
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711075	Conducta PE100 RC PN10 SDR17 d75mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  	m	1,0150			
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
11	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului  (PE100 RC PN10 SDR17 d63mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  -  A1.1) 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216711063	Conducta  PE100 PN10 SDR17 d63mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  	m	1,0030			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
12	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului  (PE100 RC PN10 SDR17 d50mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  -  A1.1) 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216711050	Conducta PE100 PN10 SDR17 d50mm triplustrat TYPE 2 Standard de referinta PAS 1075  	m	1,0030			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
13	
	Banda de avertizare
	m				
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000			
14	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
15	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
16	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020			
17	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  B20 (pentru sprijine)
	m3				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300			
	2663102100026	Beton marca  B20	m3	1,0300			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250			
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000			
18	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d250mm) 
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970			
	252121670106250	Tub de protectie PE100 PN6 d250mm	m	1,0150			
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135			
19	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d200mm)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660			
	252121670106200	Tub de protectie PE100 PN6 d200mm	m	1,0150			
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125			
20	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 d180mm)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660			
	252121670106180	Tub de protectie PE100 PN6 d180mm	m	1,0150			
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125			
21	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tub de protectie d273x7mm)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100			
	252121670102737	Tub de protectie din otel d273x7mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,2000			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600			
	2320322600374	Citom	kg	0,1100			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,1700			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050			
22	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d219x7mm L=0,2m
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500			
	272210331002197	Tub de protectie din otel  d219x7mm 	m	0,2000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003			
23	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400			
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010			
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I  v.903-65	kg	0,5000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370			
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800			
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300			
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830			
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100			
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390			
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570			
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp 	h-ut	0,2020			
24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730280	Robinet cu sertar cauciucat din fonta  d80mm	buc	1,0000			
25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730265	Robinet cu sertar cauciucat din fonta  d65mm	buc	1,0000			
26	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730250	Robinet cu sertar cauciucat din fonta  d50mm	buc	1,0000			
27	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d40mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730240	Robinet cu sertar cauciucat din fonta  d40mm	buc	1,0000			
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110480	Cruce fonta cu flanse d80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
29	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110380	Teu fonta cu flanse d80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
30	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110365	Teu fonta cu flanse d65mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110385	Teu fonta cu flanse d80x50mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d50x40mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110354	Teu fonta cu flanse d50x40mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
33	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110488	Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
34	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110388	Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741105865	Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
36	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110585	Reductie fonta cu flanse d80x50mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d50x40mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110554	Reductie fonta cu flanse d50x40mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
38	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d88x4mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	2521216701088	Teava din otel  d88x4mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
39	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet golire d15mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730215	Robinet de golire d15mm	buc	1,0000			
40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156712090	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa  PE100 d90mm 	buc	1,0300			
41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d75mm 	buc	1,0300			
42	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156712063	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa  PE100 d63mm 	buc	1,0300			
43	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156712050	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d50mm 	buc	1,0300			
44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d90mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741190	Flansa libera d90mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d75mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741175	Flansa libera d75mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
46	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d63mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741163	Flansa libera d63mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
47	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d50mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741150	Flansa libera d50mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
48	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d80mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741180	Flansa oarba d80mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
49	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315670775	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Dop electrosudabil d75mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
50	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d63mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315670763	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Dop electrosudabil d63mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
51	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315670750	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Dop electrosudabil d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
		1.3. Camine
					
52	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton B7,5 - 1,55m3)
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3				
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500			
53	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 - 0,20m3)
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8400			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3				
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2590			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900			
	2664102101126	Var	kg	0,1470			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800			
54	AcE12B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana  (Beton B15 - 0,05 m3)
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,3500			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3				
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	42,7900			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000			
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300			
	2664102101126	Var	kg	0,1470			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0400			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560			
55	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc				
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000			
56	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc				
	266112643320	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000			
57	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc				
	2661126433159	Inel prefabricat  pt. camine  КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000			
58	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc				
	2661126433209	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000			
59	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-15-1 (0,27 m3)
	buc				
	26611264331151	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000			
60	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-15-1 (0,27 m3)
	buc				
	26611264332151	Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000			
61	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-20-1 (0,51 m3)
	buc				
	26611264331201	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000			
62	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-20-1 (0,51 m3)
	buc				
	26611264332201	Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000			
63	
	Inel de reazem  КЦO-1 (0,02 m3)
	buc				
	26611264331	Inel de reazem  КЦO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000			
64	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)
	buc				
	266112643373	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000			
65	
	Scara cu vanguri din otel
	kg				
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000			
66	
	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor
	kg				
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000			
67	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
68	
	Capacul cu rama din fonta  C250
	buc				
	2875274200012	Capac cu rama din fonta  C250	buc	1,0000			
69	
	Capacul cu rama din fonta  B125
	buc				
	2875274200011	Capac cu rama din fonta  B125	buc	1,0000			
70	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( Pereu)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
71	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm ( Pereu)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600			
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020			
		1.4. Demolarea si reconditionarea
					
		1.4.1. Drumul din asfalt (L=702m, b=700mm)
					
72	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
73	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
74	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
75	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
76	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
77	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752*2	Piatra sparta din demolare	m3	1,1500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
78	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166			
79	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
		1.4.2. Drumul din pietris (L=24m, b=700mm)
					
80	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
81	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
82	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
83	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752*2	Piatra sparta din demolare	m3	1,1500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
		1.4.3. Transportarea gunoiului
					
84	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,6000			
85	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640			
86	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000			
		2. Lucrari de montare
					
87	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu subterani pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200			
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000			
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360			
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000			
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700			
		3. Utilaj
					
88	Pret de piata
	Hidrant DN80mm H=1,0m
	buc				
	023748203	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	1,0000			
89	Pret de piata
	Hidrant DN65mm H=1,0m
	buc				
	023748206	Hidrant DN65mm H=1,0m	buc	1,0000