Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari demontare si montare ascensor
			
		Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Demontare ascensor existent
			
1	MАsD06A
	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare  100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m 
	ascensor	1,000	
 2	MАsD06B
	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A
	1 statie	-1,000	
 3	MАsD06C
	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cele specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normа A
	m	-3,000	
 		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Montare ascensor AE-100kg 5 statii
			
4	MАsA06A
	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare  100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m
	ascensor	1,000	
 5	MАsA06B
	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificatein caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normaA.
	1 statie	-1,000	
 6	MАsA06C
	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putindecit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sause scade la normele A.
	m	-3,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Utilaj
			
7	Pretul furnizorului
	Ascensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensorului
	set	1,000	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Lucrari de reglare demarare ascensor
			
8	RD-1140031
	Ascensoare cu sistem de comanda prin relee-contactoare -Ascensor mic de incarcaturi, capacitate de incarcare pina la 160kg, pentru 2 statii
	ascensor	1,000	
 9	RD-1140031
	Ascensoare cu sistem de comanda prin relee-contactoare - Incazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga lanorma 01-14-003-01
	1 oprire	3,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.