ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Lucrărilor de reparatie a biroului nr. 429, din blocul de studii nr. 3 al Universitatea de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65, mun. Chisinau. 
                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică
                                                          (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@usm.md 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” -  instituție publică de învăţământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea următoarelor bunuri:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată fără TVA
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	Lotul unic: Lucrări de reparatie a biroului nr. 429, din blocul de studii nr. 3 al Universitatea de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65mun. Chisinau. 

	1.
	45453000-7
	Lucrări de reparatie a biroului nr. 429, din blocul de studii nr. 3 al Universitatea de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65 mun. Chisinau 
	Buc. (lucrare)
	1
	Conform Caietul de sarcini
	
261 223,18

	
	Total:
	261 223,18


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică. 
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
    (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 30 de zile calendaristice după primirea ordinului autorității contractante de demarare a lucrărilor.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
                                                                        (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Formularul devizelor
	Formularele F nr. 3, F nr. 5 și F nr. 7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, în original, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
	Obligatoriu

	2
	Graficul de executare a lucrărilor
	Graficul de executare a lucrărilor, conform anexei nr. 2, prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. 

	Obligatoriu

	3
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Completată în conformitate cu anexa nr. 3, prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile.
Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
	Obligatoriu

	4
	Dovada înregistrării juridice 
	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras  emis de organul abilitat, copie semnat electronic; 
	Obligatoriu

	5
	Certificat de atribuire al contului bancar 
	Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; 
	Obligatoriu

	6
	Capacitatea tehnică și/sau profesională
	Declarație privind experiența similară (minim 3 obiecte finalizate în ultimii 5 ani de activitate), anexa nr. 4, dintre care, să existe cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 
	Obligatoriu

	
	
	Lista lucrărilor similare executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 5. 
	Obligatoriu

	
	
	Declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 6.
	Obligatoriu

	
	
	Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestat conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) conform anexei nr. 7.
	Obligatoriu

	
	
	Avizul Inspecției de Stat în Construcții valabil, conform anexei nr. 8.
	Obligatoriu

	7
	Respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă (Legea nr. 186 din 10.07.2008)
	Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil.
	Obligatoriu

	8
	Declarația de eligibilitate
	Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9.
	Obligatoriu


17. Termenul de garanție a lucrărilor: 5 ani.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza  acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,  precum și ponderile lor: nu se aplică.
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile. 
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.  Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica.
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor    viitoare: nu se aplică.
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de     anunţ: nu se aplică .
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
37. Alte informații relevante:
- Achitarea plăţilor pentru lucrările executate se va efectua în lei moldoveneşti.
- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 3 zile;
- În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).


Conducătorul grupului de lucru,
prorector pentru activitatea economico-financiară                              ______________Maria HĂMURARU


	










Lucrari de reparatie a bir. 429, din blocul de studii nr. 3, al Universitatii de Stat din Moldova, str. M. Kogilniceanu, mun. Chisinau
	












  Anexa nr. 1

Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparatie
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Demolari


	1
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum

	m2
	
	42,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,23
	9,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,23
	9,66

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,03
	1,26

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,03
	1,26

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03
	1,26

	2
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	42,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	6,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	6,30

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,05
	2,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	1,68

	3
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	
	15,00


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,80
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80
	12,00

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,22

	4
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	75,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	9,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	11,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	3,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,76

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	
	42,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	5,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	6,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	2,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,42

	6
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din placaj presat

	m2
	
	10,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,13
	1,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,12
	1,20

	7
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,88

	8
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	6,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,36

	9
	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	0,10

	10
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	2,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,24

	11
	RpSC10A
	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,88
	0,88

	12
	RpSE12A
	Demontarea unui destilator de apa

	buc
	
	1,00


	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	1,60
	1,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,70
	1,70

	13
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	
	15,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,38
	5,70

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,30
	4,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,07
	1,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,159
	2,38

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,029
	0,44

	14
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm

	m
	
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,08
	0,48

	15
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	30,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	3,00

	16
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	30,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	9,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	51,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,60

	17
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	18
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	19
	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm

	m2
	
	3,50


	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,90
	3,15

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,007
	0,02

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,03
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02
	0,07

	20
	RpVA35D
	Demontarea Hotei de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  2500 - 4000 mm

	m2
	
	6,50


	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,78
	5,07

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,01
	0,06

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,03
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,05
	0,32

	21
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	4,50


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	1,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	4,50

	22
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	4,50


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	2,25

	23
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	4,50


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.2. Pardosea


	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	
	42,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	1,26

	
	2416586105303-1
	betonogrund
	kg
	0,15
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,10

	25
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	
	42,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,468
	19,66

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,60
	1 298,05

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,09
	3,82

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,007
	0,30

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,084
	3,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,84

	26
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	42,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,61
	109,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,29
	12,18

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie portelanat
	m2
	1,03
	43,26

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,05
	170,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,30
	12,60

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,00
	840,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,90
	37,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	1,89

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,50

	27
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	
	25,00


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,30
	7,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	2,50

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,02
	26,78

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,35
	9,19

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,00
	157,50

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,10
	2,62

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,30
	7,50

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,05
	1,25

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,001
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.3. Pereti


	28
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	
	13,20


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	49,73

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,05
	13,86

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	2,075
	27,39

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	4,20
	55,44

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,20
	55,44

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,48
	59,14

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,83
	10,96

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,80
	23,76

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,16

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,53
	59,80

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,45
	705,54

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	1,82

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	
	75,80


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	2,27

	
	2416586105303-1
	betonogrund
	kg
	0,15
	11,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	3,79

	30
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	
	60,80


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,22
	74,18

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,14
	434,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	4,80

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,97

	31
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15 la materiale si utilaj, pentru grosimea totala de 2cm)

	m2
	
	60,80


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,24
	14,59

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,43
	1 304,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,91

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	14,59

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	2,74

	32
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	6,70


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	9,96

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,30
	2,01

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,61
	97,89

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0112
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,53

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,20

	33
	CK26D
	Corner din aluminiu 25x25mm

	m
	
	35,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,09
	3,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01
	0,35

	
	2743123549027-1
	Corner din aluminiu 25x25mm
	m
	1,00
	35,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,00
	210,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01
	0,35

	34
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	67,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,20
	13,50

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,10
	74,25

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,15
	10,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	35
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,

	m2
	
	67,50


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	30,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	6,75

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	71,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,07

	36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	67,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	2,02

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	10,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	3,38

	37
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	67,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	37,12

	
	2430116103800-1
	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog
	kg
	0,40
	27,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	4,05

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	33,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	3,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,13

	38
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment

	m2
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,22
	18,30

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	7,14
	107,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	1,18

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,24

	39
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15 la materiale si utilaj, pentru grosimea totala de 2cm)

	m2
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,24
	3,60

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	1,43
	321,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	3,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	0,67

	40
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	15,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20
	33,00

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	1,02
	15,45

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00
	90,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39
	5,91

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,47

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,23

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,68

	41
	CK26C
	Montarea profil de margina din aluminiu pentru teracota

	m
	
	11,50


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,08
	0,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01
	0,11

	
	2521106718393-2
	Montarea profil de margina din aluminiu pentru teracota
	m
	1,00
	11,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,00
	69,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01
	0,11

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4. Tavane


	42
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)

	m2
	
	42,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	6,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,05
	86,10

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,00
	168,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,05
	44,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,63

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.5. Timplarie


	43
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	2,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,06

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,30

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	1,00

	44
	CO18A
	Usite PVC 300x300mm

	buc
	
	2,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,27
	0,54

	
	2030112931101-1
	Usite PVC 300x300mm
	buc
	1,00
	2,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1,00
	2,00

	45
	CO18A
	Usite PVC 400x400 mm

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,27
	0,27

	
	2030112931101-2
	Usite PVC 400x400 mm
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1,00
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.6. Retele de apa si canalizare


	46
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)

	m
	
	16,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,31
	4,96

	
	2521216717050-3
	Teava PPR D20, PN20
	m
	1,02
	16,32

	
	2523156719430-3
	Cot ppr d 20
	buc
	0,20
	3,20

	
	2523156719450-3
	Teu ppr d 20
	buc
	0,21
	3,36

	
	2523156719460-3
	Reductie PPR D 20
	buc
	0,04
	0,64

	
	2523156719400-3
	Mufa PPR D 20
	buc
	0,04
	0,64

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00
	16,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,32

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,10

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,03

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,33

	47
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	
	15,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,29
	4,35

	
	2875274204040-3
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20
	buc
	1,00
	15,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005
	0,07

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	4,65

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,02

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,02

	48
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,60


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,08
	0,13

	49
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	16,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,15
	2,40

	50
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")

	buc
	
	5,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	1,00

	
	2875274119000-5
	Racord olandez PPR 20 x 1/2"
	buc
	1,00
	5,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,01
	0,05

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02
	0,10

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04
	0,20

	51
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")

	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,40

	
	2875274119000-6
	Racord Olandez PPR 20 x 1"
	buc
	1,00
	2,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,01
	0,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04
	0,08

	52
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18
	0,72

	
	2913124202100-12
	Robinet sub lavoar D 15
	buc
	1,00
	4,04

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	4,04

	53
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,13
	0,13

	
	2913124202100-1
	Robinet bila de serviciu 1/2
	buc
	1,00
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	1,00

	54
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25
	2,00

	
	2521216720160-2
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50
	m
	1,03
	8,24

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,10

	55
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22
	0,22

	
	2523156721037-2
	Revizie din polipropilena D50
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,01

	56
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22
	1,76

	
	2523156721037-11
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	1,00
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,10

	57
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,43
	2,58

	
	2875274204040-5
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50
	buc
	1,00
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,04

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	58
	SC05A
	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida  (Chiuveta antiacida din PP_543 pentru laboratoare 460x560x385mm, inclusiv modulul sanitar dimensiuni 1200/750/900 cu masca de chiuveta)

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,70
	3,40

	
	2875114200020-1
	Chiuveta antiacida din PP_543 pentru laboratoare 460x560x385mm, inclusiv modulul sanitar dimensiuni 1200/750/900 cu masca de chiuveta
	buc
	1,00
	2,02

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	1,00
	2,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00
	2,02

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,60
	1,21

	59
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de laborator AC/AR cu montaj pe blat)

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65
	3,30

	
	2913124201370-1
	Robinet de laborator AC/AR cu montaj pe blat
	buc
	1,00
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00
	4,00

	60
	SE25A
	Instalarea destilatorului pentru apa (material existent, doar manopera)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,54
	1,54

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,66
	0,66

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	2,56
	2,56

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,71
	0,71

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apa si canalizare
	

	1.7. Incalzire


	61
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	62
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	63
	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,37
	1,48

	
	2521216701000
	Teava din otel D40
	m
	0,25
	1,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,02
	0,08

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,049
	0,20

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,009
	0,04

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,025
	0,10

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,022
	0,09

	64
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)

	m
	
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45
	3,60

	
	2521216710000-5
	Teava PPR D32, PN 25
	m
	1,03
	8,24

	65
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32

	buc
	
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	1,60

	
	2875274204000-51
	Bratara fixare PPR D32
	buc
	1,00
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,40

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	8,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	8,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,80

	66
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)

	buc
	
	10,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,21
	2,10

	
	2875274110102-11
	Fitinguri PPR D32
	buc
	1,00
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,008
	0,08

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,021
	0,21

	67
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	0,70

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	2,06

	68
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	1,20

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,05

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,12

	69
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,80

	
	2875274204000-42
	Bratara fixare PPR D25
	buc
	1,00
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,40

	70
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,18

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,08

	71
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	10,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,11
	1,10

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,05
	0,50

	72
	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)

	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,50
	5,00

	
	2822115700000-4
	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii
	buc
	1,00
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,04
	0,08

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,08
	0,16

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,00
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,25
	0,50

	73
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,36

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,05

	74
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,36

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,05

	75
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Robinet PPR D32, PN25)

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,25
	1,00

	
	2875274205100-21
	Robinet PPR D32, PN25
	buc
	1,00
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,24

	76
	CN23A
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv, teava de gaz

	m
	
	10,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,13
	1,30

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,017
	0,17

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,009
	0,09

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,009
	0,09

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,01
	0,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,01
	0,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.8. Ventilare


	77
	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной
стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 355

	m2
	
	3,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,71
	8,13

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,01
	0,03

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,04
	0,12

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,045
	0,14

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,01
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,048
	0,15

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,008
	0,02

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,60
	4,85

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06
	0,18

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,06
	0,18

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00
	36,36

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,02
	0,06

	
	27104036420006
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm
	kg
	4,50
	13,64

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,00
	36,36

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,00
	36,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06
	0,18

	78
	VA10H
	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н,
S = 0,7мм

	m2
	
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,85
	3,85

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,01
	0,01

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	3,50
	3,50

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,09
	0,09

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,20
	0,20

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,018
	0,02

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,16
	0,16

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,048
	0,05

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0182
	0,02

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,03
	0,03

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,004
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,00
	16,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,04
	0,04

	
	27104036430007
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I
	kg
	9,75
	9,75

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,00
	16,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,00
	16,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,08
	0,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03
	0,03

	79
	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg

	kg
	
	10,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,30
	3,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,04
	0,40

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,06
	0,60

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	1,04
	10,40

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,02
	0,20

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,002
	0,02

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,02
	0,20

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,02
	0,20

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,08
	0,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01
	0,10

	80
	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm / Clapeta de ventilare D355mm

	buc
	
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,44
	3,44

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,02
	0,02

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,10
	0,10

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	2,50
	2,50

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,02

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,02
	0,02

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,02

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,08

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,01
	0,01

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,00
	4,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,00
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00
	12,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,00
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,11
	0,11

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10
	0,10

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,00
	4,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,00
	1,00

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	1,00
	1,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,00
	12,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,00
	1,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,00
	1,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,00
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,00
	12,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02
	0,02

	81
	VB30C
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota existenta)

	m2
	
	15,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,76
	41,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,15
	2,25

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,50
	7,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,65
	9,75

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,00
	120,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,25
	3,75

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	8,00
	120,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	8,00
	120,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15
	2,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Montare utilaj


	2.1. Retele electrice interne


	82
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 36 module.)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,71
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22
	0,22

	83
	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455
	0,46

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,01

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,01

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046
	0,05

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003
	0,00

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,00

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,01

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,036
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009
	0,01

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,13
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009
	0,01

	84
	08-03-575-1aplicativ
	Dispozitiv: Intrerupator automat

	buc
	
	11,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12
	12,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02
	0,22

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,02

	85
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Dulap pentru automatizare hota de ventilare.)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,71
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22
	0,22

	86
	08-03-575-1aplicativ
	Dispozitiv: Intrerupator automat

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,00

	87
	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton pornire Start/ Stop)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,13
	1,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06
	0,06

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,02
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04
	0,04

	88
	
	Buton pornire Start/ Stop

	buc
	
	1,00


	
	767322
	Buton pornire Start/ Stop
	buc
	1,00
	1,00

	89
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,20
	5,60

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31
	0,16

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02
	0,01

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,32
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,08
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,08
	0,04

	90
	
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 x 4 mm2 ВВГнг-LS

	m
	
	50,00


	
	4323544
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 x 4 mm2 ВВГнг-LS 
	buc
	1,00
	50,00

	91
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,86
	7,86

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02
	0,02

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,32
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04
	0,04

	92
	
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS

	m
	
	100,00


	
	432354563211
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS 
	buc
	1,00
	100,00

	93
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,74
	2,70

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31
	0,12

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20
	4,88

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02
	0,01

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,16
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	94
	
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS

	m
	
	40,00


	
	432354211
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS 
	buc
	1,00
	40,00

	95
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)

	100 m
	
	1,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80
	16,66

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96
	1,34

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40
	18,76

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40
	18,76

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20
	0,28

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00
	1,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70
	9,38

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00
	25,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80
	2,52

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11
	0,15

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80
	22,12

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,70
	3,78

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84
	6,78

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11
	0,15

	96
	
	Tub PVC cu dublu perete D20

	m
	
	140,00


	
	43437453323
	Tub PVC cu dublu perete D20
	m
	1,00
	140,00

	97
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, K=0,5 pentru manopera

	100 m
	
	0,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,40
	8,60

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,40
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00
	9,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,33
	0,16

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,50
	11,75

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,70
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,96
	3,48

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,33
	0,16

	98
	
	Tub PVC cu dublu perete D32

	m
	
	50,00


	
	437453323
	Tub PVC cu dublu perete D32
	m
	1,00
	50,00

	99
	08-03-591-9
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,

	100 buc
	
	0,30


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,10
	11,43

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,50
	0,45

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00
	30,60

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,42
	0,13

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,04
	0,01

	100
	
	Bloc de prize cu contact de protectie, IP44, U - 220 / 400V

	buc
	
	25,00


	
	351315
	Bloc de prize cu contact de protectie, IP44, U  220 / 400V 
	buc
	1,00
	25,00

	101
	
	Priza fixa cu contact de protectie, IP44, Inom - 32A, U - 400V, 3P+N+PE

	buc
	
	4,00


	
	43253351315
	Priza fixa cu contact de protectie, IP44, Inom - 32A, U - 400V, 3P+N+PE 
	buc
	1,00
	4,00

	102
	
	Priza ascunsa incorporata in masa, 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB

	buc
	
	1,00


	
	53351315
	Priza ascunsa incorporata in masa, 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB
	buc
	1,00
	1,00

	103
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,80
	0,33

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00
	1,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04
	0,00

	104
	
	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V.

	buc
	
	1,00


	
	654654
	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V.
	buc
	1,00
	1,00

	105
	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme

	buc
	
	2,00


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,60
	3,20

	106
	
	Cutii de distributie (doze)

	buc
	
	2,00


	
	4332565
	Cutii de distributie (doze
	buc
	1,00
	2,00

	107
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,08


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,30
	7,06

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,08
	0,33

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,04
	0,16

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,02
	0,08

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,31
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	25,60
	2,05

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,36
	0,11

	108
	
	Corp de iluminat pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40 W

	buc
	
	8,00


	
	212421253222
	Corp de iluminat pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40 W
	buc
	1,00
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	2.2. Semnalizarea de incendiu


	109
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,74
	2,70

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31
	0,12

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20
	4,88

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,16
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	110
	pret furnizor
	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)

	m.l.
	
	40,00


	
	4313015333
	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,5 (JE-H(st)H1x2x1,5 FE180/E30-90)
	m
	1,025
	41,00

	111
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,00
	4,00

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,25
	0,50

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,16
	0,32

	112
	
	Detector de fum de tip ED100 sau analogic

	buc
	
	2,00


	
	554361515
	Detector de fum de tip ED100 sau analogic
	buc
	1,00
	2,00

	113
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)

	100 m
	
	0,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80
	4,76

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96
	0,38

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40
	5,36

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40
	5,36

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20
	0,08

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00
	0,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70
	2,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00
	7,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80
	0,72

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11
	0,04

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80
	6,32

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,70
	1,08

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84
	1,94

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11
	0,04

	114
	
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm

	m
	
	40,00


	
	215354354352
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm
	m
	1,00
	40,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizarea de incendiu
	

	2.3. Retele de tensiuni slabe


	115
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,30


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,74
	2,02

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31
	0,09

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20
	3,66

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,16
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02
	0,01

	116
	
	Cablu de date CAT.6 F/UTP 4 perechi 23AWG PVC

	m
	
	30,00


	
	25453254
	Cablu de date CAT.6 F/UTP 4 perechi 23AWG PVC
	m
	1,00
	30,00

	117
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)

	100 m
	
	0,30


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80
	3,57

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96
	0,29

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40
	4,02

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40
	4,02

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20
	0,06

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00
	0,30

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70
	2,01

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00
	5,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80
	0,54

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11
	0,03

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80
	4,74

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,70
	0,81

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84
	1,45

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11
	0,03

	118
	
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm

	m
	
	30,00


	
	215354354352
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm
	m
	1,00
	30,00

	119
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de date

	buc
	
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,00
	3,00

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,002
	0,01

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,002
	0,01

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,012
	0,04

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,002
	0,01

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,001
	0,00

	120
	
	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45

	buc
	
	3,00


	
	2129
	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45
	buc
	1,00
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de tensiuni slabe
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Montare utilaj
	

	3. Utilaj


	3.1. Retele electrice interne


	121
	
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 12 module.

	
	
	1,00


	
	98732323
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 12 module.
	buc
	1,00
	1,00

	122
	
	Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 3P.

	buc
	
	1,00


	
	987322323
	Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 3P. 
	buc
	1,00
	1,00

	123
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B

	buc
	
	2,00


	
	43332121756
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B
	buc
	1,00
	2,00

	124
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa B

	buc
	
	6,00


	
	243332121756
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa B
	buc
	1,00
	6,00

	125
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa B

	buc
	
	1,00


	
	243332121756
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa B
	buc
	1,00
	1,00

	126
	
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 4P,

	buc
	
	2,00


	
	323232
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 32 A (Idif -30mA), 4P,
	buc
	1,00
	2,00

	127
	
	Dulap metalic IP65, 150x300x250mm

	
	
	1,00


	
	76671212
	Dulap metalic IP65, 150x300x250mm
	buc
	1,00
	1,00

	128
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa B

	buc
	
	1,00


	
	243332121756
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa B
	buc
	1,00
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	
















































Anexa nr. 2




GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul 1
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	n

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 




	Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	3.




	Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	…
	Obiect n …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	






Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________


















Anexa nr. 3


DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________
2. Numărul şi data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată
                                                            în care s-a                       	     în echivalent
încheiat contractul                                                          dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________
b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată_______________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________

















Anexa nr. 5



DECLARAȚIE 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 



* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________




























Anexa nr. 6



[bookmark: _Toc449632664][bookmark: _Toc449633156][bookmark: _Toc449692111]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449632665][bookmark: _Toc449633157][bookmark: _Toc449692112]privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului


	
Nr.
d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	
Unitatea de măsură
(bucăţi şi seturi)
	
Asigurate din dotare
	
Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	






Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________





















Anexa nr. 7




DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	
Nr.
d/o
	
Funcţia
	
Studii de specialitate
	Vechimea în  munca de specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare
și data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Arhitect-șef
	
	
	
	

	
	Inginer-șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti
……………
……………
…………….
	
	
	
	






Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________

















Anexa nr. 8



(Antetul instituției)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„__” ________ _____nr. __________
AVIZ 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform
cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:



	Nr
	Informații
	Noțiuni
	DA
	NU
	Nota

	I
	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:
	încalcări foarte grave
(art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)
	
	
	

	
	
	Sancțiuni economice
(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)
	
	
	

	II
	Au fost înregistrate cazuri de accidente:
	Accidente tehnice grave
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:
	Construcții civile, industriale și agrozootehnice
A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;
B. structuri metalice; 
C. finisare, amenajare, protecție.
	
	
	

	
	
	 Construcții rutiere:
A.drumuri și piste de aviație; 
B.poduri; 
C.căi ferate.
	
	
	

	
	
	Construcții speciale:
A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;
B. fântâni arteziene; 
C. porturi și debarcadere;
D. mine, cariere;     E. tuneluri.
	
	
	

	
	
	Instalații și rețele tehnico-edilitare:
A.de alimentare cu apă și canalizare;
B.de încălzire; 
C. ventilație, climatizare; D. electrice;
E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare;
H.frigorifice,compresoare;
I. tehnologice.
	
	
	

	
	
	Instalații industriale periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
a) D. sisteme de alimentare cu gaze.
	
	
	



Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil             luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________
                 (Prenume, Nume)
Ex.  _____________________
             (Prenume, Nume)
Tel. _____________________

















Anexa nr. 9




DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,
								(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat
	_________________                                                      (semnătura autorizată)
