Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-B-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "B". Sistematizarea verticala (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)
	100 m3	0,860			
2	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 30м грунта, оставл. на площадке)
	100 m3	0,860			
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для завоза)
	100 m3	0,560			
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	92,400			
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)
	100 m3	0,560			
6	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	2,150			
7	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3,  в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)
	100 m3	0,170			
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	20,400			
9	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)
	100 m3	0,170			

	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu