Reparatia accesului din str.Melestiu catre Lacul nr.1 din parcul "Valea Trandafirilor" ridixarea nivelului landsaftului, curatirea si amenajarea izvoarelor, restabilirea aleei, amenajarea pistei pentru biciclisti, instalarea iluminatului nocturn	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3537-2-5
Deviz-oferta № 3537-2-5
Iluminat electric exterior  (Demontare)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare					
1	RpEO01A
	Demontarea suportului cu un brat	buc	1,000			
 2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile(Reflector)	buc	1,000			
 3	33-04-017-1 k=0.5
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(demontare)	1000 m	0,027			
 4	1-300
	Banda din metal 20х0,7х1000mm (Лента из нержавеющей стали F2007)	m	8,000			
 5	1-400
	Clama (Скрепы для крепления лент) А200	buc	8,000			
 6	1-403
	Banda zimtata (pentru d-45мм, СИП 35-95) (Кабельный ремешок СSB)	buc	6,000			
 7	1-401
	Suport p/u cleme de sustinere (Кронштейн СА1500)	buc	2,000			
 8	1-402
	Cleme de tensionare (Анкерный зажим РА-1500)	buc	2,000			
 9	1-409
	Conector de perforare izolatie (Прокалывающий зажим P2x95)	buc	10,000			
 10	1-403
	Banda zimtata (Кабельный ремешок) СSL350	buc	6,000			
 11	1-418
	Profil de protectie (Защитный профиль из ПВХ  GPC60x60L2750)	buc	1,000			
 12	
	Clama (Прокальвающий зажим )  KZEP-13	buc	2,000			
 13	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (Ограничитель  LVA-440A-CS)	set	6,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie 					
14	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,000			
 15	TrI1AF08A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1  (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории)	t	0,750			
 16	TrB22D1B1
	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m  (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма  0-6 м)	t	0,750			
 17	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km  cu autocamion KAMAZ	t	0,750			
 18	TRI1AA09C1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau  teren	t	0,750			
  		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Gorbaciova I.)	
                                      (funcţia, semnătura)