	                                                                                    
	Sistem de climatizare - Sectia Neurologie. "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice"str. Gh. Casu 37, mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-1
 Sursa autonoma de aprovizionare cu caldura si conditionare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Armatura  la sistemul de climatizare 

	
	
	

	1
	IA20B

	Supapa de siguranta, reglata manual(conexiune pe mufa):   P=1-3 bar, T=100 °C, DN40 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,42

	
	2913154500000
	Supapa de siguranta, reglarea manuala (conexiunea pe mufa): P=1-3 bar, T=100 °C, DN40
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	2
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa):  PN16, T=100 °C, DN25 

	buc
	14,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	2,10

	
	2875274205100225
	Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25
	buc
	14,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,21

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,448

	3
	ID04B

	Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN40 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,25

	
	287527420510041
	Robinet cu bila, din otel (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN40
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	4
	ID05C

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80) 

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,00

	
	2875274205070
	Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80
	buc
	8,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	16,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,16

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	64,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	64,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	64,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	1,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	7,20

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	2,40

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,28

	5
	ID05D

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) 

	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,60

	
	2875274205060
	Robinet cu flanse Vana de tip "Fluture", din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 
	buc
	12,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	24,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,30

	
	2874115801758
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55
	buc
	192,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	192,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	192,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	2,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	13,20

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	4,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,54

	6
	ID13B

	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta sens din otel (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25) 

	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,48

	
	1111000166000
	Supape de blocare cu mufe (Clapeta sens din otel (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25)
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	7
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25) 

	buc
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,50

	
	2875274205100251125
	Robinet de scurgere (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN25
	buc
	30,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,45

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,96

	8
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automatic (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN15) 

	buc
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 " (Dezaerator automatic (conexiunea pe mufa): PN16, T=100 °C, DN15)
	buc
	20,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	2,00

	9
	ID05A aplicativ

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN40) 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,20

	
	28752742050
	Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN40
	buc
	2,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,02

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,68

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,03

	10
	ID05B aplicativ

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa):  PN16, T=100 °C, DN65) 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274205870
	Compensator flexibil (conexiunea pe flansa):  PN16, T=100 °C, DN65
	buc
	2,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,03

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,13

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,24

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,40

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,05

	11
	ID05C aplicativ

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm  (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80) 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,00

	
	2875274205240
	Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80
	buc
	4,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	8,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,08

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	32,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	32,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	32,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,52

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,60

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	1,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,14

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Armatura  la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	1.2. Conducte si materiale la sistemul de climatizare 

	
	
	

	12
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/DN32 

	m
	16,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	8,96

	
	252121670100032
	Teava din otel  DN32
	m
	16,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,376

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,384

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,608

	13
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"/DN40 

	m
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	6,20

	
	252121670100040
	Teava din otel  DN40
	m
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,05

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,30

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,50

	14
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN 32 
Materiale marunte=1,05

	m
	16,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	8,16

	
	33205173522332
	 Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN 32
	m
	17,304

	15
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN40 
Materiale marunte=1,05

	m
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	5,10

	
	33205173522340
	 Mansoane din cauciuc b=30 mm, Invelite In folie din aluminiu DN40
	m
	10,815

	16
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	26,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,86

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,30

	17
	IE04B

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	26,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	18
	IC12D

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm  DN80 

	m
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	8,80

	
	252121670100080
	Teava din otel  DN80
	m
	8,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,664

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,688

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,384

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,04

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	1,20

	19
	IC12G

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm  DN125 

	m
	71,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	106,50

	
	252121670100012
	Teava din otel  DN125
	m
	72,065

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	15,407

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	36,778

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	10,224

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,497

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	10,65

	20
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in tabla galvanizata DN80 
Materiale marunte=1,05

	m
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	4,08

	
	33205173522380
	Mansoane din cauciuc b=50 mm, оnvelite оn tabla galvanizata DN80
	m
	8,652

	21
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite Iin folie din aluminiu DN125 
Materiale marunte=1,05

	m
	45,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	22,95

	
	332051735223125
	Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in folie din aluminiu DN125
	m
	48,668

	22
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite in tabla galvanizata DN125 
Materiale marunte=1,05

	m
	26,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	13,26

	
	3320517352231125
	Mansoane din cauciuc b=50 mm, invelite оn tabla galvanizata DN125
	m
	28,119

	23
	IE03C

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,04

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,48

	24
	IE04C

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,96

	25
	IE03D

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	71,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,65

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	4,97

	26
	IE04D

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	71,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,94

	27
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare pina  la D 150mm) 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	25,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	94,50

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	20,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,253

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,303

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,253

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,429

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	31,562

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,757

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,757

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	151,50

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,757

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	118,675

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	0,00

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	0,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	151,50

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	151,50

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,25

	28
	RpIF12B

	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 

	m2
	64,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	74,88

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	6,40

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	11,52

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	6,40

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	6,40

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	6,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,40

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	6,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-util
	0,64

	29
	CN23F

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv 

	m2
	64,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	50,56

	
	2430226100797
	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3
	kg
	6,40

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	6,40

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	8,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,64

	30
	VC24A aplicativ

	Sustinerea elastica  cu suporti elastici din cauciuc (Suporti antivibranti / Dispozitiv de amortizare  cilere"Hyundai") 
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	8,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	39,04

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	12,024

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,405

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	64,128

	
	2523155700368
	Suport elstic ventilator din cauciuc (Suporti antivibranti / Dispozitiv de amortizare  cilere"Hyundai")
	buc
	8,016

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	64,128

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,24

	31
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/Metal pentru fixare, inclusiv pentru constructii exterioare 

	kg
	400,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	92,00

	
	2710700000000
	Metal pentru fixare,
	kg
	400,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte si materiale la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	1.3. Sistema de incalzire

	
	
	

	32
	IB02A

	Convectoradiator tip panou - Convector electric, N=2,0 kW (230 V) "Tesy"CN02 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20

	
	2822115700800
	Convector electric, N=2,0 kW (230 V) "Tesy"CN02
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de incalzire
	            
	

	 
	
	1.4. Sistemul de ventilare

	
	
	

	33
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Legatura elastica circulara d125) 
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	16,032

	
	252315570038
	Suport elstic ventilator din cauciuc 
	buc
	2,004

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	34
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Clapeta sens, reversibila circulara d125) 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,44

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,02

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,10

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	2,50

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,02

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,01

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,11

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,38

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	2,15

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	1,76

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,00

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	1,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	35
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila exterioara sudata 200x200) 

	buc
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15

	
	2811236306200
	Grila exterioara sudata 200x200
	buc
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50

	36
	VB09A

	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul   montata pe zidarie (Difuzor circular din plastic d100) 

	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	7,92

	
	2710403700285
	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm
	kg
	3,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,66

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	14,40

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,18

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,024

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,22

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	112,00

	
	287411576570
	Rama cu jaluzele reglabile (Difuzor circular din plastic d100)
	buc
	4,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	2,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	112,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	112,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,08

	37
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare /Tub de aer din tabla galvanizata, circular (inclusiv cu % pentru produse modulare),clasa de etanseitate  H 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	11,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	41,58

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	8,888

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,111

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,133

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,111

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,189

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	13,887

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,333

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,333

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	66,66

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,333

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	52,217

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	66,66

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	66,66

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,55

	38
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 

	kg
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,61

	
	2710700000000
	Metal pentru fixare,
	kg
	7,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	1.5. Sistemul de ventilare

	
	
	

	39
	IC12H

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 140 x 5 mm ... 146 x 5 mm (139,7x3.6) 

	m
	153,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	244,80

	
	252121670100
	Teava din otel  139,7x3.6
	m
	155,295

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	39,168

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	90,27

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	24,174

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	1,071

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	22,95

	40
	IE03D

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	153,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,95

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	10,71

	41
	IE04D

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	153,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,42

	42
	RpIF12B

	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 

	m2
	126,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	147,42

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	12,60

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	22,68

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	12,60

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	12,60

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	12,60

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	12,60

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,26

	43
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm  invelite in foile din aluminiu 

	m2
	126,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	59,724

	
	111100010001
	Cochilii vata minerala i50 mm шnvelite in foile din aluminiu 
	m2
	129,78

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	5,67

	44
	ID05E aplicativ

	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125) 

	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,00

	
	2875274205550
	Compensator flexibil (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125
	buc
	6,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	12,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,18

	
	2874115802520
	Surub cap hexagonal precis  M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272
	buc
	96,00

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	96,00

	
	2874125881411
	Saiba  plata  M 22
	buc
	96,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	1,56

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	9,84

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	3,12

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,33

	45
	IC40F

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de  - 5",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (suport mobil DN125) 

	buc
	56,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,20

	
	2875274204100
	Bratara fixare 5" suport mobil DN125
	buc
	56,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	56,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	5,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,40

	46
	IC40F

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de  - 5",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (suport fix DN125) 

	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,40

	
	2875274204190
	Bratara fixare 5" suport fix DN125
	buc
	12,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,80

	47
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 

	kg
	120,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	27,60

	
	2710700000000
	Metal pentru fixare,
	kg
	120,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total capitole lucrari de constructie
	
	

	
	
	Contributii sociale
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Cheltueli directe:
	
	

	
	
	Cheltueli de regie constructii
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montaj 

	
	
	

	
	
	2.1. Armaturi la sistemul de climatizare 

	
	
	

	48
	ID13D

	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,86

	
	1111000102042
	Supape de blocare cu mufe Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125
	buc
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,076

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,152

	49
	SE56A

	Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,60

	
	292412732206550
	Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25
	buc
	0,00

	50
	SE56A1

	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"(Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80) 
Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,60

	
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila
	buc
	0,00

	51
	SE56A1

	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125) 
Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,30

	
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila
	buc
	1,025

	52
	ID04E

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Robinet de echilibrare  (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80) 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,70

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,24

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Armaturi la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	2.2. Echipament principal la sistemul de climatizare 

	
	
	

	53
	VC16C

	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 11.000 - 17.000 mc/h Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): "Hyundai" 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,003

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	85,57

	
	2952270003131
	Agregat tratare aer in incinta ALTPA
	buc
	1,003

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,501

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,006

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,251

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,15

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	100,30

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	16,048

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,006

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	100,30

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	16,048

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,006

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,25

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,50

	54
	IA32A

	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 200 l 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,00

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	1,00

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,10

	
	2952270007602
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h/ut
	0,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,30

	55
	IA32B

	Vas tampon inchis cu membrana,  avind capacitatea de 501 - 1000 l 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	1,00

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,30

	56
	IA28A

	Rezervor de alimentare avind capacitatea de 500 l 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	5,10

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	5,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,81

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	l
	0,033

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,023

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,00

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,00

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,00

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,165

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,43

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,125

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-util
	0,06

	
	2952270007602
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h/ut
	0,07

	57
	IA38A

	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,80

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	2,40

	
	2875270000000
	Flansa plata pentru sudare
	buc
	8,00

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	32,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	32,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	32,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,88

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,08

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,24

	58
	IA39A

	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,40

	59
	SE56A1

	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei:  PN10, DN25  
Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,30

	
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila
	buc
	1,025

	60
	11-02-042-02

	Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (Vana electromagnetica cu servodirectie DN20 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,02

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,201

	
	1012229
	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3"
	100 kg
	0,002

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,20

	61
	11-02-042-05

	Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: DN65 (Vana de bypass: PN65) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,25

	
	1010092
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm
	t
	0,002

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,06

	
	1012043
	Saibe zincate, diametru 10 mm
	kg
	0,002

	
	1012216
	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" 
	t
	0,001

	
	1030437
	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm 
	m
	0,47

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,24

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,24

	62
	11-02-042-05

	Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: DN80 (Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80) 

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,75

	
	1010092
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm
	t
	0,007

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,18

	
	1012043
	Saibe zincate, diametru 10 mm
	kg
	0,006

	
	1012216
	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" 
	t
	0,002

	
	1030437
	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm 
	m
	1,41

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	0,72

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,72

	63
	11-02-042-06

	Rrobinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm DN125 (Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125) 

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,11

	
	1010092
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm
	t
	0,007

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,21

	
	1012046
	Saibe zincate, diametru 16 mm
	kg
	0,006

	
	1012216
	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" 
	t
	0,002

	
	1030437
	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm 
	m
	1,98

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t
	h-ut
	1,17

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	1,17

	64
	IA16A aplicativ

	Rezistenta electrica conexiune pe flansa: N=9,5/14/19 (400V) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,20

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,00

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,34

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,16

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,40

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament principal la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	2.3. Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare 

	
	
	

	65
	IA18B

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  manometru cu robinet de control 

	buc
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,80

	
	3320500000000
	Armatura fina
	buc
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,042

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,084

	66
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru  

	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,10

	
	3320500000000
	Armatura fina
	buc
	15,15

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,15

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,18

	67
	ID03A

	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (pentru racordarea manometrului : PN10, T=100 °C, DN15 

	buc
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,75

	
	2875274201600
	Robinet cu 3 cai pentru racordarea manometrului : PN10, T=100 °C, DN15
	buc
	7,00

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	0,00

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	84,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	84,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	84,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,315

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,126

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,084

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,378

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,945

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,21

	68
	IC30B

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord pentru termomanometrul (conecxiune pe mufa) PN 10 T*100*C, DN15) 

	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,40

	
	252315683800
	Racord pentru termomanometrul (conecxiune pe mufa) PN 10 T*100*C, DN15
	buc
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,36

	69
	IC30B

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Bucsa sudata (cu filet interior): PN10, T=100 °C, DN15) 

	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,40

	
	252315671380
	Fitinguri din fonta Bucsa sudata (cu filet interior): PN10, T=100 °C, DN15
	buc
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,36

	70
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet (conexiunea pe mufa): PN10, T=100 °C, DN15) 

	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	2,25

	
	287527420510014
	Robinet (conexiunea pe mufa): PN10, T=100 °C, DN15
	buc
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,225

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,48

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	2.4. Sistemul de ventilare

	
	
	

	71
	VC06E

	Montarea ventilatoarelor  axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	37,57

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,40

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,25

	
	2874115840443
	Piulite hexaf.gros A M 10
	buc
	30,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,30

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,25

	
	2874115820625
	Surub hexagonal uzual M 10 x 80
	buc
	30,00

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,60

	72
	IA20B aplicativ

	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat (reglarea fluxului de aer directa,in dependenta de temperatura aerului exterior): L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,42

	
	2913154502500
	Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog
	buc
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	73
	VB17A

	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,86

	
	2874115761000
	Atenuator de zgomot circular
	buc
	0,00

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total lucrari de montaj
	
	

	
	
	Contributii sociale
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Cheltueli directe montaj:
	
	

	
	
	Cheltueli de regie montaj
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montaj 
	            
	

	 
	
	3. Utilaje

	
	
	

	
	
	3.1. Armaturi la sistemul de climatizare 

	
	
	

	74
	2875274205171

	Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 

	buc
	2,00

	
	1111000102042
	Supape de blocare cu mufe Clapeta sens din otel (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN125
	buc
	2,00

	75
	2924127322080

	Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25 

	buc
	2,00

	
	2924127322061147
	Filtru mecanic (conexiunea pe mufa):PN16, T=100 °C, DN25
	buc
	2,00

	76
	2924127322087

	Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80 

	buc
	2,00

	
	292412732206115
	Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN80
	buc
	2,00

	77
	2924127322090

	Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125 

	buc
	1,00

	
	292412732208157
	Filtru mecanic (conexiunea pe flansa):PN16, T=100 °C, DN125
	buc
	1,00

	78
	2875274205181

	Robinet de echilibrare (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80 

	buc
	2,00

	
	2875274205181
	Robinet de echilibrare manual (conexiunea pe flansa): PN16, T=100 °C, DN80
	buc
	2,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Armaturi la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	3.2. Echipament principal la sistemul de climatizare 

	
	
	

	79
	Pret de piata

	Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): 1.Pompa de caldura de tip "aer-apa" - ciler   "Hyundai"HLS-F65HW/ZR1-B,sarcina termica: Q=70,0 ,sarcina de conditionare: Q=65,0 kW - 2 buc; 2.Kit automatizarea SAAC: panou de comanda, modulul conexiunii SAAC оn cascada - 1set; 3.Panou de comanda: umplerea automatizata rezervorului  - 1buc; 4.Fluxostat - 2buc. 

	set
	1,00

	
	000101
	Sursa autonoma de caldura si conditionare - pompe de caldura de tip "aer-apa" (cilere): 1.Pompa de caldura de tip "aer-apa" - ciler   "Hyundai"HLS-F65HW/ZR1-B,sarcina termica: Q=70,0 ,sarcina de conditionare: Q=65,0 kW - 2 buc; 2.Kit automatizarea SAAC: panou de comanda, modulul conexiunii SAAC оn cascada - 1set; 3.Panou de comanda: umplerea automatizata rezervorului  - 1buc; 4.Fluxostat - 2buc.
	buc
	1,00

	80
	

	Vas de expansiune cu membrana, pentru circuit inchis: V=200 l, P0=1,0 bar, P=3,0 bar  "Maxivarem" sau analog 

	buc
	1,00

	
	000106
	Vas de expansiune cu membrana, pentru circuit inchis: V=200 l, P0=1,0 bar, P=3,0 bar   "Maxivarem"sau analog
	buc
	1,00

	81
	

	Vas-tampon din otel, termoizolat cu saltele din cauciuc, invelit in folie de aluminiu: b=50mm,V=1000 l, P=6 bar (articol fabricat individual) 

	buc
	1,00

	
	000102
	Vas-tampon din otel, termoizolat cu saltele din cauciuc, invelit in folie de aluminiu: b=50mm,V=1000 l, P=6 bar (articol fabricat individual)
	buc
	1,00

	82
	

	Rezervor de alimentare, izolat in mansoane din cauciuc, acoperit оn folie din aluminiu: V=500 l, DxH: 780x1300"Valrom" sau analog 

	buc
	1,00

	
	000105
	Rezervor de alimentare, izolat in mansoane din cauciuc, acoperit оn folie din aluminiu: V=500 l,"Valrom" sau analog
	buc
	1,00

	83
	

	 Pompa de alimentare:G=1,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,37 kW (230 V) "WILO"Jet WJ 201  sau analog 

	buc
	2,00

	
	000103
	Pompa de alimentare:G=1,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,37 kW (230 V) "WILO"Jet WJ 201 
	h-om
	2,00

	84
	

	Pompa de circulatie de retea, sistemului de incalzire si conditionare:G=24,1 m3/h, H=17,0 m, N=3,0 kW (400 V) WILO"BL-E40/105-3/2 sau analog 

	buc
	2,00

	
	000104
	Pompa de circulatie de retea, sistemului de incalzire si conditionare:G=24,1 m3/h, H=17,0 m, N=3,0 kW (400 V) WILO"BL-E40/105-3/2 sau analog
	buc
	2,00

	85
	

	Instalatia de tratare chimica apei:G=1,68 m3/h, N=0,100 kW (230 V)"BWT"Aquadial Softline 25 sau analog 

	buc
	1,00

	
	000108
	Instalatia de tratare chimica apei:G=1,68 m#/h, N=0,100 kW (230 V)"BWT"Aquadial Softline 25 sau analog
	buc
	1,00

	86
	

	Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei:g=7,5 m3/h, PN10, DN25 "GEL" sau analog 

	buc
	1,00

	
	000107
	Filtru magnetic a sistemului de dedurizare apei:g=7,5 m3/h, PN10, DN25 "GEL" sau analog
	buc
	1,00

	87
	

	Vana electromagnetica, cu servodirectie (normal оnchisa):Kvs=11,0 m3/h, dP=0,1-20 bar, PN20, N=0,002 kW (230 V) "Danfoss"EV220B sau analog 

	buc
	1,00

	
	000109
	Vana electromagnetica, cu servodirectie (normal оnchisa):Kvs=11,0 m3/h, dP=0,1-20 bar, PN20, N=0,002 kW (230 V) "Danfoss"EV220B sau analog
	buc
	1,00

	88
	

	Vana de bypass,contrapresiune PN16, DN65,dP=0,5-2,5 bar, Kvs= 50 m3/h "Danfoss VFG2 sau analog 

	buc
	1,00

	
	000110
	Vana de bypass,contrapresiune PN16, DN65,dP=0,5-2,5 bar, Kvs= 50 m3/h "Danfoss VFG2  sau analog
	buc
	1,00

	89
	

	Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80 

	buc
	3,00

	
	000111
	Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN80
	buc
	3,00

	90
	

	Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125 

	buc
	3,00

	
	000112
	Vana de tip "Fluture" cu servodirectie: PN16, DN125
	buc
	3,00

	91
	

	Rezistenta electrica,conexiunea pe flanse: N=9,5/14/19 kW(400 V), Drazice sau analog 

	buc
	1,00

	
	00022147112
	Rezistenta electrica conexiune pe flansa: N=9,5/14/19 (400V)
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament principal la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	3.3. Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare 

	
	
	

	92
	3320500000000

	Manometru: P=10 bar, DN150 

	buc
	7,00

	
	3320500000001
	 Manometru: P=10 bar, DN150
	buc
	7,00

	93
	pret furnizor

	Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150 

	buc
	15,00

	
	00021
	Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150
	buc
	15,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Utilaj de control vizual la sistemul de climatizare 
	            
	

	 
	
	3.4. Sistemul de ventilare

	
	
	

	94
	31634867

	 Ventilator industrial pentru canal circular L=180 m3/h; P=80 Pa; N=0,070 kW (230 V); n=2400 rot/min.  RV 125L cu regulatorul de turatii, higrostat, temporizator "Aerostar"  sau analog 

	buc
	1,00

	
	00027
	 Ventilator industrial pentru canal circularL=180 m3/h; P=80 Pa; N=0,070 kW (230 V); n=2400 rot/min. RV 125L cu regulatorul de turatii, higrostat,   temporizator  "Aerostar" sau analog
	buc
	1,00

	95
	00031

	Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat (reglarea fluxului de aer directa,in dependenta de temperatura aerului exterior): L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog 

	buc
	1,00

	
	6546511
	Supapa de aer autoreglabila, dotata cu thermostat L=180 m3/h "Systemair"VTK 160 sau analog
	buc
	1,00

	96
	654616546

	Atenuator de zgomot d 125   

	buc
	1,00

	
	00028
	Atenuator de zgomot d 125 
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total utilaje
	
	

	
	
	Colectarea materialelor
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Utilaje
	            
	


 
	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







