Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Dubasarii Vechi r-nul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrala termica. Termomecanica.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	IA14B
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw 	buc	2,00			
 2	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  	buc	2,00			
 3	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=200 l 	buc	1,00			
 4	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 80 mm (гидравлический уравниватель тип 2)	buc	1,00			
 5	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h   (противомагнитное устройство "Anti Cat" EUV-20)	buc	1,00			
 6	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h   (устройство умягчения воды)	buc	1,00			
 7	IA23A
	Filtru de combustibil lichid (деаэрирующее устройство)	buc	1,00			
 8	IA23A
	Filtru de combustibil lichid	buc	4,00			
 9	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (регулятор давления "после себя" Dn20 mm)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare					
10	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый R2500 Py10кгс/см2, Giacomini)	buc	11,00			
 11	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый R2500 Py10кгс/см2, Giacomini)	buc	6,00			
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый R2500 Py10кгс/см2, Giacomini)	buc	5,00			
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый R2500 Py10кгс/см2, Giacomini)	buc	7,00			
 14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый R2500 Py10кгс/см2, Giacomini)	buc	1,00			
 15	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан предохранительный Ру12, DANFOSS)	buc	1,00			
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан предохранительный Ру12, DANFOSS)	buc	1,00			
 17	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"  (воздухоотводчик автоматический R88Y002 GICOMINI)	buc	6,00			
 18	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный Py10кгс/см2 cod149B2508, Giacomini)	buc	2,00			
 19	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (клапан обратный Py10кгс/см2 cod149B2508, Giacomini)	buc	2,00			
 20	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	16,00			
 21	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm	m	4,00			
 22	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm	m	4,00			
 23	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm	m	4,00			
 24	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm	m	14,00			
 25	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,00			
 26	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,00			
 27	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	16,00			
 28	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,00			
 29	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,00			
 30	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	16,00			
 31	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1 1/2" pentru mascarea strapungerilor (антивибрационные вставки, Danfoss)	buc	4,00			
 32	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 2 1/2" pentru mascarea strapungerilor (антивибрационные вставки, Danfoss)	buc	4,00			
 33	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,00			
 34	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 	m3	0,60			
 35	IzH03B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (шнур теплоизоляционый)	m2	20,00			
 36	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  РСТ	m2	18,00			
 37	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	16,00			
 38	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	16,00			
 39	IzF04G k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (изол в два слоя по холодной изольной мастике)	m2	7,00			
 40	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  (з/к для термом. З К4-2-75)	buc	8,00			
 41	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  (з/к для термом. З К4-1-85)	buc	2,00			
 42	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  (з/к для термом. З К4-5-75)	buc	2,00			
 43	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра З К4-53-75)	buc	18,00			
 44	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm (воздухавод для котла (ведущий))	m	6,00			
 45	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm (воздухавод для котла (ведомый))	m	7,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
46	
	Водогрейный котел на газе фирмы THERMONA тепловой мощностью N=90 кВт, THERM TRIO 90T	buc	2,00			
 47	
	Насос сетевой воды Stratos 40/1-12 PN10, "WILO"	buc	2,00			
 48	
	Бак расширительный мембранный V=200 l,  MaxiVarem LR200	buc	1,00			
 49	
	Гидравлический разделитель typ 2, THERMONA	buc	1,00			
 50	
	Противонакипное магнитное устройство  "Anti CAt"  EUV-20	set	1,00			
 51	
	Комплект каскадной автоматики Therm RC 03, THERMONA	buc	1,00			
 52	
	Устройство умягчения воды для подпитки котельной на базе умягчителей типа MONOBLOC серии SWAN FN 35"/Clack WS1 TC ST производства EURAQUA EUROPE, производительностью 0,5 м3/час 	buc	1,00			
 53	
	Деаэрирующее устройство подп. воды Dn20 mm VENTOJET VGA	buc	1,00			
 54	
	Фильтр для воды Dn65 mm, Py10, Giacomini	buc	1,00			
 55	
	Фильтр для воды Dn40 mm, Py10, Giacomini	buc	2,00			
 56	
	Фильтр для воды Dn20 mm, Py10, Giacomini	buc	1,00			
 57	
	Регулятор давления "после себя" Dn20 mm, Giacomini	set	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: