Renovarea si extinderea apesuctului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Regiei)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-1-TH.S-2-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Montarea retelelor
			
1	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m	98,8000	
 2	AcA06D
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3"   (Труба водоподьемная Дн60 *5)
	m	98,8000	
 3	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Муфта соединительная Дн60*5
	buc	10,0000	
 4	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-50
	buc	1,0000	
 5	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv  a armaturilor,   Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50
	buc	1,0000	
 6	IA18B
	Armaturi fine : manometru 
	buc	1,0000	
 7	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран
	buc	1,0000	
 8	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50
	buc	3,0000	
 9	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный Дн50
	buc	1,0000	
 10	AcA04A
	Montarea  a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm
	m	1,0000	
 11	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala  la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая  ГМ Дн50
	buc	1,0000	
 12	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm  Тройник стальной Дн 57 x 57
	buc	2,0000	
 13	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm
	buc	12,0000	
 14	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D63 x 50mm
	buc	1,0000	
 15	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa si filet D 50 x 32
	buc	2,0000	
 16	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	98,8000	
 		Capitolul 1.2. Constructia caminului
			
17	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1600	
 18	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,9000	
 19	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II  перемещение
	100 m3	0,1100	
 20	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	5,4200	
 21	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	5,4200	
 22	TsC53A
	Compactarea pamintului
	100m2	0,0800	
 23	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2	6,0300	
 24	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15
	m3	0,9000	
 25	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5
	m3	3,6200	
 26	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,0700	
 27	AcD53E1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	put	1,0000	
 28	AcD53E1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	put	1,0000	
 29	AcD53E1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9*
	put	1,0000	
 30	AcD53D1
	Inel de reazem КЦО-1
	put	1,0000	
 31	AcD53E1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1
	put	1,0000	
 32	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L
	buc	1,0000	
 33	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	6,0000	
 34	
	А/цементная труба Дн100 L=600
	buc	1,0000	
 35	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2
	kg	24,8000	
 36	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0300	
 37	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   Сальник Дн50
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.3. Ventilarea
			
38	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	1,0000	
 39	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,0000	
 40	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm  Воздуховод из асбоцементной трубы Дн200
	m	2,0000	
 41	AcA32A
	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din azbociment, avind diametrul de 150 mm  Муфта Дн200
	buc	1,0000	
 42	VA13FG
	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm
	m2	0,7200	
 43	VB28B
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Дн200
	buc	1,0000	
 44	VB08A
	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm   Заслонка
	buc	1,0000	
 45	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusivСетка 20x20
	m2	0,0500	
 46	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala
	m2	1,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
47	07-04-030-01
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130"
	buc	1,0000	
 48	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом
	buc	1,0000	
 49	AcB03B
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 32 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
50	
	Насос погружной "HP6-4-130"  plus panoul de comanda
	buc	1,0000	
 51	
	Contor de apa D 32 mm
	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.