	                                                                                    
	Sistem de climatizare - Sectia Neurologie. "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice"str. Gh. Casu 37, mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-2

(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Reabilitarea fancoiluri

	
	
	

	1
	CL20A

	Grile refulare fancoil EMMETI 3kW 

	buc
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	2,70

	
	2811236306200893
	Grile refulare fancoil EMMETI 3kW
	buc
	18,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,00

	2
	CL20A

	Grile refulare fancoil EMMETI 5kW 

	buc
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	2,70

	
	2811236306200895
	Grile refulare fancoil EMMETI 5kW
	buc
	18,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,00

	3
	IC53B

	Racord flexibil izolat l=0,3m, d3/4 

	buc
	72,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	14,40

	
	287527411900034
	Racord flexibil izolat l=0,3m, d3/4
	buc
	72,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,72

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,44

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	2,88

	4
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu izolatie  K- Flex Al d=3mm 

	m2
	36,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	17,064

	
	1111000100031193
	izolatie  K- Flex Al d=3mm
	m2
	37,08

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	1,62

	5
	RpID02C

	Montarea robinetului cu ventil coltar drept, cu diametrul de 3/4" (Robinet cu bila d3/4) 

	buc
	72,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	29,52

	
	287527420510034
	Robinet cu bila d3/4
	buc
	72,00

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	2,16

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,224

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	2,376

	6
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor  Racord Pexal 20x3/4 , la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" 

	buc
	72,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	61,20

	
	2875274119001
	Fitinguri Racord Pexal 20x3/4
	buc
	72,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,16

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,008

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	3,60

	7
	

	Efectuarea lucrarilor de mentenanta la fancoiluri, spalare, curatare(47 buc) 

	h-om.
	470,00

	
	0001010
	Efectuarea lucrarilor de mentenanta la fancoiluri, spalare, curatare
	h-om.
	470,00

	8
	RpCJ34A

	Spalarea manuala  la fancoiluri 
Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,10

	m2
	144,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,96

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitarea fancoiluri
	            
	

	 
	
	1.2. Reabilitare traseu termic si colectoare

	
	
	

	9
	RpID02C

	Montarea robinetului cu ventil coltar drept, cu diametrul de 3/4" (Robinet cu bila d3/4) 

	buc
	72,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	29,52

	
	287527420510034
	Robinet cu bila d3/4
	buc
	72,00

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	2,16

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,224

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	2,376

	10
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor  Racord Pexal 20x3/4 , la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" 

	buc
	75,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	63,75

	
	2875274119001
	Fitinguri Racord Pexal 20x3/4
	buc
	75,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,25

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,05

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	3,75

	11
	RpID02F

	Montarea robinetului cu ventil , coltar drept, cu diametrul de 2" (Robinet cu bila d=50) 

	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,92

	
	2875274205150
	Robinet cu bila d=50
	buc
	8,00

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,36

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,24

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,52

	12
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Olandez d=50) 

	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	16,24

	
	252315671380
	Fitinguri Olandez d=50
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,432

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,352

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,48

	13
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu izolatie  K- Flex Al d=3mm 

	m2
	36,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	17,064

	
	1111000100031193
	izolatie  K- Flex Al d=3mm
	m2
	37,08

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	1,62

	14
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu izolatie  K- Flex Al d=19mm 

	m2
	40,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	18,96

	
	1111000100031194
	izolatie  K- Flex Al d=19mm
	m2
	41,20

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	1,80

	15
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu izolatie  K- Flex Al d=9mm (strat suplimentar) 

	m2
	80,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	37,92

	
	11110001000319
	izolatie  K- Flex Al d=9mm
	m2
	82,40

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	3,60

	16
	RpIF12B

	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 

	m2
	30,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	35,10

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	3,00

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	5,40

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	3,00

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	3,00

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	3,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,00

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-util
	0,30

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitare traseu termic si colectoare
	            
	

	 
	
	1.3. Reabilitarea sistemei de ventilare

	
	
	

	17
	RpVA35A

	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm   

	m2
	16,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	14,40

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,112

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,32

	18
	RpVC37A

	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg 

	buc
	2,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om.
	13,96

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,20

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,18

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,22

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,20

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,20

	19
	VA02B

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de la 800 pina la 1400mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	12,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	29,52

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,121

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,545

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,121

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,582

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,097

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	16,362

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,364

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,073

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	193,92

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,485

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	54,54

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	193,92

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	193,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,84

	20
	VA02B

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de la 800 pian la 2000 mm  
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	11,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	27,06

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,111

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,50

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,111

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,533

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,089

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	14,999

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,333

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,067

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	177,76

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,444

	
	27104036430001
	Tabla zincata    de 0,7 mm grosime,  cal.I
	kg
	79,992

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	177,76

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	177,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,77

	21
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 

	kg
	60,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13,80

	
	2710700000000
	Metal pentru fixare,
	kg
	60,00

	22
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc 
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,52

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	6,012

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	1,202

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	32,064

	
	252315570036
	Suport elstic ventilator din cauciuc 
	buc
	4,008

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	32,064

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	23
	

	Racord flexibil d315 

	buc
	2,00

	
	00036
	Racord flexibil d315
	buc
	2,00

	24
	

	Racord flexibil d400x700 

	buc
	2,00

	
	00037
	Racord flexibil d400x700
	buc
	2,00

	25
	

	Clapeta de sens d315 

	buc
	1,00

	
	00038
	Clapeta  de sens d=315
	buc
	1,00

	26
	

	Supapa de sens d400x700 

	buc
	1,00

	
	00039
	Clapeta de sens d=400x700
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitarea sistemei de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total capitole lucrari de constructie
	
	

	
	
	Contributii sociale
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Cheltueli directe:
	
	

	
	
	Cheltueli de regie constructii
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montaj 

	
	
	

	
	
	2.1. Reabilitare traseu termic si colectoare

	
	
	

	27
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru 

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,12

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,08

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,048

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,096

	28
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru 

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,12

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,08

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,048

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,096

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitare traseu termic si colectoare
	            
	

	 
	
	2.2. Reabilitarea sistemei de ventilare

	
	
	

	29
	VC06E

	Montarea ventilatoarelor  axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw 

	buc
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	75,14

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,80

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,50

	
	2874115840443
	Piulite hexaf.gros A M 10
	buc
	60,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,60

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,50

	
	2874115820625
	Surub hexagonal uzual M 10 x 80
	buc
	60,00

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,20

	30
	08-02-394-2

	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 

	100 m
	1,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	51,38

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,266

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,21

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,56

	
	1019940
	Splint din sirma
	kg
	0,14

	
	1039163
	Mansoane tensionate
	buc
	5,60

	
	2019404
	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t
	t
	0,07

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	6,86

	
	5009202
	Ancoraj de cablu
	100 buc
	0,112

	
	5009369
	Cleme de cablu
	buc
	16,80

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,574

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	3,15

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,896

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,658

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	29,12

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,626

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,658

	31
	

	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2 

	1stat. cat.
	140,00

	
	10017
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2
	1stat. c
	140,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitarea sistemei de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total lucrari de montaj
	
	

	
	
	Contributii sociale
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Transport materiale
	
	

	
	
	Cheltueli directe montaj:
	
	

	
	
	Cheltueli de regie montaj
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montaj 
	            
	

	 
	
	3. Utilaje

	
	
	

	
	
	3.1. Reabilitare traseu termic si colectoare

	
	
	

	32
	pret furnizor

	Termometru bimetal 0-120*C D100 

	buc
	8,00

	
	00033
	Termomanometru: P=10 bar, T=100 °C, DN150
	buc
	8,00

	33
	pret furnizor

	Manometru 0-0.6 MPa G 1/2 D100 

	buc
	8,00

	
	00032
	Manometru 0-0.6 MPa G 1/2 D100
	buc
	8,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitare traseu termic si colectoare
	            
	

	 
	
	3.2. Reabilitarea sistemei de ventilare

	
	
	

	34
	

	Ventilator DN 315 

	buc
	1,00

	
	00034
	Ventilator DN315
	buc
	1,00

	35
	

	Ventilator D400x700 

	buc
	1,00

	
	00035
	Ventilator d400x700
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitarea sistemei de ventilare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Total utilaje
	
	

	
	
	Colectarea materialelor
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	Total:
	
	

	
	
	
	Total Utilaje
	            
	


 
	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







