Clarificări:
Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70.
Data: 15 mart 2023, 18:04

Subiectul întrebării: Deschiderea pozitiilor din caietul de sarcini

Întrebare:
 
Solicitam dezvaluirea pozitiilor 109 si 111 caietului de sarcini privind prepararea si asternerea amestecului stabilizat cu liant hidraulic - formularul nr.5 cu detalierea resurselor si normelor de consum
Răspuns:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
109	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului de
pamint, h=14cm+piatra sparta de la demolare,
H=6cm, stabilizat cu ciment CEM II/ ALL32.5-
4%	m3		10 958,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	2651122100440	Ciment portland 	kg	89,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 111	DA10B
	Strat rutier din фmestec de pamint, h=14cm+piatra sparta de la demolare, H=6cm, stabilizat cu ciment CEM II/ ALL32.5- 4%, H=20cm, (fara nisip)	m3		10 958,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770