____Reconstructia havuzului din str. N. Titulescu, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	pret de piata
	Valva electromagnetica Hunter PGV-201-B
	buc	16,00	
 2	pret de piata
	Boxa plastic pt robineti Middle Unisera
	buc	16,00	
 3	pret de piata
	Cablu electric cu 5 fire izolare dubla, 2,0 mm
	m	600,00	
 4	pret de piata
	Tub tehnic d16
	m	600,00	
 5	pret de piata
	Controler irigatii 22V 14 zone (exterior) X2-1401-E Hunter (Wi-Fi compatibil)
	buc	1,00	
 6	pret de piata
	Mini-statie meteo cu senzori de ploaie, vant si inghet (MWS-FR) Hunter
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
7	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor
	buc	16,00	
 8	08-02-141-1
	Montare cablu electric cu 5 fire izolare dubla, 2,0 mm
	100 m	6,00	
 9	11-04-002-01
	Montare Controler
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie. Conducte si accesorii
			
10	SD21A
	Aspersor telescopic spray cu dusa Hunter Pros-04*8A
	buc	10,00	
 11	SD21A
	Aspersor telescopic spray cu dusa Hunter Pros-04*10A
	buc	35,00	
 12	SD21A
	Aspersor telescopic spray cu dusa Hunter Pros-04*17A
	buc	6,00	
 13	SD21A
	Aspersor telescopic spray cu dusa Hunter Pros-04*ss-530
	buc	10,00	
 14	SD21A
	Aspersor telescopic rotativ PGJ-04
	buc	10,00	
 15	SD21A
	Aspersor telescopic rotativ PGP-ADJ-04
	buc	55,00	
 16	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 16 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului
	m	400,00	
 17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, SDR17 PN16 cu diametrul de 32x3 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului
	m	2 000,00	
 18	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, SDR11 PN16 cu diametrul de 40x3,8 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului
	m	250,00	
 19	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de D75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului 
	m	20,00	
 20	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de D90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului 
	m	40,00	
 21	AcA54A
	Colier de bransare D32mmx3.4
	buc	120,00	
 22	AcA54A
	Cot egal 32x32 mm PE PN16
	buc	20,00	
 23	AcA54A
	Cot egal 40x40 mm PE PN16
	buc	9,00	
 24	AcA54A
	Cot cu filet 40 mmx2" M PE PN16
	buc	7,00	
 25	AcA54A
	Mufa egala 32x32 PE PN16
	buc	15,00	
 26	AcA54A
	Mufa egala 40x40 PE PN16
	buc	15,00	
 27	AcA54A
	Mufa cu filet 32 mmx1" M PE PN16
	buc	16,00	
 28	AcA54A
	Mufa cu filet 40 mmx2" M PE PN16
	buc	9,00	
 29	AcA54A
	Teu egal 32x32x32 PE PN16
	buc	30,00	
 30	AcA54A
	Teu egal 40x40x40 PE PN16
	buc	15,00	
 31	AcA54A
	Teu cu filet 32 mmx2" Mx50 PE PN16
	buc	20,00	
 32	AcA54A
	Teu cu filet 40 mmx1/2" Mx63 PE PN16
	buc	24,00	
 33	AcA54A
	Dop DN32 PE PN16
	buc	30,00	
 34	AcA54A
	Dop DN40 PE PN16
	buc	56,00	
 35	AcA54A
	Cot PVC pentru teava prelungitoare Hunter HSBE-050
	buc	200,00	
 36	AcA54A
	Cot PVC pentru teava prelungitoare Hunter HSBE-075
	buc	120,00	
 37	AcB01A
	Montarea Supapa din alama filet 50 mm Fx 50 mm F
	buc	1,00	
 38	AcA52A
	Banda de teflon pu etansare
	m	100,00	
 39	AcB01A
	Montarea Robinet cu bila PP filet 50 mm Fx 50 mm F
	buc	1,00	
 40	GD54A1
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20 mm. Valva de drenaj PE cu filet si plasa integrata acoperita 3/4M
	buc	30,00	
 41	GD54A1
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20 mm. Valva conexiune rapida P-33 cu cheie speciala 3/4M
	buc	2,00	
 42	AcA54B
	Falgulet pu marcaj verde
	buc	100,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.