Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reconstructia acoperisului, schimbarea timplariei si termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat	Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia mun.Comrat, str.Pobeda, 50	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Демонтажные рвботы
					
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Разборка рубероида
	m2			34,10
—————
33,50	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Demontare strat suport pe acoperis gr. 40 mm
	m2			15,40
—————
15,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Разборка утепления из керамзита т.50-100 мм
	m3			54,40
—————
51,00	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	30,00	0,60	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80	
4	RpIzC45D
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor Desfacerea izolatiei din Vata minerala gr. 100 mm
	m2			33,95
—————
32,50	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	50,00	32,50	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	30,00	0,60	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea stratului suport de pe acoperis gr. 30 mm
	m2			15,40
—————
15,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40	
6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn usi 
	m2			20,97
—————
20,97	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	50,00	10,48	
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ferestre si vitraje
	m2			20,97
—————
20,97	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	50,00	10,48	
8	RpCI42Af
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. демонтаж отливов
	m			7,10
—————
7,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
9	RpCI42Af
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. демонтаж подокоников
	m			7,10
—————
7,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfaceri de tencuieli la fasad 2901.5 m2 si glafuri 3098 m/l 185 m2)
	m2			13,60
—————
13,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfaceti tencuieli exterioare la ventcanale)
	m2			13,60
—————
13,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
12	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Разборка бетонного надцокольного бортика 125,1 мп
	m3			444,00
—————
442,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	10,00	1,50	
13	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. d(emontarea tablei zincate de pe parapet 0,5 m)
	m2			44,25
—————
44,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25	
14	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Desfacere copertine parasolare la ferestre 496 buc. schindura)
	m3			122,00
—————
122,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00	
15	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea tablei zincade de pe copertine parasolare cu recuperare)
	m2			44,25
—————
44,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25	
16	Прим
	Мусор
	m3			0,00
—————
0,00	
17	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погруска мусора на а/с экскаватором)
	100 m3			650,00
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00	
18	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (погруска мусора на а/с вручную)
	t			27,50
—————
27,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50	
19	TsI50A5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t			26,50
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50	
		2. Ремонт сонцезошитных злементов витражей
					
20	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  (очистка оц. листа солнцезашитных злементов витражей)
	m2			10,00
—————
7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,3000	10,00	3,00	
21	CN24A
	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual ( Vopsirea tablei zincate pentru copertine parasolare elemente vitraj)
	m2			24,40
—————
16,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	50,00	16,50	
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,2200	30,00	6,60	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	13,00	1,30	
22	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (пробивка отверстий для установки швеллера №5)
	buc			15,00
—————
15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00	
23	CL03A
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швеллер №5 для усиления витражей)
	t			16 114,67
—————
952,08	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	15,2000	50,00	760,42	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,83	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	50,00	47,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	50,00	47,92	
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	32,00	16,00	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	16,00	1,33	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,00	2,00	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	13,00	16,25	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,5000	10,00	5,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	120,00	110,00	
24	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 2 слоя по грунтовке ГФ-021)
	t			706,12
—————
322,92	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,92	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	194,79	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,50	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,83	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,33	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	30,00	28,75	
		3. Ремонт вентшахт
					
25	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tablei zincate de murdarii)
	m2			10,00
—————
7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,3000	10,00	3,00	
26	CN24A
	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Vopsirea tablei zincate)
	m2			24,40
—————
16,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	50,00	16,50	
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,2200	30,00	6,60	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	13,00	1,30	
27	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Штукатурка ц.п.р М-100
	m2			76,42
—————
60,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	160,00	3,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	60,00	0,30	
		4. Проемы
					
28	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv Ferestre din aluminiu TERMOPAN LQW-E
	m2			1 823,96
—————
55,00	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,0000	50,00	50,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,00	49,35	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	30,00	7,41	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
29	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice
	m			124,18
—————
18,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
30	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери апюминевые TERMOPAN LQW-E)
	m2			2 597,92
—————
47,52	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,8500	50,00	42,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,03	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	34,95	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,26	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19	
31	08-03-605-1
	Ventilator (Установка клапана ПО-400 вент)
	buc			114,20
—————
62,00	
	1	Muncitor	h-om	1,2400	50,00	62,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200	1 000,00	20,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00	
		5. Внутренняя отделка отковов
					
32	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Tencuire glaf interior mortar М 150
	m2			76,42
—————
60,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	160,00	3,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	60,00	0,30	
33	CF50B k=0,6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь "Cnfаuff б=3мм
	m2			45,74
—————
36,60	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	36,60	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	8,57	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,47	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,10	
34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна)
	m2			22,90
—————
10,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Grunduire glafuri
	m2			4,40
—————
1,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
36	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Vopsire glafuri)
	m2			33,20
—————
15,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,50	
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	30,00	3,60	
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil	kg	0,3000	25,00	7,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
		6. Кровля
					
37	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minarala TEHNORUF gr. 100 mm Y=130 kg/m3
	m2			206,47
—————
4,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	170,00	171,70	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,00	0,63	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,36	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	10,00	10,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20	
38	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula paraizolatie)
	m2			17,21
—————
1,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	15,00	16,20	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01	
39	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  Strat suport mortar M-50 gr. 20 mm
	m2			46,24
—————
12,50	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	160,00	4,48	
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	8,6700	1,40	12,14	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	850,00	17,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
40	IzF11A
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Cheramzit gr.40 mm pina la 150 mm)
	m3			1 539,30
—————
80,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50	
	2710912611607	Zgura	kg	728,0000	2,00	1 456,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80	
41	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  strat suport mortar M-100 gr. 50 mm
	m2			46,24
—————
12,50	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	160,00	4,48	
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	8,6700	1,40	12,14	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	850,00	17,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
42	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2			6,50
—————
2,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00	
43	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  Кровленныи ковер Рубероид ПНП 400-1,4 diler pe ard. 4.0
	m2			187,80
—————
34,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50	
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	60,00	144,90	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60	
44	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оц. кровленная сталь для парапетов
	m2			161,06
—————
40,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	20,00	116,55	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
		7. Наружная отделка
					
		7.1. Фасад
					
45	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Крепежные елементы Угалок стальной
	kg			43,84
—————
10,50	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	50,00	10,50	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	30,00	31,51	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
46	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Монтаж вентилируемой фасаднои системы с утеплением с использованием гироветрозашитной пленкой)
	m2			811,83
—————
83,85	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	83,85	
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	450,00	495,00	
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	170,00	175,10	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90	
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	5,00	37,50	
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,00	2,29	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	10,00	0,40	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	10,00	2,75	
	2940520004058	Masina de taiat cu disc 	h-ut	0,0044	10,00	0,04	
47	CL53A
	(К=0,8 h-om; h-ut) Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы Без утепления)
	m2			792,98
—————
67,08	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	67,08	
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	450,00	495,00	
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	170,00	175,11	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90	
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	5,00	37,50	
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,00	1,83	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	10,00	0,32	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	10,00	2,20	
	2940520004058	Masina de taiat cu disc 	h-ut	0,0044	10,00	0,04	
48	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			44,09
—————
37,50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,05	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,80	3,60	
		7.2. Цоколь
					
49	IzA05E
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 L.c si Alorex 102  (un strat final pe suprafete de beton vopsite) Клей 3-4 мм
	m2			27,61
—————
9,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1900	50,00	9,50	
	2462106110314	Lac aracetal B55 lc NII 7414-78	kg	0,2230	80,00	17,84	
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0270	10,00	0,27	
50	IzF10C
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale (пенополистирол лпотностью 26 кг/м3 т.80 мм)
	m2			212,43
—————
8,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	50,00	8,00	
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	170,00	171,70	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	2,00	0,66	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	12,00	19,80	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	100,00	0,06	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	10,00	11,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20	
51	CK35C
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбепь)
	buc			8,50
—————
5,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	50,00	5,50	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	3,00	3,00	
52	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  штукатурка по сетке 3ВР-1 150*150
	m2			172,97
—————
115,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,00	0,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00	
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,00	3,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	160,00	5,92	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800	13,00	4,94	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24	
53	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Облицовка цоколя бетонной плиткй поб косоуцкий камень)
	m2			287,98
—————
122,50	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	1,00	20,00	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
54	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  Бетон В-12,5
	m3			1 170,58
—————
225,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50	
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250	850,00	879,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,50	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
55	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Арматура А III шаг 200 L 250 mm)
	kg			33,34
—————
10,50	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	50,00	10,50	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	20,00	21,01	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
56	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2			677,18
—————
60,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	6 000,00	600,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	10,96	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,46	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.