CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  DETS Botanica 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a salii de sport la L.T. Mircea cel Bătrîn 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie 
	
		1.1. Lucrari de reparatie
	
		1.1.1. Pereti
	
1	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	850,0000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	431,1900
	
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	15,0000
	
4	CD67B
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului peste 4 m
	m3	10,8000
	
5	CF15A k=2,0
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	431,1900
	
6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	431,1900
	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	431,1900
	
8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	431,1900
	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	431,1900
	
10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	431,1900
	
11	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	431,1900
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	431,1900
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   ( Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)
	m2	220,0000
	
14	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)
	m2	211,1900
	
15	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	2,0000
	
16	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	431,1900
	
17	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	125,0000
	
18	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: protectia ferestre cu grila metalica
	kg	346,8000
	
19	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)
	m2	97,3000
	
20	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) protectia ferestre cu plasa metalica(Plasa zincata 35*35mm D=2,5 mm)
	m2	97,3000
	
		1.1.2. Pardoseli
	
21	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	304,4200
	
22	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	76,0000
	
23	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3	4,6200
	
24	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida( Scinduri de rasinoase Calitatea A)
	m2	304,4200
	
25	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m	76,0000
	
26	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	23,1400
	
27	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	23,1400
	
28	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)
	m2	304,4200
	
		1.1.3. Tavane
	
29	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	350,6300
	
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	350,6300
	
31	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	350,6300
	
32	CF53B k-5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	350,6300
	
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	350,6300
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	350,6300
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	350,6300
	
36	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	350,6300
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	350,6300
	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)
	m2	350,6300
	
39	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	155,0000
	
40	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	350,6300
	
		1.1.4. Timplarie
	
41	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,usi)
	m2	191,3000
	
42	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,6000
	
43	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu punte termica confectionate din  profil de aluminiu ALUTECH sau analog ca calitate)
	m2	12,3000
	
44	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (geam termopan Lowe, profil 60 mm,armarea profilului 1,5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, )
	m2	169,4000
	
45	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	196,4400
	
46	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	196,4400
	
47	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	57,4000
	
48	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	75,7000
	
49	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	169,4000
	
		1.2. Ventilarea
	
50	VC07B
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw  Вентилятор осевой канальный
 C-OZA-P-035-4-220
	buc	2,0000
	
51	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm     Клапан обратный C-OZA-KOL-035
	buc	2,0000
	
52	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm  (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм)
	m2	18,0000
	
		1.3. Incalzirea
	
53	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	40,7500
	
54	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	48,0000
	
55	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	8,0000
	
56	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Radiatoare din fonta МС 140
	m2	46,7500
	
57	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2	46,7500
	
58	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     Футорки
	buc	24,0000
	
59	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	48,0000
	
60	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)
	buc	50,0000
	
61	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr  d 25)
	buc	8,0000
	
62	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d 25 mm)
	buc	8,0000
	
63	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR 25 х d 3/4)
	buc	8,0000
	
64	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord 3/4)
	buc	32,0000
	
65	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	8,0000
	
66	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet  Maievschii)
	buc	4,0000
	
67	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet d 3/4 mm
	buc	16,0000
	
68	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	24,0000
	
69	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	30,0000
	
70	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	36,0000
	
71	RpIE05A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"
	m	36,0000
	
72	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2	13,0000
	
		1.4. Lucrari diverse
	
73	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	45,0000
	
74	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	45,0000
	
75	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	45,0000
	
		2. Lucrari de electricitate
	
76	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	10,0000
	
77	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	9,0000
	
78	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp
	m	250,0000
	
79	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	20,0000
	
80	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	20,0000
	
81	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	400,0000
	
82	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	400,0000
	
83	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	7,0000
	
84	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	7,0000
	
85	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu
	buc	3,0000
	
86	RpEE17D
	Montarea prizelor
	buc	6,0000
	
87	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate
	buc	1,0000
	
88	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp
	m	480,0000
	
89	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	150,0000
	
90	RpEA01B
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm
	m	630,0000
	
91	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Proiector 150 W  LED  cu gratar metalic  de protectie)
	100 buc	0,1000
	
92	Pret de piata
	Proiector 150 W  LED  cu gratar metalic  de protectie
	buc	10,0000
	
93	08-03-526-1
	Automat tip C16
	buc	2,0000
	
94	08-03-526-1
	Automat tip B10
	buc	2,0000
	
95	RpEA01B1
	Montarea canalelor de protectie cabluri(Cablu canal)
	m	180,0000