Reconstructia capitala a gradinitei nr 166 din or. Chisinau, sect. Buiucani, str. N. Costin, 63/3, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
LOTUL - 2. Lucrari de pavaj

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de pavaj
			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton - Borduri mici
	m	350,000	
 2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	26,800	
 3	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	26,500	
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - Incarcarea materialelor demolate
	100 m3	0,603	
 5	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	109,800	
 6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,110	
 7	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	185,400	
 8	TsE01C
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare
	100m2	2,600	
 9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,276	
 10	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip - H=0.10 m
	m3	25,500	
 11	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Grosime b=50 mm, vibropresat
	m2	255,000	
 12	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	0,276	
 13	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100.20.8 - vibropresat
	m	310,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                              ION VRINCEAN	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.