____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS s. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS s. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie sistemului de incalzire la Gradinita nr. 104
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Incalzirea
	
1	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m	40,200
	
2	RpIC17A
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm
	m	402,000
	
3	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	80,000
	
4	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	288,000
	
5	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	55,000
	
6	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm
	buc	48,000
	
7	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	48,000
	
8	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	83,000
	
9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1 1/2"
	buc	12,000
	
10	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	308,000
	
11	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm
	buc	98,000
	
12	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm
	buc	42,000
	
13	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32x25x32mm
	buc	104,000
	
14	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	302,000
	
15	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	103,000
	
16	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm
	buc	120,000
	
17	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm
	buc	21,000
	
18	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	95,000
	
19	IB05A
	Radiatoare din bimetal 500/80, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv
	buc	72,000
	
20	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	216,000
	
21	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	104,000
	
22	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord demontabil 25x3/4)
	buc	104,000
	
23	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)
	buc	52,000
	
24	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop p/ru radiator)
	buc	208,000
	
25	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator 1
	buc	26,000
	
26	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc
	buc	26,000
	
27	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul   Americanca 32x1"mm
	buc	12,000
	
28	RpID02D
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet bila cu olandez 1"
	buc	12,000
	
29	RpID02B
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Robinet de scurgere
	buc	9,000
	
30	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25
	buc	12,000
	
31	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	103,000
	
32	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"
	m	391,000
	
		1.2. Lucrari de finisare
	
33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	15,000
	
34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	15,000
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,000
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	15,000
	
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea Mattlatex lavabila )
	m2	15,000