CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Cruglic
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Cruglic raionul Criuleni
3. Obiectul achiziţiilor: Reparația parțială a străzii Tricolorului din cadrul Primăriei Cruglic raionul Criuleni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie a strazii
	
1	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	185,0000	
2	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	9,2500	
3	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (borduri)
	m3	11,7000	
4	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (borduri)
	t	44,4000	
5	TsC02D11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
	100 m3	1,9670	
6	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.25km  k=0.25
	t	398,4600	
7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm  
	m3	138,7500	
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 
	t	0,6013	
9	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	925,0000	
10	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 
	t	0,2775	
11	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	925,0000	
12	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 7cm (bordiri)
	m3	5,1800	
13	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
	m	370,0000	
		2. Reparatia  gropilor
	
14	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2	20,0000	
15	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala
	m2	20,0000