____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic V.Alexandrii
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii si reparatii.	
		1.1. Demolari	
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	146,0780
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	319,7900
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	96,1800
	
4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardoseli	m2	96,1800
	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	96,1800
	
6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,8500
	
7	RpCK42E
	Desfacerea plintelor
	m	95,3100
	
8	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(lift pentru produse alimentare)	kg	182,5600
	
9	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (grila de protectie a usii de intrare)	kg	21,9300
	
10	TrB01A1-8
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	125,0000
	
11	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	125,0000
	
		1.2. Consolidare goluri placi.	
12	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000
	
13	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	2,7000
	
14	RpCD02C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	42,6200
	
15	RpCB04B1
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	0,8100
	
		1.3. Tavane	
16	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	96,1800
	
17	CF53B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	96,1800
	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,1800
	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	96,1800
	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	96,1800
	
21	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	96,1800
	
22	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	105,3100
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	96,1800
	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,1800
	
		1.4. Pereti	
25	CD72C
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Placi ghips-carton 12.5, rezistent la umezeala)	m2	18,4100
	
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	319,7900
	
27	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	319,7900
	
28	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	319,7900
	
29	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	320,0000
	
30	CI09A
	Placaj din placi de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv	m2	338,4400
	
31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,6000
	
32	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,6000
	
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,6000
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,6000
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	36,6000
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,6000
	
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,6000
	
		1.5. Pardoseli	
38	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	92,2670
	
39	CG01A k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	96,1800
	
40	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	288,5400
	
41	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm	m2	96,1800
	
		1.6. Tamplarie	
42	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,0600
	
43	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1700
	
44	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,6200
	
45	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	10,0000
	
46	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: (grila usii de intrare)	kg	21,9300
	
47	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1,3000
	
		1.7. Reparatie glafuri ferestre	
48	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,6280
	
49	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,6280
	
50	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,6280
	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	15,6280
	
52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,6280
	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,6280
	
54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,6280
	
		1.8. Diverse lucrari	
55	TrB01A1-8
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	41,8000
	
		2. Lucrari de electricitate	
		2.1. Lucrari de demontare si montare	
56	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	36,0000
	
57	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	16,0000
	
58	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	8,0000
	
59	RpEP11A
	Demontarea contorului in punct de alimentare
	buc	1,0000
	
60	RpEP12A
	Montarea contorului in punct de alimentare (existent)	buc	1,0000
	
61	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,2000
	
62	Pret
	Corpuri de iluminat LED  Plafon (600x600)
	buc	20,0000
	
63	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,5000
	
64	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000
	
65	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,3000
	
66	Pret
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	280,0000
	
67	Pret
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	170,0000
	
68	Pret
	Cablu - 5 x 10 mmp
	m	50,0000
	
69	Pret
	Cablu - 5 x 35 mmp
	m	30,0000
	
70	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,3000
	
71	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,8000
	
72	Pret
	Tub flexibil (gofra 20mm)
	m	330,0000
	
73	Pret
	Tub flexibil (gofra 26mm)
	m	50,0000
	
74	Pret
	Tub flexibil (gofra 37mm)
	m	30,0000
	
75	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1200
	
76	Pret
	Intreruptor cu o clapa
	buc	12,0000
	
77	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,2600
	
78	Pret
	Priza 220
	buc	26,0000
	
79	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,1100
	
80	Pret
	Priza 380
	buc	11,0000
	
81	Pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	49,0000
	
82	08-03-591-9
	Cutie de distributie
	100 buc	0,1000
	
83	Pret
	Cutie de distributie
	buc	10,0000
	
84	08-03-572-9
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850	buc	1,0000
	
85	08-03-524-2
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc	1,0000
	
86	08-03-526-1
	Automat B16
	buc	5,0000
	
87	08-03-526-1
	Automat C16
	buc	3,0000
	
88	08-03-526-8
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 400 A, BA88-35 3P250A 35kA	buc	1,0000
	
89	08-03-526-7
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	14,0000
	
90	08-03-526-2
	Separator de sarcina 40A
	buc	1,0000
	
91	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, (cilindru din otel d=20mm 20*4=110m)	10 buc	1,0000
	
92	pret
	Otel rotund 20mm
	m	9,0000
	
93	pret
	Placa din otel  20x4mm
	m	25,0000
	
		2.2. Utilaj	
94	Pret
	Panou din metal ЩРН-48 IP31 pentru 48 autoamte
	buc	1,0000
	
95	Pret	Panou ПР-2 (1140*650*180) IP31	buc	1,0000	
96	Pret
	Automat B16
	buc	5,0000
	
97	Pret
	Automat C16
	buc	3,0000
	
98	Pret
	Separator de sarcina BA88-35 3P250A 35kA
	buc	1,0000
	
99	Pret
	Separator de sarcina BA47-29 3P32A 4,5kA
	buc	12,0000
	
100	Pret
	Separator de sarcina  ВН-32 3P 100A
	buc	1,0000
	
101	Pret
	Separator de sarcina 40A
	buc	2,0000
	
102	Pret
	Automat diferential 1P+N  C 30 мА 40 A
	buc	6,0000
	
		3. Apa si Canalizare	
		3.1. Demontare	
103	SE11A к -0,5зарплаты
	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze,  avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg      демонтаж плиты	buc	2,0000
	
104	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")
	m	75,0000
	
105	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m	20,0000
	
106	RpSD01B
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"  (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")	buc	14,0000
	
107	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	12,0000
	
108	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	14,0000
	
109	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм)	buc	2,0000
	
110	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности)	buc	2,0000
	
111	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	4,0000
	
112	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющего)	buc	2,0000
	
		3.2. Montare	
113	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	80,0000
	
114	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	45,0000
	
115	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm  Резьба  Ф 1	buc	2,0000
	
116	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"    американка1"	buc	2,0000
	
117	SA33C
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/2")	buc	6,0000
	
118	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000
	
119	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	40,0000
	
120	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000
	
121	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000
	
122	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
	
123	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000
	
124	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc	18,0000
	
125	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	6,0000
	
126	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   Колено ф 110	buc	6,0000
	
127	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110	buc	3,0000
	
128	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия ф 110	buc	2,0000
	
129	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110	buc	5,0000
	
130	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Переход ф 110 / 50	buc	5,0000
	
131	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Троиник 50	buc	8,0000
	
132	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Половой трап полипропиленовый, решотка нержавейка ф 50 мм)	buc	4,0000
	
133	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) нержавейка с доской	buc	1,0000
	
134	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Мойка (на одно отделение) , из нержавеющей стали 740 мм на 480  мм	buc	2,0000
	
135	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	25,0000
	
136	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	4,0000
	
137	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	12,0000
	
138	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР  -1")	buc	2,0000
	
139	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"  (Кран )	buc	8,0000
	
140	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	
141	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб  Ф 32 х 6	m	45,0000
	
142	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)	buc	1,0000
	
143	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа полиметалкриловая 900 х 900	buc	1,0000
	
144	SE16A
	Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa,  avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900х700х800 мм)	buc	1,0000
	
145	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete    ( Электроводонагреватель, заказчика	buc	1,0000
	
146	SE20A
	Spalator degresor din tabla  inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями,	buc	1,0000
	
147	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр Ф 20	set	1,0000
	
148	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под  давлением,  систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных  труб, диаметром 3/8"-2" )	m	125,0000
	
149	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их оцинкованных, стальных, продольносварных труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	12,5000
	
150	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	3,2000
	
		4. Incalzire	
151	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	40,0000
	
152	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,0000
	
153	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  заказчика	buc	4,0000
	
154	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,0000
	
155	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (	buc	40,0000
	
		5. Ventilare	
		5.1. Lucrari de ventilare. Constructie	
156	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	250,0000
	
157	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm	m2	24,0000
	
158	RpVA37A
	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm	m2	3,0000
	
159	RCsB30S  k-5
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din
beton marca pina la 500, utilizind masina cu
foreza-carota diamantata cu diametrul de: 350
mm	buc	2,0000
	
160	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка А2 ОРГ 400*300	buc	4,0000
	
161	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si
montate in zidarie Решетка металлическая накладная МВМ 200*200	buc	2,0000
	
162	VA22A
	Fixari(крепления воздуховодов)
	kg	40,0000
	
163	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mmmm  Гибкая вставка  RFL 35\60\35 ф 315 мм.	buc	4,0000
	
164	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mmmm Гибкая вставка  RFL 35\60\35 ф 250 мм.	buc	4,0000
	
165	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm   0,5 мм	m2	25,0000
	
166	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm      0,7 мм	m2	2,5000
	
167	VA14B2
	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (	m2	11,2000
	
168	VB01A
	Clapeta de reglare,  обратный клапан CS ф 250 L=265	buc	2,0000
	
169	VB01A
	Clapeta de reglare,  обратный клапан CS ф315	buc	2,0000
	
170	VB01A
	Clapeta de reglare,  Светофор  SV K Ф 250 мм	buc	2,0000
	
171	VB01A
	Clapeta de reglare,  Светофор  SV K ф315
	buc	2,0000
	
172	VB01A
	Clapeta de reglare,  Дроссель клапан (ручная заслонка)  CRMф 250  L=300	buc	1,0000
	
173	VB01A
	Clapeta de reglare,  Дроссель клапан (ручная заслонка)  CRM  ф 315  L=350	buc	1,0000
	
174	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm Пенофол Тип С 05*600*30 самоклейка	m2	12,5000
	
		5.2. Instalatie de alimentare cu caldura P-1	
175	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" de45x2,5mm	m	32,0000
	
176	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,0000
	
177	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm  кран Ф 40	buc	2,0000
	
178	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	2,0000
	
179	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)	buc	10,0000
	
180	AcA25A
	Отвод стальной d40
	buc	10,0000
	
181	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)	buc	2,0000
	
182	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" " (Шаровый кран d=15mm-дренаж)	buc	2,0000
	
183	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль спускной d15mm 15кч 18п2)	buc	2,0000
	
184	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	4,5000
	
185	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, (Плиты минватныепрошивные М-75 толщ.50мм	m2	15,0000
	
186	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	15,0000
	
		5.3. Lucrari de ventilare.Montarea	
187	VB30A2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizateЗонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200х1200х450h мм
  с жироуловителем	m2	1,5000
	
188	VB30A2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800х700х450h мм  с жироуловителем	m2	0,5600
	
189	VC07C
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip
VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2
kg cu motor de 1,5 - 5,5 kwВентилятор канальный "VENTS" ВК 250 (1080 m3 - до 350 Па) 173 Ватт	buc	2,0000
	
190	VC07C
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip
VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2
kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный "VENTS" ВКС 315 (1700 m3 - до 650 Па) 310 Ватт	buc	2,0000
	
191	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Вентилятор 100Sturbo N=16Вт,L=50м3/ч "Vents	buc	1,0000
	
192	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kwВентилятор бытовой "Vents" 125 С (180 m3 - до 55 Па - 16 Вт)	buc	1,0000
	
193	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci
filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg
Калорифер водяной "VENTS" НКВ 500-250-2	buc	1,0000
	
194	VB07B1
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Кассета фильтр  CFRC ? 355 мм 420x420 L=320 мм	buc	1,0000
	
195	VB07B1
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate  Фильтр гофрир.  FPO 420x420 к ? 355 мм	buc	1,0000
	
196	VB18B
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul
2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250	buc	2,0000
	
197	RpED01A2
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablour  iКабель ПВС 2х0,75 мм2 (до 1,65 кВт) без земли 1Ф	m	120,0000
	
198	RpED01A2
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablour  iКабель ПВС 3х1,5 мм2 (до 3,3 кВт) с землей 1Ф	m	60,0000
	
199	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,ЩРн-24	buc	1,0000
	
200	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4	buc	1,0000
	
		6. Utilaj	
201	
	Вентилятор канальный "VENTS" ВК 250 (1080 m3 - до 350 Па) 173 Ватт	buc	2,0000
	
202	
	Вентилятор канальный "VENTS" ВКС 315 (1700 m3 - до 650 Па) 310 Ватт	buc	2,0000
	
203	
	Вентилятор бытовой "Vents" 100 С (95 m3 - до 35 Па - 14 Вт)	buc	1,0000
	
204	
	Вентилятор бытовой "Vents" 125 С (180 m3 - до 55 Па - 16 Вт)	buc	1,0000
	
205	
	Калорифер водяной "VENTS" НКВ 500-250-2	buc	1,0000
	
206		Заслонка D=250	buc	2,0000	
207		Глушитель DT LDC 250	buc	2,0000	
208	
	Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания)	buc	2,0000
	
209		Фильтр гофрир.  FPO 420x420 к ? 355 мм	buc	1,0000	
210	
	Кассета фильтр  CFRC ? 355 мм 420x420 L=320 мм	buc	1,0000
	
211	
	Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания)	buc	1,0000
	
212	
	Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4	buc	1,0000
	
213	
	Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800х700х450h мм с  жироуловителем	buc	1,0000
	
214	
	Зонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200х1200х450h мм с жироуловителем	buc	1,0000
	
215	
	Водомер Ф 20	buc	1,0000
	
216	
	(Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900х700х800 мм)	buc	1,0000
	
217	
	(Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями,	buc	1,0000