Primaria Gratiesti. Reparatia pardoselei sala sportiva.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2003

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	130,000	
 2	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	4,000	
 3	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero(tumbe)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	28,080	
 4	CG04A
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase . Grosimea  42 mm.
	m2	130,000	
 5	CG06A
	Plinte din lemn , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m	46,000	
 6	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	130,000	
 7	TrB01A1-2
	Transportul materialelor , cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m(pe santier)
	t	13,400	
 8	TrI1AC02A1
	Incarcarea materialelor in camion
	t	6,700	
 9	TsI50H
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km 
	t	6,700	

	                                                                                                         

    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.