CAIET DE SARCINI
pentru achiziţionarea serviciilor de instalare de echipament de distribuţie 
şi de comandă a energiei electrice

„12” martie  2021                                                                                                                                mun. Bălți
Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI
IDNO: 1007601000676
Persoana responsabilă: 
-	Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,
-	 tel.(0231) 2-03-69, 079903633;
Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de instalare de echipament de distribuţie 
                              şi de comandă a energiei electrice
Cod CPV: 51112000-0

№ 
crt.	Simbol norme, cod  resurse  	Denumirea 
Bunurilor/serviciilor       	U.M.	Cantitate	
1	2	3	4	5	
1	08-03-573-4
	Demontarea dulap (pupitru) de comanda 	buc	7,000	
 2	08-03-526-2
	Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000	
 3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	4,000	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	56,000	
 5	08-03-525-10
	Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 100	set	1,000	
 6	08-03-525-9
	Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A	set	2,000	
 7	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,000	
 8	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A	buc	1,000	
 9	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,240	
 10	08-02-390-1
	Canale din masa plastica, avind dimensiunile 40 mm	m	4,000	
 11	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,920	
 12	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,580	
 13	08-02-144-3
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,200	
 14	08-02-144-5
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,120	
 15	08-02-144-5
	Reconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,120	
 16	08-02-144-3
	Reconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,120	
 17	08-02-144-2
	Reconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,640	
 18	08-02-144-1
	Reconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,360	
 19	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,059	
 20	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 шт.	0,800	
 21	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,440	
 22	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	
 23	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,600	
 24	08-03-572-5
	Demontarea bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,000	
 25	08-03-572-4
	Demontarea bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000	buc	1,000	
 26	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,450	
 27	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	1 km	0,135	
 28	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. 	1000 m	0,055	
 29		Canal metalic 60x40	m	24,000	
 30		Шина соединительная FORK 	m	5,900	
 31		Electrod legare pamint D16	buc	8,000	
 32		Conductori de legare pamint D12	m	44,000	
 33		Cablu AVVG 5x25	m	20,000	
 34		Гильза диам 4	buc	26,000	
 35		Conductor SIP 3x35+1x50	m	55,000	
 36		Cablu АВВГтр 3х6	m	135,000	
 37		Cablu AVVG 5x50	m	60,000	
 38		Furtun metalic 40	m	45,000	
 39		М/к крепления СИП	buc	22,000	
 40		Clema EA 1500	buc	4,000	
 41		Banda de otel F 20-07	m	4,000	
 42		Clama pentru banda A 200	buc	4,000	
 43	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,410	
 44	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,500	
 45	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,410	
 46	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	
 47	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,080	
 48	08-03-573-4
	Demontarea dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 300х100х100	buc	1,000	
 49	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000	buc	1,000	
 50	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000	
 52	08-03-525-5

	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4
	set	1,000	
 53	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	
 54	08-03-574-3
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2	100 fire	0,080	
 55	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,080	
 56		Кабель АПвБбШп-1- 4х50	m	50,000	
 57		Кабель АВВГ 4х35	m	8,000	
 58		Кабель КВВГ 7х1,5	m	8,000	
59	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	11,500	
 60	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	11,500	
 61	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	
 62		Nisip	m3	2,000	
 63		Caramida	buc	200,000	
64		Щит распределительный на 24 модуля	buc	2,000	
 65		Automat BA47-29 1P 	buc	43,000	
 66		Automat BA47-29 3P 	buc	18,000	
 67		Intrerupator BH 32,3P,100A	buc	2,000	
 68		Щит освещения на 12 модулей	buc	2,000	
 69		Intrerupator BH 32,3P,63A	buc	2,000	
 70		Sina N PE	buc	4,000	
 71		ШР с рубильником 250 А	buc	1,000	
 72		Шкаф с рубильником на 100А	buc	1,000	
 73		Sina N PE	buc	3,000	
 74		Din Reica	m	6,000	
 75		Шкаф АВР заказчика	buc	1,000	
 76		Щит распределительный на 18 модулей	buc	1,000	
 77		Динрейка	m	0,500	
 78		Предохранитель ПН 2-250,100А	buc	3,000