CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul Președintelui raionului Strășeni      
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul Președintelui raionului Strășeni   
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019-2020 ,, Drum de acces la drumul național R1 în mun. Strășeni (str. Ștefan cel Mare, Sector-2)”

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. or. Straseni - str. Ștefan cel Mare, Sector-2
	
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,040	
2	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0070
	m3	1,906	
3	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10
	buc	2,000	
4	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9
	buc	2,000	
5	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП-1-10-1
	buc	2,000	
6	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,108	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (sub tevi)
	100 m3	0,040	
8	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de  canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu sol nisipos
	m3	10,800	
9	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,  etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm, SN8
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	150,000	
10	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2	36,000	
11	AcE08C
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100
	buc	4,000	
12	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,0200
	buc	2,000	
13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	7,200	
14	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2	1 100,000	
15	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	275,000	
16	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	493,000	
17	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica
	m3	232,000	
18	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,660	
19	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 100,000	
20	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,330	
21	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 100,000	
22	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	375,000