Aprob
Director IMSP IMU ____________ M. Ciocanu

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sistem de incalzire-racire Reanimarea "IMSP Institutul de Medicina Urgenta", din str. Toma Ciorba nr.1, or. Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	IC12E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava de otel Dy 108x3,5mm
	m	106,000	
2	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava de otel Dy Dy 57x3,0 mm
	m	8,000	
3	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava de PPR Dy 63x10,5mm
	m	48,000	
4	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, Teava de PPR Dy 50x8,3 mm
	m	96,000	
5	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, Teava de PPR Dy 40x6,7mm
	m	62,000	
6	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, Teava de PPR Dy 32x5,4mm
	m	100,000	
7	TfA02C1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;
	buc	26,000	
8	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;
	buc	12,000	
9	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc	152,000	
10	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	62,000	
11	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	62,000	
12	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	28,000	
13	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc	76,000	
14	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Piese de legatura sudura (cot otel, teu, reductie,filet)
	buc	18,000	
15	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Izolatie p/u conductelor cu Dy 114, 114x19mm  (Armoflex)
	m	114,000	
16	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie p/u conductelor cu Dy 57, 60x19mm  (Armoflex)
	m	10,000	
17	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Izolatie p/u conductelor cu Dy 63, 63x19mm  (Armoflex)
	m	56,000	
18	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie p/u conductelor cu Dy 50, 50x19mm  (Armoflex)
	m	104,000	
19	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  Izolatie p/u conductelor cu Dy 40, 40x19mm  (Armoflex)
	m	68,000	
20	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  Izolatie p/u conductelor cu Dy 32, 32x19mm  (Armoflex)
	m	108,000	
21	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de  4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	42,000	
22	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	132,000	
23	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm
	buc	4,000	
24	TfB05F1
	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  100
	buc	2,000	
25	ID04F
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4"  Robineti cu bila otel Dy 100mm ( sudabil) 
	buc	2,000	
26	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"  Robineti cu bila otel Dy 50mm ( sudabil) 
	buc	4,000	
27	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robineti cu bila alama Dy 50mm ( 2" BIANCHE) MM
	buc	4,000	
28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Set legaturi Ventiloconvector Dy 32mm 
	buc	26,000	
29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robineti de golire cu stut Dy 15mm alama (1/2") 
	buc	16,000	
30	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dezaerator automat Dy 15mm (1/2") 
	buc	30,000	
31	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robineti cu bila alama Dy 15mm ( 1/2" BIANCHE) MM
	buc	22,000	
32	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robineti cu bila alama Dy 25mm ( 1" BIANCHE) MM
	buc	52,000	
33	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Racord olandez alama Dy 2" MT
	buc	8,000	
34	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie otel Dy 159mm, L=30cm
	buc	6,000	
35	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Piese de legatura filetate (racord olandez 1/2"-2", niplu, niplu redus, reductie) Piese de legatura filetate (racord olandez 1/2"-2", niplu, niplu redus, reductie)
	buc	24,000	
36	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm  Vana manuala de echilibrare Dy 50mm (2") MM
	buc	4,000	
37	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm
	m	135,000	
38	SB09A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm
	buc	176,000	
39	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	266,000	
40	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	48,000	
41	IE04D
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm
	m	108,000	
42	IB02A
	Convectoradiator tip panou - Ventiloconvector 
	buc	26,000	
43	IzJ08A
	Vopsirea conductelor, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de email
	m2	42,900	
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din aluminiu eloxat rectangulare (montare in incapere) 300*150mm
	buc	44,000	
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din aluminiu eloxat rectangulare (montare in incapere) 500*150mm
	buc	12,000	
46	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie( drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime,  sectiune rectangulara, inclusiv sustineri si flanse
	m2	34,500	
47	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm caserata protejata la exterior cu folie de aluminiu
	m2	14,400	
48	VA05A	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Tubulatura flexibila izolata din aluminiu d=160mm
	m	165,000	
49	VA05A	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Tubulatura flexibila izolata din aluminiu d=200mm
	m	45,000	
50	08-02-148-1 	Cablu în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg. Cablu de forță cu conductori din cupru (Cu*) 
	100 m 
	310,00 
	
51	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc	14,000	

Sef serviciul deservirea instalatiilor de ventilare                             T. Sirbu