CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea parcarii in adiacenta blocului locativ mun Chisinau, sec Bocanica, bd Traian 9
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de amanejare a parcarilor bd. Traian 9
	
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor
	m	40,000
	
2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	10,000
	
3	TsI51A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	65,000
	
4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II
	100 m3	0,417
	
5	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	2,000
	
6	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare
	m2	200,000
	
7	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K-4
K=4,0000
	m2	200,000
	
8	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,220
	
9	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	28,600
	
10	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	217,000
	
11	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	2,170
	
12	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (pentru bordura)
	100 m3	0,150
	
13	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93
	m3	32,200
	
14	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	40,000
	
15	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	110,000
	
16	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,010
	
17	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBgII, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25
K=1,2500
	m2	20,000
	
18	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	200,000
	
19	TsH91B
	Instalarea Cosuri de gunoi
	buc	2,000
	
20	TsH80B
	Aranjarea bancilor, inclusiv costul bancilor
	buc	3,000
	
21	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: stipli pentru sfoara
	kg	200,000
	
22	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	15,000