		
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	



	


Lista cu cantitățile de lucrări

          Deviz-oferta  № 3168/26-2-1-4
Constructii din beton armat. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni) 
                                               (denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Fundatii cota -0.500 si 3.600 (CBA4,5,6)

	
	
	

	1
	RCsU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare 

	t
	12,700

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,32

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,51

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,04

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,32

	2
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,073

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,03

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,03

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatii cota -0.500 si 3.600 (CBA4,5,6)
	            
	

	 
	
	2. Rame monolite (CBA7...CBA11)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Rame monolite (CBA7...CBA11)
	            
	

	 
	
	3. Centura  monolite  (CBA  pl.38,39,40)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Centura  monolite  (CBA  pl.38,39,40)
	            
	

	 
	
	4. Stilpi metalici St-1,-2,-3 ( CBA pl.41-44)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Stilpi metalici St-1,-2,-3 ( CBA pl.41-44)
	            
	

	 
	
	5. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,4" (CBA12a,13)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,4" (CBA12a,13)
	            
	

	 
	
	6. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,G"

	
	
	

	3
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar M150 si grosimea 30-40mm) 

	m2
	39,600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	68,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	409,46

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,32

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,16

	4
	RCsJ27B k=2

	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar  

	m2
	39,600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,38

	
	2664102100004
	Mortar ciment M150
	m3
	0,48

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,16

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,08

	5
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (materiale din demontari) 

	t
	1,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,38

	6
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	1,240

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,32

	7
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	26,280

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	19,71

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,01

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m2
	0,53

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,08

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	118,26

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,G"
	            
	

	 
	
	7. Consolidare pereti existenti (CBA25 ... 32)

	
	
	

	8
	RMA31B  k=1.6

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=840mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=800mm) 

	buc
	237,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	75,84

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	56,88

	
	2874136313324
	Element din armatura d12mm
	kg
	284,40

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	758,40

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	758,40

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	4,85

	
	2952270004208
	Stanta electrica de taiat otel beton
	h-ut
	1,21

	9
	RMA31B  k=1.2

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=640mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=600mm) 

	buc
	167,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,08

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	30,06

	
	2874136313324
	Element din armatura d12mm
	kg
	114,23

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	400,80

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	400,80

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	2,57

	
	2952270004208
	Stanta electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,64

	10
	RMA31B

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=440mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=400mm) 

	buc
	21,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,20

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	3,15

	
	2874136313324
	Element din armatura d12mm
	kg
	8,40

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	42,00

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	42,00

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	0,27

	
	2952270004208
	Stanta electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,07

	11
	RMA31B  k=2.3

	Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=1190mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=1150mm) 

	buc
	16,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,36

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	5,52

	
	2874136313324
	Element din armatura d12mm
	kg
	39,01

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	73,60

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	73,60

	
	2952270006615
	Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf
	h-ut
	0,47

	
	2952270004208
	Stanta electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,12

	12
	RpIC29A

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet d=12mm) 

	buc
	882,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	141,12

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	13,23

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,06

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	44,10

	13
	RCsD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa tip 5BpI, 150x150mm) 

	kg
	41,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	2873122000775
	Plase sudate 5BpI, 150x150mm
	kg
	44,12

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,22

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,44

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	6,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	14
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element de fixare a armaturii montat in perete, d10, l=200mm) 

	buc
	139,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	27,80

	
	2874136313331
	Element din armatura d10mm, l=200mm
	buc
	139,00

	15
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (tencuia cu mortar M150 de 30mm la pereti consolidati cu plasa) pereti exteriori sub nivelul pamintului si pereti interiori consolidati (CBA32) 

	m2
	663,950

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 148,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	245,66

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6 865,24

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	17,93

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,65

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,31

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,66

	16
	RCsJ27B k=2

	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar  

	m2
	663,950

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	265,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	39,84

	
	2664102100004
	Mortar ciment M150
	m3
	4,06

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,66

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,33

	17
	RCsE03A

	Izolatii hidrofuge,  pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade  la subsoluri sau acoperisuri de beton executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (hidroizolare cu mastic de bitum ,,Aquamast" a peretilor exteriori sub nivelul pamintului) 

	m2
	275,830

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	52,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,82

	
	10119951
	Mastic bituminos ,,Aquamast" pentru fundatii
	kg
	284,10

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	227,28

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	85,23

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,63

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidare pereti existenti (CBA25 ... 32)
	            
	

	 
	
	8. Amplasare grinzi metalice si planseu monolit cota 0.000, 3600, 4.080 (CBA14 ...Cba24)

	
	
	

	18
	RCsB04D

	Beton marfa (C16/20) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (planseu) 

	m3
	56,600

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	247,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	136,41

	
	2663102100047
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	59,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,93

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	33,96

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	8,49

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Amplasare grinzi metalice si planseu monolit cota 0.000, 3600, 4.080 (CBA14 ...Cba24)
	            
	

	 
	
	9. Acoperis (CBA )

	
	
	

	
	
	9.1. Acoperis (CBA pl.45-63)

	
	
	

	19
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  -   eclise Pi 1-7  

	kg
	194,570

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	36,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,95

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,95

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,95

	
	2775276309887
	Confectii metalice diverse
	kg
	194,57

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,97

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,56

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,92

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperis (CBA pl.45-63)
	            
	

	 
	
	9.2. Fragment 1(7buc) (CBA pl.64-66)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Fragment 1(7buc) (CBA pl.64-66)
	            
	

	 
	
	9.3. Puturi de ventilare (CBA pl.45)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Puturi de ventilare (CBA pl.45)
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperis (CBA )
	            
	

	 
	
	10. Scari interioare

	
	
	

	
	
	10.1. Scara Sc1(PL-70) si Sc2 (PL-83-86)

	
	
	

	20
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (stilpi metalici Sm1, CBA15,20) 

	kg
	677,240

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	13,41

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,06

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,54

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	677,24

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,81

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,03

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	2,03

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	2,03

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	2,03

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,30

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	4,74

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	4,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,81

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,41

	21
	CL31A

	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc 

	m2
	23,350

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	33,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,67

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	3,15

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,19

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,50

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	11,68

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	44,37

	22
	RMA23B

	Saparea de  locase,  gauri  sau strapungeri  in zidaria din piatra pentru rezemarea  sau incastrarea elementelor de consolidare:  sectiunea  locasului  peste  0,09 mp; adancimea locasului peste 0,30 m (20buc, Nod ,,B" pl.77) 

	m3
	0,300

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	21,00

	23
	RCsB05A

	Beton armat B16/20  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare strapungeri din perete dupa elemente metalice, CBA19)  

	m3
	0,300

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,01

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	126,07

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,20

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,12

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,18

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,04

	24
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura  

	kg
	3 599,880

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	71,28

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	21,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,88

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	3 599,88

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	4,32

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	10,80

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	10,80

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M6
	buc
	10,80

	
	2874115883700
	Saiba   M 6
	buc
	10,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,62

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	25,20

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	21,60

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	4,32

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	2,16

	25
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-011) 

	t
	3,600

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	23,18

	
	2430116100000
	Email PF-011
	kg
	28,08

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	14,04

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,98

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	7,02

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,51

	26
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1 

	kg
	78,000

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	16,38

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	81,93

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	1,58

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,79

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	6,24

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,78

	27
	RCsB04B

	Beton armat C16/20/M250  preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte la scara) 

	m3
	2,970

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 092,10

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	2,04

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,96

	
	29522700037001
	Betoniera de  250 l 
	h-ut
	0,97

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	1,78

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,45

	28
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	44,890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,73

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	47,13

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,22

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	13,47

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	13,47

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,35

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	2,24

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,59

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	4,49

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,16

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	5,39

	29
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  

	kg
	253,700

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,76

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	260,04

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	38,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,54

	30
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M12x150) 

	buc
	16,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,20

	
	2874136313368
	Diblu cu expandare marimea 12
	buc
	16,00

	31
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) -Nod "L" (PL-84) 

	m3
	2,970

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,19

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	3,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,87

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,78

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,74

	32
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	1,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,89

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,54

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,54

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,05

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,09

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,14

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,18

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,22

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scara Sc1(PL-70) si Sc2 (PL-83-86)
	            
	

	 
	
	10.2. Sc-3 (PL-87.88), Sc-4 (PL-89-92), Sc-5 (PL-98)

	
	
	

	33
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	4,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,76

	34
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	1,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,59

	35
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)  

	m3
	9,410

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,76

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	9,79

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,77

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	5,65

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,35

	36
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	31,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,77

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	33,39

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,16

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,54

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,54

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,95

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,59

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,54

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,18

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,11

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,82

	37
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  

	kg
	159,820

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,23

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	163,82

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	23,97

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,60

	38
	CC01F1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	279,140

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	286,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	41,87

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,79

	39
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 150x150 

	kg
	59,490

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2873122000775
	Plase sudate 5BpI, 150x150mm
	kg
	60,08

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,30

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,59

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	17,85

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sc-3 (PL-87.88), Sc-4 (PL-89-92), Sc-5 (PL-98)
	            
	

	 
	
	10.3. Perete de sprijin Ps1-Sc4 (PL-93,94)

	
	
	

	40
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	11,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,80

	41
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	5,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,80

	42
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5  

	m3
	0,520

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,34

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,14

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,13

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,21

	43
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete  

	m3
	3,330

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,33

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	3,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,34

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,83

	44
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , C16/20 

	m3
	2,730

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,23

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	2,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,42

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,64

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,76

	45
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	30,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	31,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,15

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,90

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,40

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,10

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,60

	46
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	62,200

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	63,75

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,62

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	17,42

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,06

	47
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	88,800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,44

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	91,02

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,89

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	24,86

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,09

	48
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  

	m2
	20,120

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	1,21

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	34,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,84

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	22,74

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,26

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Perete de sprijin Ps1-Sc4 (PL-93,94)
	            
	

	 
	
	10.4. Scara C-1,C-2,C-3,C-6 (PL-80,81,82,94,95,96,97,99)

	
	
	

	49
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	26,640

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	31,70

	50
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	13,820

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,28

	51
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5  

	m3
	0,570

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,37

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,14

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,23

	52
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete  

	m3
	3,870

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,55

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	4,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,39

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,97

	53
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	31,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	33,29

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,16

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,51

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,51

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,95

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,58

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,54

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,17

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,11

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,80

	54
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , C16/20 (stilpi, centura) 

	m3
	2,570

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,16

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	2,71

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,40

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,54

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,72

	55
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	10,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,62

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,34

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,05

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,24

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,24

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,32

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,54

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,86

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,08

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,04

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,30

	56
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	65,100

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	66,73

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,65

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	18,23

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,07

	57
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	101,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	104,14

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,02

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	28,45

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,10

	58
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  

	m2
	25,650

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	1,54

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	43,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	8,72

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,02

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	28,98

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,03

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,33

	59
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 -Rampa S-1 

	m3
	9,340

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,74

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	9,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,75

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	5,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,33

	60
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	41,210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,18

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	43,27

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,21

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	12,36

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	12,36

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,24

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	2,06

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,30

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	4,12

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,14

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,95

	61
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Br1 

	kg
	75,970

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2873122000775
	Plase sudate 5BpI, 150x150mm
	kg
	76,73

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,38

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,76

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	22,79

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,05

	62
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	130,050

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	133,30

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,51

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,30

	63
	CC01F1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	307,450

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,92

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	315,14

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	46,12

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,07

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scara C-1,C-2,C-3,C-6 (PL-80,81,82,94,95,96,97,99)
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scari interioare
	            
	

	 
	
	11. Shema  de consolidare a buiandrugilor ( CBA pl.33,34)

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Shema  de consolidare a buiandrugilor ( CBA pl.33,34)
	            
	

	 
	
	12. Consolidarea peretilor despartitori (СВА, pl-100)

	
	
	

	64
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugi, B20 

	m3
	0,250

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,11

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20 /M250
	m3
	0,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,04

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,15

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,07

	65
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	8,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	7,48

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,04

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,64

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,64

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,26

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,26

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	1,14

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,06

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,18

	66
	CC02I

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	9,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	9,53

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,09

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,79

	67
	CC02J2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	41,200

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	42,23

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,41

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,36

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	68
	RCsB21A K=0.5

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20   до 25 см  

	buc
	157,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,42

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	124,82

	
	2811236832352
	Burghiu widia d=12mm
	buc
	1,08

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	4,71

	69
	VC34A

	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  Sc1,2,3 

	kg
	151,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	45,30

	
	2775276309887
	Confectii metalice diverse
	kg
	157,35

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	6,05

	
	2651122100024
	Ciment portland M550
	kg
	9,08

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	3,03

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,03

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	3,03

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	12,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,51

	70
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-011) 

	t
	0,150

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,97

	
	2430116100000
	Email PF-011
	kg
	1,17

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,58

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,08

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,29

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,15

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea peretilor despartitori (СВА, pl-100)
	            
	

	 
	
	13. Lucrari de terasamente soclu sub cota terenului (CBA32,67)

	
	
	

	71
	TsC61B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2  

	100 m3
	1,890

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,80

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	33,77

	72
	TsA04H1

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu 

	m3
	81,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	344,25

	
	2010102900888
	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342
	m3
	0,05

	
	2010102914229
	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689
	m3
	0,01

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,10

	
	2874145886954
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111
	kg
	1,21

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,32

	73
	RCsA06B

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare 

	m3
	270,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	81,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	27,00

	
	2952240004018
	Placa vibratoare
	h-ut
	13,50

	74
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	472,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	85,90

	75
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint din rezerva) 

	100 m3
	2,700

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	6,08

	76
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	475,500

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	86,54

	77
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (element metalic E1 pentru consolidare sapatura - 2buc, CBA67) 

	kg
	174,600

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,75

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	174,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,87

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,40

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,87

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,49

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,49

	78
	CR06A

	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (captusire cu scindura g=50mm) 

	m2
	4,500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,23

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	6,30

	
	2010102903499
	Scinduri brute rasinoase 50 mm
	m3
	0,23

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,12

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,49

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasamente soclu sub cota terenului (CBA32,67)
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