Investitor
Obiect	 
IMSP Spitalul raional Falesti	

Borderou de lucrări 
 Schimbarea timplariei

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	7	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	816,720	
 2	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice cu 4 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,460	
 3	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, cu pachet sticla Low-e	m2	74,770	
 4	CK23B
	Ferestre din profiluri mase plastice cu 4 camere, pachet sticla FLOAT + Low-e, cu deschidere dubla si plasa antimoscit, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	18,580	
 5	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu 4 camere, pachet sticla FLOAT + Low-e, cu deschidere dubla si plasa antimoschit, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	710,910	
 6	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	445,120	
 7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	9,600	
 8	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm	m	23,250	
 9	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	408,000	
 10	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm	m	46,800	
 11	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 259,800	
 12	CK26D
	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1 259,800	

Directorul  IMSP Spitalul raional Falesti		         Osoianu  Iurie