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CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale din regiunea Sud (Lot 3)
   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania km 41+880 stinga, localizat in s. Sagaidacul Nou, r-nul Cimislia (Rosu)
	
	
	

	
	
	1.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	1.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	1
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 2
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 4
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 5
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 6
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 7
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 8
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 9
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 10
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	1.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	11
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 12
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 13
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 14
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 15
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 16
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 17
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 18
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 19
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	20
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 21
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 22
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 23
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 24
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	25
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 26
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	1.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	27
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 28
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 29
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 30
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 31
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	1.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	1.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	32
	DF21A

	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
 
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1100
	

	 33
	DF22A

	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0100
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2100
	

	 34
	DG05A

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice
 
	m2
	
	28,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5400
	

	 35
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	
	1,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 36
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialelor decapat)
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 37
	TsI51C4

	Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,1100
	

	 38
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 39
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,06

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 40
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	9,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 41
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	0,62

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 42
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	1.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	43
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,55

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 44
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	19,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	45
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	33,86

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 46
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	25,85

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 47
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	4,41

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 48
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 49
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 50
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000.12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 51
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 52
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	10,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	1.2.4. Stilpi de iluminare
	
	
	

	53
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 54
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 55
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 56
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 57
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 58
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 59
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 60
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 61
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 62
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 63
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 64
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 65
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 66
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 67
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	1.2.5. Siguranta rutiera
	
	
	

	68
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (demontat)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 69
	DF19A aplicativ

	Montarea indicatoarelor (demontat) pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	2. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 35+150 dreapta, localizat in s. Purcari, r-nul Stefan Voda (Galben)
	
	
	

	
	
	2.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	2.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	70
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 71
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 72
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 73
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 74
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 75
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 76
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 77
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 78
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 79
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	2.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	80
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 81
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 82
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 83
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 84
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 85
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 86
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 87
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 88
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	89
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 90
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 91
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 92
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 93
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	94
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 95
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	2.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	96
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 97
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 98
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 99
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 100
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	2.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	101
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,04

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 102
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,36

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 103
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	58,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 104
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	1,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 105
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	2.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	106
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,65

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 107
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	47,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 108
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,35

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 109
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	48,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	110
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	78,86

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 111
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	69,02

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 112
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 113
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 114
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 115
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 116
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	4,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 117
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	43,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	2.2.4. Amenajarea benzii de stationare
	
	
	

	118
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,13

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 119
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	20,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 120
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	

	 121
	DA11A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=18 cm
 
	m3
	
	12,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,8000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2560
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm
	m3
	0,1020
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  40-63 mm
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	

	 
	
	2.2.5. Stilpi de iluminare
	
	
	

	122
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 123
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 124
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 125
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 126
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 127
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 128
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 129
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 130
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 131
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 132
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 133
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 134
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 135
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 136
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	2.2.6. Siguranta rutiera
	
	
	

	137
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 138
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	3. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national G139 R32 - Moscovei -Musaitu - M3, km 25+130 stinga, localizat in com. Vinogradovca, r-nul Taraclia (Galben)
	
	
	

	
	
	3.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	3.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	139
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 140
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 141
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 142
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 143
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 144
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 145
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 146
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 147
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 148
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	3.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	149
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 150
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 151
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 152
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 153
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 154
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 155
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 156
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 157
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	3.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	158
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 159
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 160
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 161
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 162
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	163
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 164
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	3.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	165
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 166
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 167
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 168
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 169
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	3.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	3.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	170
	DG01A

	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
 
	m2
	
	5,83

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1300
	

	 171
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 172
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat)
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 173
	TsI51C1

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km
 
	t
	
	1,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0986
	

	 174
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 175
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,26

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 176
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	40,96

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 177
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	0,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 178
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,18

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	3.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	179
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 180
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	11,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	3.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	181
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	14,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 182
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea rosie, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	14,36

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655r
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea rosie, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 183
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 184
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 185
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 186
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 187
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 188
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	10,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	3.2.4. Stilpi de iluminare
	
	
	

	189
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 190
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 191
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 192
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 193
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 194
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 195
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 196
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 197
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 198
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 199
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 200
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 201
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 202
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 203
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	3.2.5. Siguranta rutiera
	
	
	

	204
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 205
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	4. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national R23 Basarabeasca - M3, km 10+700 stinga, localizat in s. Cioc Maidan, UTA Gagauzia (Albastra)
	
	
	

	
	
	4.1. Statie de asteptare a transportului public
	
	
	

	
	
	4.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	206
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 207
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 208
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 209
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 210
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 211
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 212
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 213
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 214
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 215
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	4.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	216
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 217
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 218
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 219
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 220
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 221
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 222
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 223
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 224
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	4.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	225
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 226
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 227
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 228
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 229
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	4.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	230
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 231
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	4.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	232
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 233
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 234
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 235
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 236
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	4.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	4.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	237
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 238
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,16

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 239
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	25,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 240
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Excavarea pamintului din cariera)
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 241
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	48,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 242
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400
	

	 243
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	4.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	244
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,65

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 245
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	47,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 246
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,35

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 247
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	48,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	4.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	248
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	78,86

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 249
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	69,02

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 250
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 251
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 252
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 253
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 254
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	4,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 255
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	48,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	4.2.4. Amenajarea benzii de stationare
	
	
	

	256
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,23

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 257
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	37,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 258
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	

	 259
	DA11A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=18 cm
 
	m3
	
	12,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,8000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2560
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm
	m3
	0,1020
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  40-63 mm
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	

	 260
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)
 
	t
	
	0,05

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 261
	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	70,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1600
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0166
	

	 262
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)
 
	t
	
	0,02

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 263
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021): se modifica la 0,0974 t)
 
	m2
	
	70,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 
	
	4.2.5. Stilpi de iluminare
	
	
	

	264
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 265
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 266
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 267
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 268
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 269
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 270
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 271
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 272
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 273
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 274
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 275
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 276
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 277
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 278
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	4.2.6. Siguranta rutiera
	
	
	

	279
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 280
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	


 
Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 961,77 mii lei






