CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Zaicana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Zaicana
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea zonei sport din s. Zaicana, r-ul Criuleni (teren nr. cad. 3155205.099)
   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	1
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm
 
	m
	
	94,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5200
	

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15/M200
	m3
	0,0550
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,1700
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0090
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	

	
	2666122800289
	Bordura beton БР100.30.18
	m
	1,0050
	

	 2
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
 
	m3
	
	76,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201674
	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm
	m3
	1,4220
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 3
	CG48A

	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura
 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200

	m2
	
	510,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,7800
	

	
	2663102100925
	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350)
	m3
	0,2030
	

	
	2873122005180
	Plasa sudata BP-1 d5.0mm, 100x100 mm
	kg
	2,7900
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	4,5000
	

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	0,0520
	

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	0,0260
	

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	0,2900
	

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	0,5700
	

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	0,0202
	

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	0,0410
	

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	0,0120
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0020
	

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,0164
	

	 4
	CG48A1 k=10

	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000

	m2
	
	-510,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0147
	

	
	2663102100925
	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350)
	m3
	0,0102
	

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	0,0010
	

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	0,0010
	

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,0010
	

	 5
	CG51A APLICATIV

	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi 20% din masa granulelor; - 8 mm strat superior din granule EDPM color granulatia 1-4 mm cu adezivi cu componenta protectie UV 20% din masa granulelor, inclusiv prelucrarea suprafetii din beton cu amorsa speciala compatibila cu adezivii folositi pentru granule. Turnatura de cauciuc va fi efectuata cu utilizarea mecanismelor specializate, plano matice, cu prelucrare termica a compozitiei aplicate.
Indicatii de aplicare a normei:
- Modificarea resursei  "Grund Fuxit-1030*" in "Praimer (grund) special compatibil cu adezivi" cu consumul unitar 0,21 kg/m2; 
- Excluderea resursei "Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"
- Excluderea resursei "Disc abraziv"
- Introducerea resursei "Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi", unitate de masura - "m2", consum unitar - 1.0 m2/m2
- Coeficient manopera - 0.50
 Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070
Coeficient la manoperei=0,5000

	m2
	
	510,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,2800
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,9700
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund) special compatibil cu adezivi
	kg
	0,2100
	

	
	2653102100870
	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi
	m2
	1,0000
	

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,1500
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0670
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,1400
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 6
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm
 
	m2
	
	27,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2513206621650
	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime
	kg
	0,1140
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 
	
	
	

	7
	TsH38F Ksal=0.5

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)
 Coeficient la manoperei=0,5000

	buc
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	

	 8
	TsH38D

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)
 

	buc
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,9200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0600
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	155,4300
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3630
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2870
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0590
	

	 9
	TsH38E

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis  (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)
 
	buc
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,0100
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	77,7150
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3340
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1470
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0300
	

	 
	
	3. Utilaj
	
	
	

	10
	

	Set bashet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105  + inel cu amortizator + plasa)
 
	set
	
	2,00

	
	302
	Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105  + inel + plasa)
	set
	1,0000
	

	 11
	

	Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa
 
	set
	
	1,00

	
	303
	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa
	set
	1,0000
	

	 12
	

	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa
 
	set
	
	1,00

	
	304
	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa
	set
	1,0000
	


 




