Lucrari de reparatie a incaperii din edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilaj
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)
	buc	1,0000	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V 
	buc	3,0000	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	2,0000	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 6	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)
	100 buc	0,1200	
 7	
	corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V
	buc	12,0000	
 8	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	1,7000	
 9	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	75,0000	
 10	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	75,0000	
 11	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	20,0000	
 12	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,5000	
 13	
	Tub tehnic de protectie din PVC d25
	m	150,0000	
 14	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0200	
 15	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44
	buc	2,0000	
 16	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,1700	
 17	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	17,0000	
 18	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)
	buc	19,0000	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
19	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module
	buc	1,0000	
 20	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 21	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V 
	buc	3,0000	
 22	
	Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	2,0000	
 23	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 24	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.