CAIET DE SARCINI 
PENTRU PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ 

1. Denumirea beneficiarului de stat: Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare” 

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare”

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum la Centura Cimitirului Central din str. A. Mateevici, mun. Chișinău.
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate

conform datelor

din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Sector I 

	
	

	
	
	1.1. Decapari/Demontari

	
	

	1
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rostului, imbinarea asfalt vechi cu asfalt nou.)


	m
	5,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,4500

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0175

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	1,4700

	2
	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)


	m
	9,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1160

	3
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m


	m3
	40,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,7486

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9608

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,5548

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,5548

	4
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta)


	100 m3
	0,4100

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	2,2263

	5
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	70,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	6,6430

	6
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	149,6000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,2210

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,7872

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	2,7227

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,7227

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	2,7227

	7
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	17,9500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,7035

	8
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,4848

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1745

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0019

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,1939

	
	
	1.2. Amenajare sistem rutier

	
	

	9
	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II


	100m2
	2,6800

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,3350

	10
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv


	100m2
	2,6800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,2004

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,6800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	3,2160

	11
	DA18B
	Strat de fundatie din agregate naturale in

amestecuri optimale fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+Al (balast), h=0,10 m


	m3
	26,8000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	8,3080

	
	2653102000000
	Amestec optimal din agregate fr 0-32
	m3
	27,0144

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,3400

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	6,2176

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1340

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	2,0636

	12
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm,

conform SM SREN 13242+Al, h=0,18 m


	m3
	48,2400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	28,9440

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  8-16 mm
	m3
	9,7927

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  32-63 mm
	m3
	58,8046

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,2360

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,0261

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	12,4459

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,7236

	13
	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II


	100m2
	1,4960

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,1870

	14
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	1,4960

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,5089

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,4960

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,7952

	15
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm,

conform SM SREN 13242+Al, h=0,12 m


	m3
	17,9520

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	10,7712

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  8-16 mm
	m3
	3,6443

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  32-63 mm
	m3
	21,8835

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,6928

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,7540

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,6316

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,2693

	16
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2


	t
	0,2714

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2795

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,0814

	17
	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  BAD 22.4 (din normativ se exclude nisipul bituminat)


	m2
	417,6000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	25,0560

	
	111100010001310224
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	49,2768

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	6,6816

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,7562

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,7562

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	2,7562

	18
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2


	t
	0,1253

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,1291

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,0376

	19
	DB16H
	lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ

se excluede nispul bitumat)


	m2
	417,6000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	20,8800

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16
	t
	39,2544

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	4,5936

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,2133

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,2133

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	2,2133

	
	
	1.3. Borduri

	
	

	20
	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura cu acuratete pe linga morminte in pamint cu piatra, betoane, etc)


	m3
	20,6400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	54,6960

	21
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+Al (sub bordura)


	m3
	5,1600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,1084

	
	141112220175232
	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm
	m3
	5,9340

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5160

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,0836

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,1672

	22
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton vibropresate, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 30x15 cm


	m
	172,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	25,8000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	75,6800

	
	26631021000014
	Beton C16/20XF4
	m3
	7,7400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	502,2400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3760

	
	2666122800285
	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 
	m
	172,8600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,0320

	23
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplerea inversa a partii laterale a bordurilor la marginea exterioara dupa montare)


	m3
	2,5800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7998

	24
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta)


	100 m3
	0,1806

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0,9807

	25
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	30,7000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,9134

	26
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,1806

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0650

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,0722

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate

conform datelor

din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Sector II

	
	

	
	
	1.1. Decapari/Demontari
	
	

	1
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rostului, imbinarea asfalt vechi cu asfalt nou.)


	m
	6,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,7400

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0210

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	1,7640

	2
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2
	1 003,7500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	35,0309

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	32,1200

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	18,2682

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	18,2682

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	18,2682

	3
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	120,4500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	11,4307

	4
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,5019

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1807

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,2008

	
	
	1.2. Amenajare sistem rutier
	
	

	5
	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II


	100m2
	10,0375

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,2547

	6
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv


	100m2
	10,0375

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	90,6386

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	10,0375

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	12,0450

	7
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm,

conform SM SREN 13242+Al, h=0,12 m


	m3
	120,4500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	72,2700

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  8-16 mm
	m3
	24,4514

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  32-63 mm
	m3
	146,8286

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	18,0675

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,0589

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	31,0761

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,8067

	8
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2
	t
	0,6524

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,6720

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,1957

	9
	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  BAD 22.4 (din normativ se exclude nisipul bituminat)
	m2
	1 003,7500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	60,2250

	
	111100010001310224
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	118,4425

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	16,0600

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	6,6248

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	6,6248

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	6,6248

	10
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2


	t
	0,3011

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,3101

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,0903

	11
	DB16H
	lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ

se excluede nispul bitumat)
	m2
	1 003,7500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	50,1875

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16
	t
	94,3525

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	11,0412

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	5,3199

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	5,3199

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	5,3199

	
	
	1.3. Borduri
	
	

	12
	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura cu acuratete pe linga morminte in pamint cu piatra, betoane, etc)


	m3
	55,9200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	148,1880

	13
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+Al (sub bordura)


	m3
	13,9800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,8402

	
	141112220175232
	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm
	m3
	16,0770

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3980

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,9358

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,8716

	14
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton vibropresate, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 30x15 cm


	m
	466,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	69,9000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	205,0400

	
	26631021000014
	Beton C16/20XF4
	m3
	20,9700

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1 360,7200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,7280

	
	2666122800285
	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 
	m
	468,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,7960

	15
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplerea inversa a partii laterale a bordurilor la marginea exterioara dupa montare)


	m3
	6,9900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1669

	16
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta)


	100 m3
	0,4893

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	2,6569

	17
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	83,1810

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	7,8939

	18
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,4893

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1761

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,1957

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate

conform datelor

din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Sector III

	
	

	
	
	1.1. Decapari/Demontari

	
	

	1
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rostului, imbinarea asfalt vechi cu asfalt nou.)


	m
	6,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,7400

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0210

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	1,7640

	2
	RpCS19D
	Demontari: pavaje din piatra sau pavele


	m2
	95,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	16,1500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	17,1000

	3
	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)


	m
	16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7200

	4
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/nisip si resturi din constructivul existent h=0,15m


	m3
	14,2500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0378

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3406

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,1966

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,1966

	5
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta)


	100 m3
	0,1500

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0,8145

	6
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	25,5000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,4200

	7
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	615,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	21,4635

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	19,6800

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	11,1930

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	11,1930

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	11,1930

	8
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	73,8000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	7,0036

	9
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,3075

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1107

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0012

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,1230

	
	
	1.2. Amenajare sistem rutier

	
	

	10
	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II


	100m2
	7,1000

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8875

	11
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv


	100m2
	7,1000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	64,1130

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,1000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,5200

	12
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm,

conform SM SREN 13242+Al, h=0,12 m


	m3
	85,2000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	51,1200

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  8-16 mm
	m3
	17,2956

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  32-63 mm
	m3
	103,8588

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	12,7800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,5784

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	21,9816

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,2780

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2


	t
	0,4615

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,4753

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,1385

	14
	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  BAD 22.4 (din normativ se exclude nisipul bituminat)


	m2
	710,0000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	42,6000

	
	111100010001310224
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	83,7800

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	11,3600

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,6860

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	4,6860

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	4,6860

	15
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2


	t
	0,2130

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2194

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,0639

	16
	DB16H
	lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ

se excluede nispul bitumat)


	m2
	710,0000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	35,5000

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16
	t
	66,7400

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	7,8100

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	3,7630

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7630

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	3,7630

	
	
	1.3. Borduri

	
	

	17
	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura cu acuratete pe linga morminte in pamint cu piatra, betoane, etc)


	m3
	36,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	95,4000

	18
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+Al (sub bordura)


	m3
	9,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,9100

	
	141112220175232
	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm
	m3
	10,3500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,9000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,8900

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,7800

	19
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton vibropresate, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 30x15 cm


	m
	300,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	132,0000

	
	26631021000014
	Beton C16/20XF4
	m3
	13,5000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	876,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,4000

	
	2666122800285
	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 
	m
	301,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,8000

	20
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplerea inversa a partii laterale a bordurilor la marginea exterioara dupa montare)


	m3
	4,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3950

	21
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta)


	100 m3
	0,3150

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	1,7104

	22
	TsI51B10
	Transportarea molozului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km


	t
	53,5500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	5,0819

	23
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,3150

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1134

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0013

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,1260

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


