WinСмета2000     
Reparatia acoperis copertina balcoane la caminul nr.4 din str.Florilor ,mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-5-2024
Deviz-oferta № 1-5-2024

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis copertina balcoane (la nivelul etaj 5   H=18 m)			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	68,2500	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,078	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,650	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,095	
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	22,5000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,025	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,225	
3	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,1500	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,669	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,886	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	566,066	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,597	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,414	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,473	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,237	
4	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,6000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,812	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,162	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,041	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,064	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,012	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-fisie netal 40x4mm  L=0,55m	kg	40,6000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,714	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,406	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,406	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,406	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,600	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,203	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,325	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,609	
6	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	232,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	46,400	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	232,000	
7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	45,5000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,825	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,825	
	4100126202818	Apa	m3	2,275	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,820	
8	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  	m2	45,5000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,925	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,365	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,956	
9	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	68,2500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,730	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	20,475	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	
10	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  1 strat EPP , 2 strat EKP  bipoli	m2	45,5000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,475	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,465	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	109,882	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	28,665	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,730	
11	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 1 strat EPP,2 strat EKP bipoli	m2	22,7500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,058	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	57,330	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	14,332	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,735	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,365	
12	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	45,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,750	
	7122050013400	Zidar	h-om	18,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	86,580	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,020	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	23,400	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,340	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,960	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,328	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,014	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,675	
13	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,0350	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,016	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,212	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003	
14	RpCG23A
	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat	buc	18,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,720	
15	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m-din demontari	100m2	0,0036	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,508	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,104	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm-din demontari	buc	18,144	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,008	
	2710602000080	Armatura A1	kg	0,324	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,008	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,015	
16	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	1,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
17	TrB22C2D
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 18-24 m	t	5,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,500	
18	TrI1AA02C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,250	
19	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	5,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,590	

			
 			Total Acoperis copertina balcoane (la nivelul etaj 5   H=18 m)	            		
 
	Total	 lei			
	Asigurarea sociala	24,00 %			
	Cheltuieli transportare	7,00 %			
	Cheltuieli depozitare	2,00 %			
	Total	100,00 +			
	Cheltuieli de regie	14,50 %			
	Total	100,00 +			
	Beneficiu de deviz	6,00 %			
	Total	100,00 +			
	TVA	20,00 %