Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021
CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

             Obiectul  Lucrări de reparație curentă și întreținerea drumurilor locale din raionul Cimișlia pentru anul 2022

Autoritatea contractantă        Consiliul raional Cimișlia, or .Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare,12_
                                                                  (denumirea, adresa)

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

                     Obiectul  Lucrări de reparație curentă și întreținerea drumurilor locale din raionul Cimișlia pentru anul 2022
                      (denumirea, adresa)

                     Autoritatea contractantă Consiliul raional Cimișlia,or .Cimișlia,bd.Ștefan cel Mare,12_
                   (denumirea, adresa)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
I		Lucrări de întreținere a drumurilor			
 1	DI139A	Profilarea părtii carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder de pîna la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2 
	1 km	150,0000
	
 2	DI89B	Reparația drumurilor împetruite: cu adaos de material 
	100m2	40,0000
	
 3	DF54C	Tăierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder
	1 km	180,0000
	
 4	TsC17B	Săpatura mecanică la rigole (cu sectiunea triunghiulară) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II
	100 m	140,0000
	
 5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat
	1 km	350,0000
	
 6	DI73A	Curatirea drumurilor de zăpada cu tractor T 150K cu lopata înclinata
	1 km	300,0000
	
 7	DI53A	Curătirea partii carosabile de zăpadă afînata cu autogreder, cu grosimea de pîna la 30 cm
	1 km	400,0000
	
 8	TsI50C5	Transportarea materialului antiderapant cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	102,0000
	
 9	TsC35A1	Excavat transport cu încarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamînt din teren catg.1 la distanta < 10 m
	100 m3	5,0400
	
 10	DI87A	Descarcare materialelor în grămezi cu mașina CDM-130; CDM-131
	t	102,0000
	
 11	DI60A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu mașina CDM-130
	1000 m2	1 100,0000
	
 12	DI62A	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi
	1000 m2	480,0000
	
 13	RpDA14B	Curatirea manuală a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.
	m	2 800,0000
	
 14	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial
	buc	10,0000
	
 15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat
	buc	10,0000
	
 16	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete
	m3	140,0000
	
 17	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 
	100m2	100,0000
	
 18	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile
	m2	150,0000

		Lucrări de reparații curente a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G123 ,, R3 – Gura Galbenei – Lipoveni – Porumbrei” tronsonul 6,0 km			
 19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2	500,0000
	
 20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,4900
	
 21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 400,0000
	
		Lucrări de reparații curente  a îmbrăcămintei rutiere pe drumul local L554.1 ,, Drum de access pre s. Mereni			
22	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 
	m2	201,0000
	
23	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica
	m2	1 944,0000
	
 24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,5830
	
 25	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	189,3000

		Lucrări de reparații curente a unui drum local prin s. Ecaterinovca			
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	2,9300
	
 27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	69,75
	
 28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	181,35

 					
					
                                                                                                           Valoarea de deviz  2 745 436,12 lei
                                                                                                
                                                                                                 Inclusiv: TVA 457 572,68 lei

Intocmit 	Șef  direcție                            V. Tocaru	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )