CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  Reparatia subsolului la LT Natalia Dadiani mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatii 
	
		1.1. Timplarii
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,   etc.)
	m2	33,20	
2	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	33,20	
		1.2. Tavane
	
3	RpCR29A
	Curatarea tavane de var
	m2	65,00	
4	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,00	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	65,00	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	65,00	
		1.3. Reparati interioare (pereti,pardoseli)
	
7	RpCJ35B
	Desfaceri  teracota gresie nterioare sau exterioare , etc 
	m2	88,10	
8	RpCR29A
	Curatarea peretilor de var
	m2	144,00	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	144,00	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual,  preparare manuala a mortarului.
	m2	49,20	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	141,00	
12	CG47D
	Placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 200 x 300 mm 
	m2	28,20	
13	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,80	
14	CG17D1
	Pardoseli din placi de teracota ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	65,00	
15	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti , in incaperi cu suprafete mai mari sau egal cu  16 mp
	m	54,00	
		1.4. Lucrari electrice
	
16	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	2,00	
17	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor 
	buc	2,00	
18	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, 
	buc	5,00	
19	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC,  avind sectiunea de 3x1,5
	m	26,00