Lista cu cantitatea de lucrări
Cu cant 
Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a trotuarelor din mun. Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Decebal (str Romana - magazin MasterHouse)
	
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv bordurele)
	m3	39,2500	
2	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	39,2500	
3	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	62,8000	
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	10,9500	
5	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	70,0000	
6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000 x250x80cm)
	m	295,0000	
7	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	456,5000	
8	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color, gr.6cm)
	m2	456,5000	
9	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	182,5000	
		2. str. Decebal nr. 20 Parcare
	
10	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,6000	
11	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	60,0000	
12	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	84,0000	
13	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	1,8000	
14	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	60,0000	
15	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	188,0000	
16	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color, gr.6cm)
	m2	188,0000	
17	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	30,0000	
		3. str. Ion Creanga 
	
		3.1. partea dreapta :  str. Romana - str. Boico
	
18	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv bordurele)
	m3	43,5000	
19	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	43,5000	
20	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	69,6000	
21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	7,2000	
22	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000 x250x80cm)
	m	240,0000	
23	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	870,0000	
24	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color, gr.6cm)
	m2	870,0000	
25	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	120,0000	
		3.2. partea stanga :  str. Romana - str. Crestiuc
	
26	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv bordurele)
	m3	43,0000	
27	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	43,0000	
28	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	68,8000	
29	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	13,8000	
30	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000 x250x80cm)
	m	460,0000	
31	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	860,0000	
32	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color, gr.6cm)
	m2	860,0000	
33	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	230,0000	
		4. str. Stefan cel Mare – partea dreapta (str. Petru Rares – str. Padurilor)
	
34	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv bordurele)
	m3	39,3000	
35	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	39,3000	
36	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	62,8800	
37	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	39,3000	
38	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	75,0000	
39	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000 x250x80cm)
	m	1 235,0000	
40	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	1 310,0000	
41	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color, gr.6cm)
	m2	1 310,0000	
42	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
	m3	0,8000	
43	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	655,0000